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Промышленный пылеводосос ADS422H (класс H): Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ADS422H — это промышленный пылеводосос с HEPA фильтром класса H, предназначенный для сбора жидкостей и всех типов пыли. Модель относится к классу профессионального оборудования, рассчитанного на непрерывную круглосуточную работу. Ключевая особенность — универсальность применения: агрегат может использоваться как для сбора нейтральных жидкостей, СОЖ, технологических жидкостей и масел, так и для уборки сухой пыли (с установкой второго фильтра).

Основное назначение:
Агрегат предназначен для сухой и влажной уборки на промышленных объектах. Ключевые особенности:

· Асинхронный двигатель мощностью 2,2 кВт с огромным ресурсом обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

· Фильтр класса Н позволяет задерживать частицы пыли и влаги до 0,2 микрона с эффективностью 99,9%. Фильтр устойчив к влаге и после высыхания восстанавливает свои свойства.

· Бак с указателем уровня заполнения и сливным краном для удобного слива собранных жидкостей.

· Циклонная конструкция корпуса: под действием центробежных сил собираемая жидкость или пыль вращается по окружности корпуса и оседает в баке.

· Возможность использования совместно с сеткой для стружки для отделения жидкости от механических взвесей размером более 1 мм.

2. Ключевые технические параметры

Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из предоставленного файла и сайта производителя:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая + сбор влажного мусора
	Комбинированный режим

	Тип пылесоса
	Промышленный (пылеводосос)
	Циклонного типа

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	Объем 55 л, диаметр 380 мм

	Тип питания
	Сеть
	220 В, однофазное

	Потребляемая мощность
	2 200 Вт (2.2 кВт)
	

	Номинальный поток воздуха
	318 м³/ч (88.3 л/с)
	

	Класс пыли
	Н
	Высокоопасная пыль

	Эффективность очистки воздуха
	99,9%
	

	Тип двигателя
	Асинхронный
	С огромным ресурсом

	Режим работы
	Непрерывный, круглосуточный
	

	Внутренний диаметр шланга
	50 мм
	

	Максимально рекомендуемая длина шланга
	18 м
	

	Функция самоочистки фильтра
	Да
	

	Уровень шума
	70 дБ
	

	Материал корпуса
	Сталь
	

	Покрытие
	Полимерное
	Защита от коррозии

	Длина электрического кабеля
	10 м
	

	Габаритные размеры (Д×Ш×В)
	1000 × 500 × 1200 мм
	

	Вес
	80 кг
	

	Температурный диапазон
	от -50°С до +85°С
	Широкий диапазон эксплуатации

	Оснащение бака
	Указатель уровня, сливной кран
	


3. Обоснование стоимости

Стоимость ADS422H (314 000 руб.) обусловлена ее универсальностью, высоким классом фильтрации, ресурсом и уникальной конструкцией.

1. Класс пыли Н и фильтр HEPA: Фильтр класса Н обеспечивает улавливание частиц до 0,2 микрона с эффективностью 99,9%. Фильтр устойчив к влаге и после высыхания восстанавливает свои свойства, что критически важно при сборе жидкостей и последующей сухой уборке.

2. Асинхронный двигатель 2,2 кВт: Обеспечивает непрерывную круглосуточную работу в тяжелых условиях. Асинхронные двигатели обладают значительно большим ресурсом по сравнению с коллекторными.

3. Универсальность применения: Возможность сбора жидкостей (нейтральные жидкости, СОЖ, технологические жидкости, масла) и сухой пыли (с установкой второго фильтра) делает модель многофункциональной, заменяющей несколько специализированных устройств.

4. Удобство работы с жидкостями: Бак оснащен указателем уровня заполнения и сливным краном, что позволяет контролировать наполнение и сливать жидкость без подъема и опрокидывания тяжелого бака.

5. Циклонная конструкция: Под действием центробежных сил жидкость и пыль отделяются от воздушного потока и оседают в баке, не достигая фильтра. Это продлевает срок службы дорогостоящего фильтра класса Н.

6. Система самоочистки фильтра: Поддерживает постоянный уровень всасывания без вмешательства оператора, увеличивая скорость уборки.

7. Широкий температурный диапазон: Эксплуатация от -50°С до +85°С позволяет использовать пылесос в неотапливаемых помещениях и на открытых площадках.

4. Области применения

Благодаря своим характеристикам, ADS422H эффективен на следующих объектах:

· Металлообрабатывающие производства: Сбор СОЖ, масел, эмульсий, металлической пыли и стружки (с использованием сетки для стружки).

· Химическая и фармацевтическая промышленность: Сбор токсичной и канцерогенной пыли (класс Н), нейтральных и технологических жидкостей.

· Автосервисы и автомойки: Сбор отработанных масел, технических жидкостей, воды.

· Производственные цеха и склады: Уборка больших открытых площадей от сухих и влажных отходов (с использованием нижней подвесной щетки).

· Лаборатории и научные центры: Уборка с фильтрацией воздуха до класса H.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Номинальный поток воздуха 318 м³/ч обеспечивает эффективную уборку. Объем бака 55 л позволяет собирать значительные объемы жидкостей и отходов. Максимальная длина шланга 18 м дает возможность обслуживать удаленные участки без перемещения агрегата.

· Качественный результат: Фильтр класса Н с эффективностью 99,9% задерживает частицы до 0,2 микрона, что позволяет отводить выхлопной воздух непосредственно в помещение. Фильтр устойчив к влаге и восстанавливает свои свойства после высыхания.

· Удобство работы: Указатель уровня заполнения и сливной кран облегчают работу с жидкостями. Система быстрого отсоединения бака позволяет быстро опорожнять его. По запросу доступна доукомплектация нижней подвесной щеткой (600 мм) и фарой.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом ADS422H по производительности заменяет от 2 до 3 уборщиков с маломощными пылесосами или работающих вручную.

· Экономия времени: Слив жидкости через кран и система самоочистки фильтра сокращают время на обслуживание. Уборка участка площадью 500 м² с использованием нижней подвесной щетки занимает 30-40 минут.

· Снижение рисков: Класс Н и фильтр HEPA снижают риски профессиональных заболеваний при работе с опасной пылью. Возможность возврата очищенного воздуха в помещение исключает необходимость в сложных системах вентиляции.

7. Обучение персонала и безопасность

· Интуитивное управление: Управление простое и понятное. Система самоочистки фильтра работает автоматически. Отсоединение бака выполняется двумя защелками.

· Низкий порог входа при смене: Новый оператор может освоить работу за 20-30 минут. Инструктаж включает правила работы с пылью класса Н и жидкостями, процедуру отсоединения бака, использование сливного крана и включение системы самоочистки.

· Безопасность: Класс Н обязывает использовать средства индивидуальной защиты при работе с высокоопасной пылью. Корпус из стали с полимерным покрытием устойчив к коррозии. Указатель уровня предотвращает перелив жидкости.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Двигатель: Асинхронный, мощностью 2,2 кВт, рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

· Циклонный корпус: Установлен на жесткой раме. Под действием центробежных сил жидкость и пыль отделяются от воздушного потока и оседают в баке.

· Бак: Объемом 55 л, диаметром 380 мм. Оснащен указателем уровня заполнения и сливным краном. Отсоединяется от корпуса двумя боковыми защелками.

· Фильтр: Класса Н (HEPA), с эффективностью 99,9% для частиц до 0,2 микрона. Устойчив к влаге. Оснащен системой самоочистки.

· Корпус: Сталь с полимерным покрытием, защищающим от коррозии.

· Диаметр шланга: 50 мм. Максимальная рекомендуемая длина — 18 м.

· Мобильность: Вес 80 кг, жесткая рама, наличие колес.

Базовая комплектация:
· Пылесосный агрегат с циклонным корпусом и баком 55 л (с указателем уровня и сливным краном)

· Шланг универсальный (3 м, полиуретановый, армированный, диаметр 50 мм)

· Штанга универсальная (1 м, хромированная, антистатическая)

· Щетка половая (ширина 360 мм, сталь с полимерным покрытием)

· Щелевая насадка (для труднодоступных мест)

· Фильтр класса Н (HEPA)

· Инструкция по эксплуатации

Опциональное оборудование (по запросу):
· Нижняя подвесная щетка с шириной захвата 600 мм для уборки больших открытых площадей

· Сетка для стружки для отделения жидкости от механических взвесей размером более 1 мм

· Второй фильтр для сбора сухой пыли

· Фара для работы в помещениях с низким уровнем освещенности

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Фильтры класса Н (HEPA): Основной расходный элемент. Требует периодической замены, но благодаря циклонной конструкции и системе самоочистки служит значительно дольше. Фильтр устойчив к влаге.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Слив жидкости через кран (при влажной уборке), опорожнение бака (при сухой уборке), визуальный контроль работы системы самоочистки.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра и шлангов, очистка корпуса.

· По мере загрязнения: Замена фильтра класса Н.

· Температурный режим: Эксплуатация возможна в диапазоне от -50°С до +85°С.

· Гарантия: Типичные условия: 1 год на пылесос.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Промышленный пылеводосос для сухой и влажной уборки
	Циклонного типа, с HEPA фильтром

	Модель
	ADS422H или аналог
	

	Тип питания
	Сеть 220 В (однофазное)
	

	Потребляемая мощность
	не менее 2,2 кВт
	

	Номинальный поток воздуха
	не менее 318 м³/ч
	

	Класс пыли
	Н
	

	Эффективность очистки воздуха
	не менее 99,9%
	

	Тип двигателя
	Асинхронный
	

	Режим работы
	Непрерывный, круглосуточный
	

	Объем бака
	не менее 55 л
	С указателем уровня и сливным краном

	Система самоочистки фильтра
	Да
	

	Диаметр шланга
	50 мм
	

	Максимальная длина шланга
	не менее 18 м
	

	Температурный диапазон
	от -50°С до +85°С
	

	Вес
	80 кг
	

	Габариты (Д×Ш×В)
	1000x500x1200 мм
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Что означает "пылеводосос"?
О: Пылеводосос — это промышленный пылесос, предназначенный как для сбора сухой пыли, так и для сбора жидкостей (воды, масел, СОЖ). Модель ADS422H специально оптимизирована для работы с жидкостями: бак оснащен указателем уровня заполнения и сливным краном.

В: В чем особенность фильтра класса Н?
О: Фильтр класса Н (HEPA) задерживает частицы до 0,2 микрона с эффективностью 99,9%, что позволяет отводить выхлопной воздух непосредственно в помещение. Ключевая особенность для данной модели — фильтр устойчив к влаге и после высыхания восстанавливает свои свойства, что позволяет использовать пылесос попеременно для сбора жидкостей и сухой пыли (с установкой второго фильтра).

В: Как осуществляется сбор жидкостей?
О: Жидкость засасывается через шланг, под действием центробежных сил в циклонном корпусе отделяется от воздушного потока и оседает в баке. Уровень заполнения контролируется визуально через указатель. Для слива жидкости используется сливной кран в нижней части бака.

В: Можно ли использовать пылесос для сбора стружки вместе с жидкостью?
О: Да, возможно использование совместно с сеткой для стружки (опционально), которая отделяет механические взвеси размером более 1 мм от жидкости.

В: Как осуществляется переход с влажной уборки на сухую?
О: Для перехода на сухую уборку требуется приобрести и установить второй фильтр (для сухой пыли). Рекомендуется использовать отдельный фильтр для сухой уборки, чтобы обеспечить максимальную эффективность и срок службы оборудования.

В: В чем преимущество асинхронного двигателя?
О: Асинхронные двигатели обладают значительно большим ресурсом и надежностью по сравнению с коллекторными. Они рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу в тяжелых условиях.

В: Как опорожняется бак?
О: Для жидкостей используется сливной кран в нижней части бака. Для твердых отходов бак отсоединяется от корпуса двумя боковыми защелками, после чего бак остается стоять на площадке рамы для высыпания мусора.

В: В каких температурных условиях можно эксплуатировать пылесос?
О: Пылесос предназначен для эксплуатации в диапазоне от -50°С до +85°С, что позволяет использовать его в неотапливаемых помещениях и на открытых площадках.

В: Можно ли дооснастить пылесос дополнительным оборудованием?
О: Да, по запросу возможна доукомплектация нижней подвесной щеткой с шириной захвата 600 мм для уборки больших открытых площадей, сеткой для стружки, вторым фильтром для сухой уборки, а также фарой для работы в помещениях с низким уровнем освещенности.

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также ее можно запросить в электронном виде у официальных дистрибьюторов.
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