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Промышленный пылесос AIRBOX S3 wet and dry (класс H)
1. Обзор модели и целевое назначение
AIRBOX S3 wet and dry — это универсальный промышленный пылесос, предназначенный для эффективной уборки как сухих отходов, так и жидкостей. Модель относится к классу профессионального оборудования для мастерских, цехов и производственных участков, где требуется надежный и мобильный агрегат для поддержания чистоты. Ключевая особенность — класс пыли H, что позволяет использовать его для сбора высокоопасных веществ.

Основное назначение:
Агрегат предназначен для уборки производственных помещений от пыли, мусора, а также сбора пролитой воды и технических жидкостей. Поставляется с балкой для уборки пола, что позволяет оператору толкать пылесос перед собой, эффективно очищая большие площади. Система импульсной продувки фильтра обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания, а бак оснащен индикацией уровня заполнения жидкостью и отдельным шлангом для слива.

2. Ключевые технические параметры
Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из предоставленного файла:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая + влажная уборка
	Комбинированный режим

	Тип пылесоса
	Промышленный
	Передвижной

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Модель
	S3 wet and dry
	

	Тип питания
	Сеть
	220 (230) В, однофазное

	Потребляемая мощность
	3 600 Вт (3.6 кВт)
	

	Объем бака
	60 л
	

	Расход воздуха
	166 л/с (≈ 598 м³/ч)
	Высокий показатель

	Разрежение
	240 мбар (24 000 Па)
	

	Система очистки фильтра
	Ручная
	(Импульсная продувка)

	Диаметр всасывающего шланга
	38 мм
	

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	

	Фильтр тонкой очистки
	Есть (HEPA)
	

	Класс пыли
	H
	Высокоопасная пыль

	Возможность работы без мешка
	Есть
	

	Габариты (ДхШхВ)
	735 x 910 x 980 мм
	

	Вес нетто
	40 кг
	

	Напряжение
	220 (230) В
	

	Длина всасывающего шланга
	5 м
	

	Длина кабеля
	7.5 м
	

	Регулировка мощности
	Да
	Позволяет адаптировать режим работы

	Индикация заполнения
	Нет
	(Но есть уровень заполнения жидкостью)


3. Обоснование стоимости
Стоимость AIRBOX S3 wet and dry (ориентировочно от 120 000 руб.) обусловлена ее универсальностью, высокими характеристиками и классом безопасности H.

1. Класс защиты Н и фильтр HEPA: Возможность работы с пылью класса Н (высокоопасная) и наличие фильтра HEPA означает, что конструкция пылесоса герметична и задерживает частицы, опасные для здоровья человека. Это обязательное требование на многих производствах и существенно влияет на стоимость.

2. Высокая производительность: Расход воздуха 166 л/с и разрежение 240 мбар обеспечивают эффективную уборку любых типов загрязнений.

3. Универсальность: Возможность сбора жидкости и сухого мусора в сочетании с классом Н делает агрегат многофункциональным, заменяя необходимость в нескольких специализированных устройствах.

4. Комплектация и удобство: Наличие балки для уборки пола, системы импульсной продувки фильтра, индикации уровня жидкости и сливного шланга повышает удобство эксплуатации и эффективность работы.

5. Регулировка мощности: Позволяет адаптировать режим работы под конкретные задачи, экономя энергию и снижая износ.

4. Области применения
Благодаря своим характеристикам, AIRBOX S3 wet and dry эффективен на следующих объектах:

· Производственные цеха и мастерские: Уборка пыли, стружки, проливов масла и воды.

· Строительные площадки: Уборка пыли, песка, цемента, строительного мусора и воды.

· Автосервисы и автомойки: Сбор воды, технических жидкостей, песка и пыли.

· Склады и логистические центры: Уборка пыли и просыпей.

· Лаборатории и фармпроизводство: Уборка с контролем чистоты воздуха (класс H12).

· Объекты с требованиями по классу H: Предприятия, работающие с токсичной, канцерогенной и другой опасной пылью.

5. Эффективность: Результат и масштаб
· Количественный результат: Расход воздуха 166 л/с и разрежение 240 мбар обеспечивают быструю уборку больших площадей. Объем бака 60 л достаточен для продолжительной работы без частого опорожнения. Наличие балки для пола позволяет эффективно очищать большие горизонтальные поверхности.

· Качественный результат: Фильтр HEPA класса Н гарантирует, что опасная мелкодисперсная пыль не попадет обратно в воздух, защищая здоровье работников. Система импульсной продувки фильтра поддерживает пиковую мощность всасывания на протяжении всей смены.

· Удобство работы: Индикация уровня жидкости и сливной шланг упрощают обслуживание при влажной уборке.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда
· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом AIRBOX S3 wet and dry по производительности заменяет от 3 до 4 уборщиков с обычными пылесосами или работающих вручную.

· Экономия времени: Балка для пола позволяет убирать большие площади в 3-5 раз быстрее, чем при использовании обычной насадки. Уборка цеха площадью 500 м² займет не более 30-40 минут.

· Снижение рисков: Класс H и фильтр HEPA снижают риски профессиональных заболеваний при работе с опасной пылью.

7. Обучение персонала и безопасность
· Интуитивное управление: Управление включает выключатель с регулировкой мощности и систему продувки фильтра. Индикация уровня жидкости упрощает контроль.

· Низкий порог входа при смене: Новый оператор может освоить работу за 20-30 минут. Инструктаж включает правила работы с пылью класса H и процедуру слива жидкости.

· Безопасность: Класс H обязывает использовать средства индивидуальной защиты и правильно утилизировать отходы.

8. Конструкция и комплектация
Конструктивные особенности:
· Бак: Объемом 60 л, с индикацией уровня заполнения жидкостью и сливным шлангом.

· Двигатель: Мощностью 3.6 кВт, создающий расход воздуха 166 л/с и разрежение 240 мбар. Регулировка мощности.

· Система фильтрации: Фильтр HEPA класса H. Оснащена ручной системой импульсной продувки для поддержания мощности всасывания.

· Входной патрубок: Диаметр 38 мм.

· Балка для уборки пола: Входит в комплект, позволяет толкать пылесос перед собой.

· Мобильность: Вес 40 кг, колесная база.

Базовая комплектация:
· Пылесосный агрегат с баком 60 л

· Всасывающий шланг (5 м, диаметр 38 мм)

· Балка для уборки пола

· Набор насадок

· Фильтр HEPA (класс H)

· Сливной шланг

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Расходные материалы:
· Фильтры HEPA: Основной расходный элемент (класс H). Требуют периодической замены.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака, активация продувки фильтра, слив жидкости (при необходимости).

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра и шлангов.

· По мере загрязнения: Замена фильтра HEPA.

· Гарантия: Типичные условия: 1 год на пылесос.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Промышленный пылесос для сухой и влажной уборки
	Класс H

	Модель
	AIRBOX S3 wet and dry или аналог
	

	Потребляемая мощность
	не менее 3.6 кВт
	

	Объем бака
	не менее 60 л
	

	Расход воздуха
	не менее 160 л/с
	

	Разрежение
	не менее 240 мбар
	

	Класс пыли
	H
	

	Фильтр тонкой очистки
	HEPA
	

	Система очистки фильтра
	Ручная импульсная продувка
	

	Диаметр шланга
	38 мм
	

	Регулировка мощности
	Да
	

	Балка для пола в комплекте
	Да
	

	Сливной шланг
	Да
	

	Вес
	40 кг
	

	Напряжение
	220 В
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Чем отличается модель S3 wet and dry от обычной S3?
О: Согласно описанию, в модели S3 площадь фильтра значительно больше, что делает ее более подходящей для уборки большого количества мелкой и легкой пыли. Модель wet and dry оптимизирована для универсальной уборки (включая жидкости) и поставляется с балкой для пола.

В: Что означает класс пыли H?
О: Класс пыли Н (High) означает, что пылесос сертифицирован для сбора высокоопасных веществ (канцерогенных, токсичных). Конструкция обеспечивает практически полную герметичность (коэффициент пропускания менее 0.005%), что защищает оператора и окружающую среду.

В: Для чего нужна индикация уровня жидкости?
О: Индикация уровня жидкости позволяет оператору контролировать наполнение бака при влажной уборке и своевременно сливать воду через специальный шланг, предотвращая переполнение и попадание жидкости в двигатель.

В: Можно ли использовать пылесос без мешка?
О: Да, технические характеристики указывают на возможность работы без мешка.

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также ее можно запросить в электронном виде у официальных дистрибьюторов бренда AIRBOX в России.
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