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Поломоечная машина ASTOR G2 Drop: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение
ASTOR G2 Drop — это аккумуляторная поломоечная машина для пешего оператора, относящаяся к классу компактного профессионального оборудования. Модель спроектирована для точечной и высококачественной влажной уборки твердых покрытий (керамогранит, бетон, линолеум) на ограниченных площадях.

Ключевые задачи:
· Удаление легких и средних загрязнений в труднодоступных местах, куда не может проехать крупногабаритная техника.

· Финишная уборка в помещениях с тесными проходами (магазины, кафе, лаборатории).

· Обработка углов и пристенных пространств за счет компактной конструкции.

2. Ключевые технические параметры
Ниже приведены точные данные, соответствующие спецификации на фото.

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Тип привода
	Ручной (толкаемый)
	Оператор управляет движением физически.

	Питание
	Аккумуляторное (36 В)
	Обеспечивает автономность до 2 часов.

	Производительность
	1500 м²/ч
	Теоретическая максимальная площадь за час.


	Рабочая ширина
	520 мм
	Включает ширину захвата щеток и всасывающей балки.

	Тип щеток
	Дисковые (2 шт.)
	Ширина каждой дисковой щетки — 170 мм.

	Мощность моторов
	320 Вт (160 Вт × 2)
	Потребляемая мощность двигателей щеток.

	Объем баков
	6 л (чистый) / 9 л (грязный)
	Пластиковые баки для раствора и сбора жидкости.

	Время работы
	до 2 часов
	От одного полного заряда АКБ.

	Габариты (Д×Ш×В)
	518 × 410 × 1235 мм
	Компактный форм-фактор для тесных помещений.

	Вес
	24 кг
	Низкая масса для легкого маневрирования.

	Напряжение
	36 В
	Безопасное низкое напряжение питания.


3. Обоснование стоимости
Стоимость модели обусловлена её специализацией на "сложных" участках и наличием функции сбора жидкости (рекуперации), что выгодно отличает её от обычных полотеров.

1. Функция "Drop" (Сушка): В отличие от простых поломоечных машин, эта модель не просто моет, но и собирает грязную воду в отдельный бак (9 л). Пол остается практически сухим, что снижает риск травматизма.

2. Аккумуляторная автономия (36 В): Отсутствие сетевого шнура и батарея 36 В обеспечивают свободу перемещения без поиска розеток и высокий крутящий момент на щетках.

3. Качество исполнения: Бренд ASTOR (Италия/Китай по спецификации производителя) использует усиленные пластиковые баки, устойчивые к механическим повреждениям и химическим реагентам.

4. Универсальность: Возможность мытья как твердых полов, так и сбора пролитой жидкости (до 9 л).

4. Области применения
Благодаря компактным габаритам (ширина 41 см) и малому весу, ASTOR G2 Drop эффективен на объектах с ограниченным пространством:

· Общепит: Уборка залов и кухонь ресторанов, кафе, баров.

· Розничная торговля: Мытье полов в небольших бутиках, аптеках, салонах связи.

· Медицина: Уборка коридоров и палат в частных клиниках и стоматологиях.

· Офисы: Очистка "open-space" зон и переговорных.

· Автосервис: Удаление небольших проливов технических жидкостей и грязи.

5. Эффективность: Результат и масштаб
· Количественный результат: Производительность 1500 м²/ч позволяет вымыть стандартный магазин площадью 500 м² за 20-25 минут чистой работы. Объем баков позволяет мыть до 200-300 м² без дозаправки.

· Качественный результат: Мытье с последующей сушкой исключает разводы и лужи, что особенно важно на полированных и темных напольных покрытиях.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда
Приобретение данной модели следует рассматривать через призму точечной автоматизации.

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина заменяет 1-2 уборщиков с ведром и шваброй. Хотя она не охватывает огромные площади как райдеры, она освобождает персонал от физически тяжелого процесса отжима тряпки и ручного сбора воды.

· Экономия времени: Уборка типового кафе (100 м²) сокращается с 30-40 минут (швабра/ведро) до 5-7 минут (прогон машины).

· Эффект чистоты: Ручная швабра часто размазывает грязь, машина же удаляет загрязнения всасыванием, что повышает качество уборки при меньших усилиях.

7. Обучение персонала
· Низкий порог входа: Управление интуитивно понятно. За счет ручного (толкаемого) привода оператору не нужно привыкать к педалям газа.

· Время ввода: 15-20 минут инструктажа достаточно для освоения залива воды, запуска щеток и опорожнения грязного бака.

· Быстрая смена оператора: Благодаря отсутствию сложных настроек (есть только кнопка пуска), новый сотрудник может приступить к работе практически мгновенно после краткого объяснения.

8. Конструкция и комплектация
Конструктивные особенности:
· Система "Drop": Механизм подъема/опускания щеток и скребка.

· Эргономичная ручка: Регулируемая под рост оператора.

· Баки: Легкосъемные пластиковые контейнеры для простой очистки.

Базовая комплектация:
1. Аккумуляторная батарея (36 В, встроенная).

2. Зарядное устройство (внешнее).

3. Комплект дисковых щеток (2 шт., синие/универсальные).

4. Резиновые скребки (передний/задний) для всасывающей балки.

9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Расходники:
· Дисковые щетки (170 мм): Ресурс ~150-200 часов. Подлежат замене при износе щетины.

· Скребки (резина): Расходный материал для качественной сушки. Требуют переворачивания/замены раз в 2-3 месяца при ежедневном использовании.

· Регламент:
· Ежесменно: Слив грязной воды, ополаскивание баков, очистка скребков от волос и ниток.

· Ежемесячно: Проверка контактов зарядного устройства, чистка фильтра системы рекуперации.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Для включения в конкурсную документацию или закупочный лист:

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип машины
	Аккумуляторная, пешего типа

	Производительность
	не менее 1500 м²/ч

	Рабочая ширина
	520 мм (сушка) / 2×170 мм (щетки)

	Объем бака чистой воды
	6 л

	Объем бака грязной воды
	9 л

	Время работы
	не менее 2 часов

	Вес
	≤ 24 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Почему указана производительность 1500 м²/ч, если это ручная машина?
О: Это теоретическая скорость движения (около 3 км/ч), умноженная на рабочую ширину. На практике в помещении с препятствиями (стеллажи, витрины) реальная выработка составит 600-900 м²/ч, что все равно в 10 раз быстрее швабры.

В: Чем модель G2 Drop отличается от обычной поломоечной машины без сушки?
О: Обычные полотеры только моют и оставляют воду на полу, которую нужно сгонять скребком или ждать высыхания. G2 Drop оснащена мощным всасывающим мотором, который тут же собирает всю грязную воду в отдельный бак, оставляя пол сухим.

В: Сложно ли менять аккумулятор?
О: Аккумулятор является встроенным и не требует извлечения каждый раз. Машина заряжается как единое целое через внешнее зарядное устройство. Полная замена АКБ после исчерпания ресурса производится в сервисном центре.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя предоставляется при покупке оборудования на бумажном носителе или в электронном виде на сайте официального дистрибьютора (например, компаний, импортирующих ASTOR в РФ).
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