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Трехфазный промышленный пылесос ASTOR L4 One: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR L4 One — это сверхмощный трехфазный промышленный пылесос, предназначенный для интенсивной сухой и влажной уборки на крупных промышленных и складских объектах. Модель относится к классу тяжелого оборудования, рассчитанного на работу в самых жестких условиях, где стандартные пылесосы выходят из строя из-за перегрузок.

Ключевая особенность — двигатель мощностью 5500 Вт, работающий от сети 380 В. Это обеспечивает исключительную производительность и возможность длительной непрерывной работы. Благодаря увеличенному баку из нержавеющей стали объемом 100 литров, пылесос способен быстро и эффективно убирать большие площади.

Модель имеет предохранительный клапан сброса давления и может применяться как в переносном варианте, так и в качестве стационарного агрегата в централизованной системе пылеудаления, а также может быть встроена в производственный конвейер.

Целевые задачи:
· Уборка тяжелых производственных отходов: металлическая стружка, окалина, масла, СОЖ, крупный строительный мусор (мелкие камни, железные частицы).

· Обслуживание нескольких станков или рабочих зон через систему трубопроводов.

· Стационарное подключение к деревообрабатывающему, металлорежущему и упаковочному оборудованию для непрерывного удаления отходов.

· Сбор влажной грязи с различных поверхностей, что делает пылесос незаменимым в межсезонье и период сильных осадков.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Питание
	380 В (трехфазное)
	Обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках.

	Мощность
	5 500 Вт
	Сверхвысокая производительность для тяжелых задач.

	Степень вакуума
	42,5 кПа
	Исключительно высокое разряжение для подъема тяжелых материалов.

	Объем бака
	100 л
	Корпус из нержавеющей стали, устойчив к коррозии и ударам.

	Тип уборки
	Сухая + сбор жидкости
	Универсальность для производственных задач.

	Система фильтрации
	HEPA фильтр
	Высокоэффективная очистка воздуха.

	Очистка фильтра
	Механическая
	Восстановление мощности встряхиванием без остановки работы.

	Рамная тележка
	Есть
	Обеспечивает устойчивость и мобильность (145 кг).

	Уровень шума
	74 дБ
	Приемлемый уровень для данной мощности.

	Вес нетто
	145 кг
	Обеспечивает устойчивость при работе.

	Габариты (Д×Ш×В)
	1170 × 550 × 1400 мм
	Промышленные габариты.

	Длина шланга
	5 м
	Увеличенная длина для удобства работы.

	Длина кабеля
	8 м
	Позволяет подключаться к удаленным розеткам.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR L4 One обусловлена его максимальной промышленной мощностью, надежностью и универсальностью применения.

1. Трехфазный двигатель 5,5 кВт (380 В): Это один из самых мощных показателей в классе промышленных пылесосов. Двигатель обеспечивает стабильный крутящий момент при длительных нагрузках, не перегревается и способен работать в непрерывном режиме 24/7. Пылесос способен всасывать не только пыль, но и более крупные частицы, такие как мелкие камни или железные частицы.

2. Максимальный вакуум (42,5 кПа): Обеспечивает возможность подключения длинных магистралей шлангов (до десятков метров) и сбора мусора на значительном удалении от самого агрегата. Это один из лучших показателей в своем классе.

3. Стационарный потенциал: Наличие предохранительного клапана сброса давления и усиленной конструкции позволяет встраивать пылесос в централизованные системы пылеудаления и производственные конвейеры. Это заменяет необходимость в покупке дорогостоящих стационарных установок.

4. Увеличенный бак 100 л: Максимальная емкость для длительной работы без опорожнения, что критически важно при уборке больших площадей.

5. HEPA-фильтрация: Обеспечивает очистку воздуха на уровне 99,97%, что критически важно для возврата воздуха в рабочую зону без риска для здоровья персонала.

4. Области применения

ASTOR L4 One ориентирован на самые требовательные промышленные сегменты.

· Тяжелое машиностроение и металлообработка: Сбор чугунной и стальной стружки, окалины, проливов СОЖ и масел.

· Деревообработка: Стационарное подключение к станкам для удаления опилок и стружки.

· Строительная индустрия: Уборка цементной пыли, песка, щебня, мелких камней.

· Химическая и фармацевтическая промышленность: Сбор мелкодисперсной пыли с HEPA-фильтрацией.

· Централизованные системы: В качестве мощного вытяжного агрегата для сетей пылеудаления на небольших производствах и в производственных конвейерах.

· Крупные склады и логистические центры: Уборка больших площадей от пыли и мусора.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Объем бака 100 л позволяет собирать до 100 кг сухого мусора или 100 литров жидкости за цикл. Производительность сбора тяжелых отходов в 7-10 раз выше, чем у стандартных промышленных пылесосов мощностью 2-3 кВт.

· Качественный результат: HEPA-фильтр и максимальная степень вакуума (42,5 кПа) обеспечивают идеальную чистоту, удаляя даже микроскопическую пыль из труднодоступных мест (пазы станков, ребра радиаторов).

· Масштабируемость: Возможность стационарного подключения позволяет обслуживать до 5-7 рабочих мест (станков) одновременно, превращая один агрегат в централизованную систему.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с L4 One заменяет от 8 до 12 уборщиков, занятых ручной очисткой цеха (лопаты, метлы, ведра). Особенно это заметно при уборке тяжелой стружки или просыпей гравия.

· Экономия времени: Очистка стружки из-под группы станков, на которую бригада из 4 человек тратит 2-3 часа, выполняется одним оператором за 10-15 минут.

· Экономия на инфраструктуре: При использовании в качестве стационарного агрегата цена L4 One в разы ниже готовых промышленных систем аспирации аналогичной производительности.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Кнопка пуска/остановки и механический рычаг очистки фильтра. Подключение к трехфазной сети должно выполняться квалифицированным электриком, но управление просто.

· Низкий порог входа: Время обучения оператора основным функциям (включение, замена мешка/опорожнение бака, встряхивание фильтра) составляет 15-20 минут.

· Безопасность: Наличие предохранительного клапана сброса давления исключает риск разрыва шлангов или повреждения двигателя при засорении.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Бак: Нержавеющая сталь, объем 100 л, устойчив к коррозии и механическим воздействиям.

· Двигатель: Трехфазный, 5500 Вт, с защитой от перегрева.

· Фильтр: HEPA, с механической системой очистки (встряхивание).

· Тележка: Рамная, усиленная, с большими колесами для перемещения по цеху.

· Клапан: Предохранительный клапан сброса давления для защиты системы.

Базовая комплектация:
1. Всасывающий шланг (5 м) — 1 шт.

2. Г-образные трубы — 2 шт.

3. Комплект насадок — 1 шт.

4. HEPA фильтр — 1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· HEPA-фильтр: Периодическая замена (обычно 1 раз в 6-12 месяцев при интенсивной работе).

· Мешки для пыли (опционально): Для упрощения выгрузки мелкодисперсной пыли.

· Регламент:
· Ежесменно: Опорожнение бака, визуальный осмотр шланга, очистка фильтра механическим способом.

· Ежемесячно: Проверка герметичности соединений, состояния кабеля, работы предохранительного клапана.

· Гарантия: 12 месяцев на оборудование.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Промышленный, для сухой и влажной уборки

	Питание
	380 В (трехфазное)

	Мощность
	не менее 5500 Вт

	Объем бака
	100 л (нержавеющая сталь)

	Фильтрация
	HEPA

	Степень вакуума
	не менее 40 кПа

	Вес
	145 кг

	Режим работы
	непрерывный


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: В чем принципиальное отличие L4 One от модели L3 Turbo?
О: L4 One имеет более мощный двигатель (5500 Вт против 4000 Вт), создает более высокий вакуум (42,5 кПа против 31,8 кПа), оснащен баком большего объема (100 л против 80 л). Это флагманская модель линейки для самых тяжелых условий эксплуатации.

В: Можно ли подключать к пылесосу длинные шланги?
О: Да. Благодаря максимальной степени вакуума (42,5 кПа) и мощности двигателя, L4 One эффективно работает с магистралями шлангов длиной до 30-40 метров, что позволяет устанавливать его в подсобном помещении и тянуть трубы к рабочим зонам.

В: Можно ли использовать пылесос для сбора жидкостей?
О: Да. Модель имеет возможность сбора жидкости и подходит для уборки влажной грязи с различных поверхностей, что делает ее незаменимой в межсезонье и период сильных осадков.

В: Насколько тяжело перемещать пылесос?
О: Масса 145 кг делает его тяжелым, но наличие рамной тележки с большими колесами позволяет одному оператору легко перемещать его по ровному полу цеха.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки при покупке у официального дилера. Электронную версию можно запросить в технической поддержке поставщиков оборудования ASTOR в РФ.
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