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Аккумуляторная поломоечная машина ASTOR G5 Optima: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR G5 Optima — это аккумуляторная поломоечная машина для пешего оператора (толкаемого типа). Модель относится к классу профессионального оборудования средней производительности, предназначенного для ежедневной интенсивной уборки твердых покрытий на объектах площадью от 2000 до 5500 м².

Целевые задачи:
· Уборка в гипермаркетах, торговых и выставочных центрах с большой проходимостью.

· Мытье производственных цехов, складских помещений и логистических терминалов.

· Очистка бетонных, керамогранитных и полимерных полов от масел, СОЖ и промышленной грязи.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Производительность (теоретическая)
	2300 м²/ч
	Паспортная площадь уборки за час чистой работы.

	Рабочая ширина
	500 мм
	Ширина захвата дисковой щетки.

	Ширина сушки
	865 мм
	Всасывающая балка перекрывает путь щетки, исключая пропуски.

	Мощность
	1050 Вт
	Обеспечивает высокое давление прижима и вращение щетки.

	Тип питания
	Аккумуляторная (24 В)
	Беспроводная работа без привязки к розетке.

	Объем баков
	55 л (чистый) / 65 л (грязный)
	Увеличенная емкость для длительной работы.

	Время работы
	2–4 часа
	Зависит от типа АКБ и интенсивности нагрузки.

	Габариты (Д×Ш×В)
	1150 × 800 × 1120 мм
	Позволяет маневрировать в стесненных условиях.

	Вес
	150 кг
	Тяжелая рама обеспечивает устойчивость и эффективный прижим щетки.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR G5 Optima формируется за счет промышленной надежности, высокой автономности и улучшенной эргономики.

1. Система "сухой пол": Благодаря широкой всасывающей балке (865 мм) и мощному мотору, машина эффективно собирает грязную воду, оставляя поверхность готовой к движению сразу после прохода.

2. Увеличенный бак для грязной воды (65 л): Объем бака для отработанной жидкости превышает объем чистого бака (55 л). Это исключает риск преждевременного переполнения и защищает двигатель всасывания от попадания воды и пены.

3. Аккумуляторная автономия (24 В): Отсутствие сетевого кабеля позволяет убирать большие открытые пространства без ограничений. Вес 150 кг обеспечивает низкий центр тяжести и стабильность хода.

4. Увеличенное время работы (до 4 часов): Позволяет проводить уборку объектов большой площади (до 5000 м²) без подзарядки в течение рабочей смены.

4. Области применения

ASTOR G5 Optima оптимальна для объектов с площадью уборки от 2000 до 5500 м².

· Крупная торговля: Универмаги, гипермаркеты, DIY-центры (Леруа Мерлен, ОБИ).

· Логистика: Склады и распределительные центры с бетонными полами.

· Промышленность: Машиностроительные и пищевые производства.

· Транспортные узлы: Аэропорты, ж/д вокзалы, автовокзалы.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Производительность 2300 м²/ч позволяет вымыть стандартный гипермаркет площадью 4000 м² примерно за 1 час 45 минут чистой работы. Баков 55/65 л хватает на обработку до 2000-2500 м² без дозаправки.

· Качественный результат: Ширина сушки (865 мм) значительно превышает ширину щетки (500 мм), что гарантирует полное всасывание грязной воды даже при движении по дуге, исключая лужи и разводы.

· Ценность для объекта: Быстрое высыхание пола после прохода машины снижает риск падения персонала и посетителей, а также повышает срок службы напольных покрытий.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина G5 Optima заменяет от 8 до 10 уборщиков с традиционными швабрами и ведрами. Производительность ручного труда составляет около 200-300 м²/ч, что в 8-10 раз ниже.

· Экономия времени: Задача по мытью 1000 м², на которую бригаде из 3 человек требуется 1,5-2 часа, выполняется одним оператором за 25-30 минут.

· Снижение нагрузки: Оператор не выжимает тряпку и не таскает тяжелое ведро; усилие сводится к толканию машины весом 150 кг на колесах.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Благодаря ручному (толкаемому) приводу оператору не нужно привыкать к педалям газа и коробке передач. Панель управления оснащена понятными пиктограммами (вода, щетка, всасывание).

· Низкий порог входа: Время освоения базовых операций (залив воды, включение режимов, слив грязи) составляет 15-20 минут.

· Смена оператора: При смене сотрудника повторный инструктаж занимает не более 10 минут.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Рама: Усиленная сварная стальная конструкция, рассчитанная на вес 150 кг и интенсивную эксплуатацию.

· Баки: Ротационно-формованный пластик высокой плотности, устойчивый к ударам и химическим реагентам (кислотам, щелочам).

· Щеточная пластина: Оснащена системой быстрой замены щеток (без инструментов).

· Всасывающая балка: Съемная конструкция из нержавеющей стали, устойчивая к коррозии.

Базовая комплектация:
1. Аккумуляторная батарея (24 В, комплект).

2. Зарядное устройство (внешнее).

3. Дисковая щетка (500 мм, универсальная).

4. Всасывающая балка в сборе (резиновые скребки).

5. Сливной шланг для опорожнения бака.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Дисковые щетки: Подбираются по типу пола (полипропилен для бетона, нейлон для кафеля). Стандартный ресурс — 250-350 моточасов.

· Скребки (резина): Меняются по мере износа (обычно каждые 2-3 месяца при ежедневной работе). Для продления ресурса предусмотрено переворачивание лезвий.

· Фильтр: Защита двигателя всасывания от попадания пены и крупного мусора.

· Регламент:
· Ежесменно: Очистка баков от осадка, промывка скребков, постановка АКБ на зарядку.

· Ежемесячно: Проверка герметичности шлангов, смазка подшипников колес.

· Гарантия: Обычно 12 месяцев на оборудование (отдельно на АКБ).

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Аккумуляторная, пешего типа

	Производительность
	не менее 2300 м²/ч

	Рабочая ширина (щетка/сушка)
	500 мм / 865 мм

	Объем бака чистой воды
	55 л

	Объем бака грязной воды
	65 л

	Время работы
	не менее 2 часов (до 4 часов)

	Вес (нетто)
	150 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Какая реальная производительность при уборке магазина?
О: Паспортная цифра 2300 м²/ч — это идеальная скорость движения по прямой (около 3-4 км/ч). С учетом объезда стеллажей, витрин и маневров реальная производительность составит около 1200-1500 м²/ч, что все еще в 8 раз быстрее ручной уборки.

В: Чем отличается G5 Optima от модели G4 Volta?
О: G5 Optima является аккумуляторной (беспроводной), а G4 Volta — сетевой. G5 Optima тяжелее (150 кг против 111 кг) и имеет больший объем баков (55/65 л против 50/55 л). Время работы G5 не ограничено кабелем, но ограничено зарядом АКБ (2-4 часа).

В: Можно ли использовать машину для сбора пролитой жидкости без моющего средства?
О: Да. Если в бак чистой воды залить просто воду, машина будет работать как мощный "водосос", собирая разливы жидкости с поверхности пола.

В: Сколько времени занимает полная зарядка аккумуляторов?
О: Стандартная зарядка от комплектного зарядного устройства обычно занимает 6-8 часов (режим "night charge"). Существуют опциональные быстрые зарядные устройства, сокращающие время до 3 часов, но они снижают ресурс батарей.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки при покупке у официального дилера. Электронную версию можно запросить в технической поддержке поставщиков оборудования ASTOR в РФ.
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