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Роторная однодисковая машина ASTOR G1 Santik: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR G1 Santik — это профессиональная роторная (однодисковая) машина для глубокой очистки ковровых покрытий, твердых полов и нанесения защитных составов. Модель относится к классу специализированного оборудования для химической чистки (химчистки) и ухода за напольными покрытиями.

Ключевая особенность — модернизированный 17-дюймовый (430 мм) утолщенный щеточный диск и высокоэффективный двигатель мощностью 1500 Вт. В отличие от стандартных поломоечных машин, G1 Santik предназначена для точечной и локальной обработки, где требуется высокая механическая активность щетки: удаление пятен, взбивание ворса ковров, нанесение и полировка восковых покрытий.

Целевые задачи:
· Глубокая чистка ковровых покрытий (метод «шампунь-пена» с последующим сбором пылесосом).

· Выведение застарелых пятен на коврах, плитке, линолеуме.

· Нанесение воска, мастики и защитных составов на твердые полы.

· Полировка мраморных и гранитных поверхностей.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Мощность двигателя
	1500 Вт
	Обеспечивает высокий крутящий момент для тяжелых условий чистки.

	Скорость вращения щетки
	175 об/мин
	Оптимальная скорость для взбивания пены и щадящего воздействия на ворс.

	Ширина обработки (щетка)
	430 мм (17 дюймов)
	Стандартный профессиональный размер для роторных машин.

	Объем бака для раствора
	10 л
	Емкость для чистящего шампуня или воды.

	Тип питания
	Сетевая (220 В)
	Неограниченное время работы, высокая стабильность мощности.

	Длина кабеля
	10 м
	Позволяет обслуживать большие помещения без удлинителя.

	Уровень шума
	75 дБ
	Приемлемый уровень для коммерческих помещений в нерабочее время.

	Вес нетто
	42 кг
	Обеспечивает устойчивость и необходимое давление на щетку.

	Габариты (Д×Ш×В)
	520 × 420 × 1170 мм
	Компактная вертикальная конструкция для хранения.

	Возможность сбора жидкости
	Нет
	Требуется отдельный пылесос/экстрактор для сбора грязной воды.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR G1 Santik обусловлена специализированной конструкцией, высокой мощностью и промышленной надеждностью.

1. Специализация на химчистке: В отличие от поломоечных машин, эта модель имеет повышенный крутящий момент на низких оборотах (175 об/мин). Это позволяет эффективно взбивать пену в глубине ворса ковра, не повреждая его структуру.

2. Модернизированный щеточный диск: Утолщенный 17-дюймовый диск обеспечивает устойчивость при работе и равномерное распределение давления.

3. Наличие бака для раствора (10 л): Встроенная емкость для шампуня или воды позволяет оператору не носить с собой отдельную емкость, повышая мобильность.

4. Универсальность: Возможность использовать машину как для мойки ковров (с шампунем), так и для полировки твердых полов (с падами или щетками).

5. Комплектация: В базовый комплект входят две щетки (мягкая и жесткая) и падодержатель, что расширяет функционал без дополнительных затрат.

4. Области применения

ASTOR G1 Santik ориентирована на объекты с большим количеством ковровых покрытий и требованием к глубокой очистке.

· Гостиничный бизнес: Отели, хостелы (чистка номеров и коридоров).

· Клининговые компании: Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели на выезде.

· Офисные центры: Удаление пятен и освежение ковровых плиток.

· Кинотеатры и концертные залы: Уход за большими площадями ковровых покрытий.

· Предприятия общепита: Чистка ковров в ресторанах и банкетных залах.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Ширина обработки 430 мм позволяет оператору очищать до 100-150 м² ковра в час (при скорости движения около 1 км/ч). Объем бака 10 л достаточен для обработки 50-100 м² в зависимости от загрязнения.

· Качественный результат: Механическое вращение щетки (175 об/мин) проникает в структуру ворса, удаляя въевшуюся грязь и поднимая примятый ворс. Поверхность выглядит чистой и пушистой после высыхания.

· Ценность: Продление срока службы дорогих ковровых покрытий за счет профессиональной очистки без агрессивной химии.

· 6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина G1 Santik заменяет от 3 до 4 уборщиков, пытающихся чистить ковры вручную (щетками и ведрами). Ручная чистка ковров крайне малоэффективна и требует огромных физических затрат.

· Экономия времени: Очистка ковра площадью 200 м² вручную занимает бригаду из 2 человек 3-4 часа. С машиной один оператор справляется за 30-40 минут.

· Качество: Вручную невозможно добиться равномерного нанесения пены и выведения пятен без разводов.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Конструкция предельно проста: включение/выключение двигателя. Регулировка высоты рукоятки для удобства оператора.

· Низкий порог входа: Время обучения нового сотрудника составляет 15-20 минут (залив раствора, подключение, работа с пятнами, промывка бака).

· Физическая подготовка: Оператору требуется некоторое усилие для удержания машины на месте (из-за крутящего момента), но в целом машина сбалансирована.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Двигатель: С мощным воздушным охлаждением, рассчитан на длительную непрерывную работу.

· Рама: Сварная стальная конструкция с защитным кожухом.

· Бак для раствора: 10 л, съемный, из ударопрочного пластика.

· Щеточная пластина: Утолщенная, диаметр 430 мм, с быстрой фиксацией аксессуаров.

Базовая комплектация:
1. Дисковая щетка жесткая — 1 шт.

2. Дисковая щетка мягкая — 1 шт.

3. Падодержатель (для полировальных падов) — 1 шт.

4. Сетевой кабель (10 м).

5. Инструкция по эксплуатации.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Дисковые щетки: Ресурс 150-250 часов. Меняются при износе щетины.

· Полировальные пады: Для нанесения воска и финишной полировки.

· Регламент:
· Ежесменно: Ополаскивание бака для раствора, очистка щетки от намотанных ниток/волос, протирка корпуса.

· Ежемесячно: Проверка редуктора (уровень масла), состояния кабеля.

· Гарантия: 12 месяцев на оборудование.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Роторная однодисковая машина

	Назначение
	Чистка ковров, нанесение воска, полировка

	Мощность
	не менее 1500 Вт

	Ширина обработки
	430 мм (17 дюймов)

	Скорость вращения
	175 об/мин

	Объем бака для раствора
	10 л

	Тип питания
	Сеть 220 В

	Вес
	42 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Можно ли использовать эту машину для сбора воды?
О: Нет. ASTOR G1 Santik не оснащена функцией сбора жидкости. Она предназначена только для механической обработки (трения). После обработки ковра шампунем необходимо использовать отдельный пылесос-экстрактор для всасывания грязной пены.

В: В чем отличие роторной машины от поломоечной?
О: Роторная машина работает как "полировальная машинка" на низких оборотах (175 об/мин) с высоким крутящим моментом для взбивания пены. Поломоечная машина моет пол и тут же всасывает воду.

В: Подходит ли машина для чистки твердых полов?
О: Да. С помощью соответствующих щеток (например, мягкой дисковой) или падодержателя с падом, машину можно использовать для мытья плитки, нанесения воска на паркет или полировки мрамора.

В: Насколько тяжело управлять машиной?
О: Машина весом 42 кг имеет компенсационный механизм, позволяющий свести усилие оператора к минимуму, однако из-за высокого крутящего момента оператор должен быть физически готов удерживать её от "увода" в сторону.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки при покупке у официального дилера.
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