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Сетевая поломоечная машина ASTOR G4 Volta: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение
ASTOR G4 Volta — это профессиональная поломоечная машина для пешего оператора, работающая от сети 220В. Модель относится к классу оборудования средней производительности и предназначена для длительной, непрерывной уборки твердых покрытий на объектах с доступом к электропитанию.

Отсутствие аккумулятора исключает простои на зарядку, что делает машину оптимальным выбором для объектов с круглосуточным режимом работы. Благодаря весу 111 кг, машина обеспечивает устойчивость и хороший контакт щеток с полом.

2. Ключевые технические параметры
Характеристики строго соответствуют данным из спецификации на фото:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Производительность
	2800 м²/ч
	Теоретическая максимальная площадь уборки за час.

	Рабочая ширина
	500 мм
	Ширина захвата дисковой щетки.

	Ширина сушки
	865 мм
	Всасывающая балка перекрывает путь щетки, исключая пропуски.

	Мощность
	950 Вт
	Достаточно для эффективного удаления загрязнений.

	Тип питания
	Сетевая (220В)
	Не требует подзарядки, работает неограниченно долго.

	Длина кабеля
	7 м
	Позволяет подключаться к розеткам без удлинителя.

	Объем баков
	50 л (чистый) / 55 л (грязный)
	Увеличенная емкость для длительной работы.

	Габариты (Д×Ш×В)
	1200 × 825 × 1000 мм
	Позволяет проходить через стандартные дверные проемы.

	Вес
	111 кг
	Тяжелая рама обеспечивает устойчивость и прижим щетки.


3. Обоснование стоимости
Стоимость ASTOR G4 Volta обусловлена промышленным исполнением, отсутствием простоев на зарядку и увеличенным объемом баков.

1. Неограниченное время работы: В отличие от аккумуляторных аналогов, эта машина может работать без перерыва на зарядку на протяжении всей смены, что критично для уборки больших площадей.

2. Промышленная комплектация: Наличие баков 50/55 л и веса 111 кг говорит об усиленной конструкции и способности работать в интенсивном режиме без потери качества.

3. Широкий захват сушки (865 мм): Позволяет собирать грязную воду без разводов, оставляя пол сухим сразу после прохода, что является стандартом для профессионального оборудования.

4. Области применения
ASTOR G4 Volta оптимальна для объектов с площадью уборки от 2000 до 5500 м², где есть возможность подключения к сети.

· Супермаркеты и гипермаркеты: Мытье больших торговых залов с высокой проходимостью.

· Производственные цеха: Удаление технологической грязи, масел и СОЖ с бетонных полов.

· Аэропорты и вокзалы: Уборка терминалов и зон ожидания в ночное время.

· Крупные медицинские центры: Обеспечение санитарных норм на больших площадях.

5. Эффективность: Результат и масштаб
· Количественный результат: Производительность 2800 м²/ч позволяет вымыть стандартный гипермаркет площадью 4000 м² чуть более чем за 1,5 часа чистой работы. Объем баков 50/55 л достаточен для обработки до 2000-2500 м² без дозаправки.

· Качественный результат: Ширина сушки (865 мм) значительно превышает ширину щетки (500 мм), что гарантирует полное всасывание грязной воды даже при движении по дуге, исключая лужи и разводы.

· Ценность: Отсутствие батарей снижает стоимость владения, а непрерывная работа повышает скорость уборки.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда
· Количество заменяемых рабочих: Одна машина G4 Volta по производительности (2800 м²/ч) заменяет бригаду из 8-10 уборщиков с ручным инвентарем (швабры, ведра, отжимные тележки).

· Экономия времени: Уборка 1000 м² вручную занимает у одного человека около 4-5 часов. С машиной тот же объем выполняется за 20-25 минут.

· Экономическая выгода: При смене из 2-3 уборщиков, машина окупает себя за счет сокращения фонда оплаты труда в течение 6-12 месяцев.

7. Обучение персонала
· Предельная простота: Управление машиной интуитивно понятно. Основные рычаги — включение щеток, подача воды и активация всасывания.

· Низкий порог входа: Благодаря ручному (толкаемому) приводу оператору не нужно привыкать к управлению скоростью. Время обучения нового сотрудника составляет 15-30 минут (залив воды, запуск, слив грязной жидкости).

· Безопасность: Работа от сети 220В требует контроля за положением кабеля, но оснащена защитой от поражения током.

8. Конструкция и комплектация
Конструктивные особенности:
· Рама: Усиленная сварная стальная конструкция, рассчитанная на вес 111 кг.

· Система кабеля: Узел разгрузки сетевого кабеля для предотвращения его обрыва.

· Баки: Ударопрочный пластик, устойчивый к химическим реагентам.

· Складная ручка: Для удобства транспортировки и хранения.

Базовая комплектация:
1. Дисковая щетка (500 мм, универсальная).

2. Всасывающая балка (резиновые скребки в сборе).

3. Сетевой кабель (7 м).

4. Шланг для слива грязной воды.

9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Расходные материалы:
· Дисковые щетки: Ресурс ~250-300 моточасов. Для бетона используется абразивная щетина, для кафеля — нейлон.

· Резиновые скребки (лезвия): Меняются по мере износа (обычно каждые 2-3 месяца при ежедневной работе).

· Регламент:
· Ежесменно: Очистка баков от осадка, промывка скребков.

· Ежемесячно: Проверка герметичности шлангов, смазка колес.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Сетевая (220В), пешего типа

	Производительность
	не менее 2800 м²/ч

	Рабочая ширина
	не менее 500 мм

	Объем бака чистой воды
	50 л

	Объем бака грязной воды
	55 л

	Вес (нетто)
	111 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Можно ли использовать машину там, где нет розеток?
О: Нет, модель G4 Volta является сетевой. Для объектов без доступа к 220В или уличной уборки необходимы аккумуляторные аналоги.

В: В чем отличие сетевой машины от аккумуляторной?
О: Сетевая машина не ограничена по времени работы, легче по весу (нет тяжелых батарей), дешевле в обслуживании (не требует замены АКБ каждые 3-5 лет). Однако она привязана к кабелю длиной 7 метров, что может быть неудобно на больших открытых складах.

В: Как часто нужно менять воду?
О: При максимальном загрязнении бака чистой воды (50 л) хватает примерно на 30-40 минут работы, после чего требуется слив грязной воды и долив чистой.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Официальная инструкция поставляется в комплекте с оборудованием. Электронную версию можно запросить у официального дилера или в технической поддержке бренда ASTOR.
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