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Аккумуляторная поломоечная машина с приводом ASTOR G5 Optima Plus: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR G5 Optima Plus — это аккумуляторная поломоечная машина для пешего оператора, оснащенная электрическим приводом хода. Модель относится к классу профессионального оборудования повышенной производительности, предназначенного для ежедневной интенсивной уборки твердых покрытий на объектах площадью от 2000 до 5500 м².

Ключевое отличие от базовых моделей линейки G5 — наличие электрического привода (тягового двигателя), который самостоятельно перемещает машину, избавляя оператора от необходимости физического толкания.

Целевые задачи:
· Уборка в гипермаркетах, DIY-центрах и торговых галереях.

· Мытье производственных цехов, складских терминалов и логистических центров.

· Очистка бетонных, керамогранитных и полимерных полов от масел, СОЖ и промышленной грязи.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Производительность (теоретическая)
	3300 м²/ч
	Паспортная площадь уборки за час чистой работы.

	Рабочая ширина
	500 мм
	Ширина захвата дисковой щетки.

	Ширина сушки
	865 мм
	Всасывающая балка перекрывает путь щетки, исключая пропуски.

	Мощность
	1600 Вт
	Обеспечивает высокое давление прижима и эффективное удаление загрязнений.

	Тип питания
	Аккумуляторная (24 В)
	Беспроводная работа без привязки к розетке.

	Тип привода хода
	Электрический
	Самоходная машина — оператор только задает направление.

	Объем баков
	55 л (чистый) / 65 л (грязный)
	Увеличенная емкость для длительной работы без дозаправки.

	Время работы
	2–4 часа
	Зависит от типа АКБ и интенсивности нагрузки.

	Габариты (Д×Ш×В)
	1150 × 800 × 1120 мм
	Позволяет маневрировать в стесненных условиях.

	Вес
	155 кг
	Оптимальный вес для устойчивости и эффективного прижима щетки.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR G5 Optima Plus формируется за счет наличия электрического привода хода, высокой производительности и увеличенного ресурса автономной работы.

1. Электрический привод хода: Это ключевое отличие модели. В отличие от толкаемых аналогов, Optima Plus самостоятельно движется, что значительно снижает физическую нагрузку на оператора и позволяет убирать большие площади без усталости . Скорость движения регулируется электронно.

2. Высокая производительность (3300 м²/ч): Позволяет обрабатывать большие площади за минимальное время, сокращая трудозатраты и время уборки. Это один из самых высоких показателей в классе пеших машин.

3. Мощный двигатель (1600 Вт): Обеспечивает эффективное удаление стойких загрязнений, масляных пятен и промышленной грязи без повторных проходов.

4. Увеличенный бак для грязной воды (65 л): Объем бака для отработанной жидкости превышает объем чистого бака (55 л), что исключает риск преждевременного переполнения и защищает двигатель всасывания.

5. Увеличенный вес (155 кг): Высокая собственная масса обеспечивает отличное сцепление щеток с полом и устойчивость при движении.

4. Области применения

ASTOR G5 Optima Plus оптимальна для объектов с большой площадью уборки (от 2000 до 5500 м²) и длительными сменами.

· Крупная торговля: Гипермаркеты, строительные DIY-центры, торговые галереи.

· Логистика: Крупные склады, распределительные центры с бетонными и полимерными полами.

· Промышленность: Машиностроительные, сборочные и пищевые производства.

· Общественные пространства: Аэропорты, ж/д вокзалы, выставочные павильоны.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Производительность 3300 м²/ч позволяет вымыть стандартный гипермаркет площадью 4000 м² примерно за 1 час 15 минут чистой работы. Баков 55/65 л хватает на обработку до 2500-3000 м² без дозаправки.

· Качественный результат: Ширина сушки (865 мм) значительно превышает ширину щетки (500 мм), что гарантирует полное всасывание грязной воды даже при движении по дуге. Электрический привод обеспечивает равномерную скорость движения, что положительно сказывается на качестве сушки пола.

· Снижение усталости оператора: Оператор управляет движением через простые рычаги, не прилагая физических усилий для толкания 155-килограммовой машины. Это позволяет работать более длительное время без потери концентрации и качества уборки.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина G5 Optima Plus заменяет от 10 до 14 уборщиков с традиционными швабрами и ведрами. Производительность ручного труда составляет около 200-300 м²/ч, что в 11-16 раз ниже.

· Экономия времени: Задача по мытью 1000 м², на которую бригаде из 3 человек требуется 1,5-2 часа, выполняется одним оператором за 15-20 минут.

· Снижение затрат на персонал: При работе в 2 смены экономия на фонде оплаты труда позволяет окупить машину в течение 4-8 месяцев.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Благодаря электрическому приводу хода управление предельно простое — два рычага (вперед/назад). Панель управления оснащена понятными пиктограммами (вода, щетка, всасывание).

· Низкий порог входа: Время освоения базовых операций (залив воды, запуск движения, режимы мытья, слив грязи) составляет 20-30 минут.

· Смена оператора: При смене сотрудника повторный инструктаж занимает не более 10 минут.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Электрический привод хода: Тяговый электродвигатель обеспечивает движение машины. Скорость регулируется электронным контроллером.

· Рама: Усиленная сварная стальная конструкция, рассчитанная на вес 155 кг и интенсивную эксплуатацию.

· Баки: Ротационно-формованный пластик высокой плотности, устойчивый к ударам и химическим реагентам.

· Щеточная пластина: Оснащена системой быстрой замены щеток (без инструментов).

· Всасывающая балка: Съемная конструкция из нержавеющей стали, устойчивая к коррозии.

Базовая комплектация:
1. Аккумуляторная батарея (24 В, комплект).

2. Зарядное устройство (внешнее).

3. Дисковая щетка (500 мм, универсальная).

4. Всасывающая балка в сборе (резиновые скребки).

5. Сливной шланг для опорожнения бака.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Дисковые щетки: Подбираются по типу пола (полипропилен для бетона, нейлон для кафеля). Ресурс — 250-350 моточасов.

· Скребки (резина): Меняются по мере износа (обычно каждые 2-3 месяца при ежедневной работе). Для продления ресурса предусмотрено переворачивание лезвий.

· Фильтр: Защита двигателя всасывания от попадания пены и крупного мусора.

· Регламент:
· Ежесменно: Очистка баков от осадка, промывка скребков, постановка АКБ на зарядку.

· Ежемесячно: Проверка герметичности шлангов, смазка подшипников колес и ходовой части.

· Гарантия: Обычно 12 месяцев на оборудование (отдельно на АКБ).

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Аккумуляторная, пешего типа, с электрическим приводом

	Производительность
	не менее 3300 м²/ч

	Рабочая ширина (щетка/сушка)
	500 мм / 865 мм

	Объем бака чистой воды
	55 л

	Объем бака грязной воды
	65 л

	Время работы
	не менее 2 часов (до 4 часов)

	Вес (нетто)
	155 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Какая реальная производительность при уборке магазина?
О: Паспортная цифра 3300 м²/ч — это идеальная скорость движения по прямой. С учетом объезда стеллажей и маневров реальная производительность составит около 1600-2000 м²/ч, что все еще в 8-10 раз быстрее ручной уборки.

В: Чем отличается G5 Optima Plus от G5 Optima Pro?
О: Основное отличие — тип привода хода. G5 Optima Plus оснащена электрическим приводом (самоходная), а Pro — ручной (толкаемая). Plus имеет более высокую производительность (3300 м²/ч против 2800 м²/ч), больший вес (155 кг против 95 кг) и объем грязного бака (65 л против 60/65 у Pro).

В: Можно ли использовать машину для сбора пролитой жидкости без моющего средства?
О: Да. Если в бак чистой воды залить просто воду, машина будет работать как мощный "водосос", собирая разливы жидкости с поверхности пола.

В: Сколько времени занимает полная зарядка аккумуляторов?
О: Стандартная зарядка от комплектного зарядного устройства обычно занимает 6-8 часов (режим "night charge").

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки при покупке у официального дилера. Электронную версию можно запросить в технической поддержке поставщиков оборудования ASTOR в РФ.
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