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1. Обзор модели и целевое назначение
ASTOR G8 Magnum — это тяжелая аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для оператора (райдер), представляющая собой флагманскую модель для промышленной уборки. Модель рассчитана на высокоинтенсивную эксплуатацию и способна обрабатывать большие площади свыше 5500 м² без частых остановок.

Ключевое отличие от младших моделей — использование напряжения 36 В (против стандартных 24 В). Более высокое напряжение снижает токовую нагрузку на электронику, повышая КПД и ресурс работы. Модель оптимизирована для удаления застарелых загрязнений, масел и технических жидкостей на самых крупных промышленных объектах.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Производительность (теоретическая)
	7800 м²/ч
	Максимальная площадь уборки за час чистой работы.

	Рабочая ширина (щетки)
	900 мм
	Суммарный захват двух дисковых щеток (2×450 мм).

	Ширина сушки
	1200 мм
	Всасывающая балка перекрывает путь щеток, исключая пропуски.

	Мощность
	2700 Вт
	Обеспечивает высокое давление прижима и эффективное удаление грязи.

	Тип питания
	Аккумуляторная (36 В)
	Повышенное напряжение для энергоэффективности и ресурса.

	Тип привода хода
	Электрический
	Самоходная машина с сиденьем для оператора.

	Объем баков
	240 л (чистый) / 260 л (грязный)
	Максимальная автономность для длительной работы без дозаправки.

	Время работы
	4–6 часов
	Достаточно для полной рабочей смены.

	Габариты (Д×Ш×В)
	1790 × 1200 × 1450 мм
	Значительные габариты для устойчивости и захвата.

	Вес
	555 кг
	Максимальная устойчивость и эффективный прижим щеток.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR G8 Magnum обусловлена максимальными производственными показателями, промышленной надежностью и передовыми техническими решениями.

1. Максимальная производительность (7800 м²/ч): Это один из лучших показателей в классе тяжелых райдеров. Машина сокращает время уборки в разы по сравнению со стандартными моделями, что критично для предприятий с жесткими требованиями к чистоте.

2. Система 36 В: Повышенное напряжение позволяет снизить силу тока в цепи, что уменьшает нагрев компонентов и продлевает срок службы электроники и двигателей.

3. Ультра-увеличенные баки (240/260 л): Самые большие баки в линейке ASTOR. Позволяют работать до 6 часов без дозаправки водой и без слива грязной жидкости, что значительно повышает чистую производительность.

4. Промышленная конструкция (555 кг): Вес 555 кг говорит об усиленной раме и использовании тяжелых качественных комплектующих, рассчитанных на ежедневные высокие нагрузки и длительный срок службы.

4. Области применения

ASTOR G8 Magnum ориентирована на самые крупные и требовательные объекты.

· Тяжелая промышленность: Автомобильные заводы, цеха металлургии и металлообработки.

· Логистические мега-центры: Распределительные центры федеральных сетей, склады класса "А+".

· Транспортная инфраструктура: Крупные аэропорты, морские порты, железнодорожные терминалы.

· Производство стройматериалов: Цементные заводы, гипсовые производства.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Производительность 7800 м²/ч позволяет вымыть площадь футбольного поля (7000 м²) менее чем за 1 час. Баков 240/260 л хватает на обработку до 8000-10000 м² без дозаправки.

· Качественный результат: Ширина сушки (1200 мм) значительно превышает ширину щеток (900 мм), что гарантирует полное всасывание грязной воды даже при движении по дуге.

· Ценность для объекта: Высокая мощность и большой вес обеспечивают отличное сцепление щеток с полом, удаляя застарелые масляные пятна и промышленную грязь, продлевая срок службы напольных покрытий.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина G8 Magnum заменяет от 25 до 35 уборщиков с традиционными швабрами и ведрами. Производительность ручного труда составляет около 200-300 м²/ч, что в 25-35 раз ниже.

· Экономия времени: Задача по мытью 20 000 м² (например, большой распределительный центр), на которую бригаде из 10 человек потребовалось бы 8-10 часов, выполняется одним оператором за 2,5-3 часа.

· Снижение затрат: При ежедневной уборке крупного объекта экономия на фонде оплаты труда позволяет окупить оборудование в течение 3-6 месяцев.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Панель управления с пиктограммами и простая рулевая колонка. Движение вперед/назад осуществляется педалью, как в автомобиле.

· Низкий порог входа: Время освоения базовых операций (залив воды, запуск мытья, слив грязи) составляет 30-40 минут.

· Смена оператора: При смене сотрудника повторный инструктаж занимает не более 10 минут.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Сиденье оператора: Эргономичное, с амортизацией для комфорта при длительных сменах.

· Рама: Усиленная сварная конструкция из высокопрочной стали.

· Баки: Ротационно-формованный пластик высокой плотности, устойчивый к ударам и химическим реагентам.

· Щеточная пластина: С двумя дисковыми щетками (2×450 мм), оснащена системой быстрой замены.

· Всасывающая балка: Ширина 1200 мм, съемная конструкция из нержавеющей стали.

Базовая комплектация:
1. Дисковые щетки — 2 шт.

2. Водосборная балка — 1 шт.

3. Зарядное устройство — 1 шт.

4. Аккумуляторная батарея (36 В) — комплект.

5. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Дисковые щетки (450 мм): Подбираются по типу пола (полипропилен для бетона, нейлон для кафеля). Ресурс — 350-500 моточасов.

· Скребки (резина): Меняются по мере износа (обычно каждые 2-3 месяца при ежедневной работе).

· Регламент:
· Ежесменно: Очистка баков от осадка, промывка скребков, постановка АКБ на зарядку.

· Ежемесячно: Проверка герметичности шлангов, смазка ходовой части.

· Гарантия: Обычно 12 месяцев на оборудование (отдельно на АКБ).

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Аккумуляторная, с сиденьем (райдер)

	Производительность
	не менее 7800 м²/ч

	Рабочая ширина (щетки/сушка)
	900 мм / 1200 мм

	Объем бака чистой воды
	240 л

	Объем бака грязной воды
	260 л

	Время работы
	не менее 4 часов

	Вес (нетто)
	555 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Какая реальная производительность при уборке склада?
О: Паспортная цифра 7800 м²/ч — это идеальная скорость движения по прямой. С учетом объезда стеллажей и маневров реальная производительность составит около 4500-5500 м²/ч, что все еще в 15-20 раз быстрее ручной уборки.

В: В чем преимущество напряжения 36 В перед 24 В?
О: При одинаковой мощности (например, 2700 Вт) система 36 В работает с меньшим током, чем система 24 В. Меньший ток означает меньшее тепловыделение, меньшую нагрузку на кабели и контакты, а также более высокий КПД электродвигателей, что увеличивает ресурс оборудования.

В: Сколько времени занимает полная зарядка аккумуляторов?
О: Стандартная зарядка от комплектного зарядного устройства обычно занимает 6-8 часов (режим "night charge").

В: Можно ли использовать машину для сбора пролитой жидкости без моющего средства?
О: Да. Если в бак чистой воды залить просто воду, машина будет работать как мощный "водосос", собирая разливы жидкости с поверхности пола.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки при покупке у официального дилера. Электронную версию можно запросить в технической поддержке поставщиков оборудования ASTOR в РФ.
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