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Промышленный пылесос ASTOR L2 Force: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR L2 Force — это мощный промышленный пылесос для сухой и влажной уборки. Модель относится к классу профессионального оборудования, предназначенного для интенсивной эксплуатации на объектах со средними и большими объемами загрязнений.

Ключевая особенность — наличие двух турбин, обеспечивающих повышенную производительность и стабильную силу всасывания при длительной работе. В отличие от младшей модели L1 Mist, L2 Force оснащен рамной тележкой для удобства транспортировки и имеет увеличенный бак из нержавеющей стали объемом 70 литров, что позволяет реже прерывать работу для опорожнения.

Целевые задачи:
· Интенсивная уборка в производственных цехах, автосервисах и на строительных площадках.

· Сбор большого объема жидкости (вода, эмульсии) и промышленной пыли.

· Удаление смешанных отходов (стружка с маслом, опилки, песок).

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото. Модель спроектирована для высокоэффективного сбора как сухих, так и влажных отходов.

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Мощность
	2800 Вт
	Обеспечивает высокую силу всасывания для тяжелых загрязнений.

	Степень вакуума
	24,7 кПа
	Высокое значение для эффективной работы с длинными шлангами.

	Расход воздуха
	90 л/с
	Оптимален для быстрого сбора мусора и жидкостей.

	Объем бака
	70 л
	Корпус из нержавеющей стали, устойчив к механическим повреждениям.

	Тип уборки
	Сухая + сбор жидкости
	Универсальность для работы с любыми загрязнениями.

	Количество турбин
	2
	Обеспечивает надежность и высокую производительность.

	Система фильтрации
	HEPA фильтр
	Задерживает мелкодисперсную пыль (класс H).

	Очистка фильтра
	Механическая
	Позволяет быстро восстановить мощность всасывания без остановки работы.

	Рамная тележка
	Есть
	Обеспечивает устойчивость и удобство перемещения по объекту.

	Вес нетто
	25 кг
	Оптимальный вес для маневренности при большой вместимости бака.

	Габариты (Д×Ш×В)
	610 × 540 × 800 мм
	Позволяет хранить в подсобных помещениях.

	Длина шланга
	2,5 м
	Достаточно для мобильной работы.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR L2 Force формируется за счет сочетания профессиональной мощности, надежности и расширенного функционала.

1. Две турбины (2800 Вт): Обеспечивают высокую и стабильную силу всасывания даже при засорении фильтра. Выход из строя одной турбины не останавливает полностью процесс уборки, что критично для непрерывной работы.

2. Бак из нержавеющей стали (70 л): В отличие от дешевого пластика, сталь не трескается при ударах, выдерживает высокие температуры и контакт с агрессивными жидкостями.

3. Рамная тележка: Обеспечивает устойчивость тяжелого агрегата и удобство транспортировки. Тележка защищает бак от повреждений при работе в суровых условиях.

4. HEPA-фильтрация и большой объем: Позволяют использовать пылесос в режиме 24/7, собирая до 70 литров отходов без частых остановок на обслуживание.

4. Области применения

Благодаря своим характеристикам, ASTOR L2 Force эффективен на следующих объектах:

· Автосервисы и шиномонтаж: Сбор воды, песка, мелкой стружки, пыли.

· Производственные цеха: Удаление технологических отходов, проливов СОЖ.

· Строительные площадки: Уборка цементной пыли, песка, воды после гидроиспытаний.

· Склады и логистика: Сбор просыпей сыпучих материалов и пыли.

· Клининговые компании: Генеральная уборка помещений после ремонта.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Объем бака 70 л позволяет собирать до 70 кг сухого мусора или 70 литров жидкости без опорожнения. Производительность по площади — до 300-500 м²/ч в зависимости от загрязнения.

· Качественный результат: HEPA-фильтр задерживает до 99,97% частиц, предотвращая распространение пыли. Мощный воздушный поток эффективно удаляет даже тяжелые фракции.

· Скорость: Две турбины обеспечивают высокую скорость сбора, сокращая время уборки до 3-5 раз по сравнению с однотурбинными аналогами.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с L2 Force заменяет 4-5 уборщиков с ручным инвентарем. Ручной сбор строительной пыли или проливов занимает в 6-8 раз больше времени.

· Экономия времени: Уборка цеха площадью 300 м² от стружки и масла вручную занимает 2-3 часа. С пылесосом процесс сокращается до 30-40 минут.

· Качество: Промышленная сила всасывания удаляет грязь из щелей и труднодоступных мест, куда метла или швабра не достают.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Простая панель управления. Смена режима с сухой уборки на влажную требует только снятия мешка (при работе без мешка).

· Низкий порог входа: Время обучения нового сотрудника составляет 10-15 минут (включение, подключение шланга, опорожнение бака).

· Обслуживание: Наличие механической системы очистки фильтра (встряхивание) позволяет обслуживать аппарат без специальных навыков.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Бак: Нержавеющая сталь, устойчивая к коррозии, объём 70 л.

· Тележка: Прочная рамная конструкция с колесами для перемещения.

· Фильтр: HEPA, защищает двигатель и воздух в помещении от мелкодисперсной пыли.

· Очистка фильтра: Механическая (встряхивание), позволяет быстро восстановить мощность всасывания.

· Шланг: Длина 2,5 м, диаметр стандартный (около 50 мм).

Базовая комплектация (ожидаемая):
1. Всасывающий шланг (2,5 м).

2. Щелевая насадка, половая щетка.

3. HEPA-фильтр (установлен).

4. Рамная тележка в сборе.

5. Инструкция по эксплуатации.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· HEPA-фильтр: Замена по мере загрязнения (обычно 1-2 раза в год при интенсивной работе).

· Мешки для пыли (опционально): Для сухой уборки, чтобы упростить выгрузку мусора.

· Регламент:
· Ежесменно: Опорожнение бака, очистка HEPA-фильтра механическим способом.

· При влажной уборке: Просушка бака и фильтра для предотвращения коррозии и плесени.

· Гарантия: Типичные условия — 12 месяцев на оборудование.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Промышленный, для сухой и влажной уборки

	Мощность
	не менее 2800 Вт

	Объем бака
	70 л (нержавеющая сталь)

	Фильтрация
	HEPA

	Количество турбин
	2

	Наличие тележки
	Да (рамная)

	Вес
	25 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: В чем отличие L2 Force от младшей модели L1 Mist?
О: L2 Force имеет вдвое большую мощность (2800 Вт против 1600 Вт), оснащен двумя турбинами, имеет бак 70 л (против 35 л), рамную тележку и больший вес. Это модель для более интенсивной промышленной эксплуатации.

В: Можно ли использовать пылесос для сбора горячей золы или острых металлических отходов?
О: Нет, стандартный HEPA-фильтр не предназначен для экстремально высоких температур и острых предметов. Для сбора металлической стружки рекомендуется использовать специальные защитные сетки или циклоны.

В: Нужно ли использовать мешок для сбора пыли?
О: Модель поддерживает работу без мешка, что удобно для сбора крупного мусора и жидкостей. Однако при сборе мелкой пыли использование мешка значительно продлевает срок службы HEPA-фильтра.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки при покупке у официального дилера. Электронную версию можно запросить в технической поддержке поставщиков оборудования ASTOR в РФ.
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