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Трехфазный промышленный пылесос ASTOR L3 Turbo: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR L3 Turbo — это сверхмощный трехфазный промышленный пылесос, предназначенный для интенсивной сухой и влажной уборки на крупных производственных объектах. Модель относится к классу тяжелого оборудования, рассчитанного на работу в самых жестких условиях, где стандартные пылесосы выходят из строя из-за перегрузок.

Ключевая особенность — двигатель мощностью 4000 Вт, работающий от сети 380 В. Это обеспечивает исключительную производительность и возможность длительной непрерывной работы. В отличие от младших моделей серии L (L1 Mist, L2 Force), L3 Turbo имеет бак из нержавеющей стали увеличенного объема (80 л), рамную тележку и может использоваться как в переносном варианте, так и в качестве стационарного агрегата в централизованных системах пылеудаления.

Целевые задачи:
· Уборка тяжелых производственных отходов: металлическая стружка, окалина, масла, СОЖ, крупный строительный мусор (мелкие камни, осколки).

· Обслуживание нескольких станков или рабочих зон через систему трубопроводов.

· Стационарное подключение к деревообрабатывающему, металлорежущему и упаковочному оборудованию для непрерывного удаления отходов.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото и официальному сайту производителя.

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Питание
	380 В (трехфазное)
	Обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках.

	Мощность
	4 000 Вт
	Сверхвысокая производительность для тяжелых задач.

	Степень вакуума
	31,8 кПа
	Максимальное разряжение для подъема тяжелых материалов.

	Объем бака
	80 л
	Корпус из нержавеющей стали, устойчив к коррозии и ударам.

	Тип уборки
	Сухая + сбор жидкости
	Универсальность для производственных задач.

	Система фильтрации
	HEPA фильтр
	Высокоэффективная очистка воздуха.

	Очистка фильтра
	Механическая
	Восстановление мощности встряхиванием без остановки работы.

	Рамная тележка
	Есть
	Обеспечивает устойчивость и мобильность (115 кг).

	Уровень шума
	68 дБ
	Относительно низкий для данной мощности.

	Вес нетто
	115 кг
	Обеспечивает устойчивость при работе.

	Габариты (Д×Ш×В)
	1145 × 585 × 1270 мм
	Промышленные габариты.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR L3 Turbo обусловлена его промышленной мощностью, надежностью и универсальностью применения.

1. Трехфазный двигатель 4 кВт (380 В): В отличие от однофазных моделей, трехфазный двигатель обеспечивает стабильный крутящий момент при длительных нагрузках, не перегревается и способен работать в непрерывном режиме 24/7. Мощность позволяет собирать даже тяжелые металлические обрезки и камни.

2. Высокий вакуум (31,8 кПа): Обеспечивает возможность подключения длинных магистралей шлангов (до десятков метров) и сбора мусора на значительном удалении от самого агрегата.

3. Стационарный потенциал: Наличие предохранительного клапана сброса давления и усиленной конструкции позволяет встраивать пылесос в централизованные системы пылеудаления, что заменяет необходимость в покупке дорогостоящих стационарных установок.

4. HEPA-фильтрация: Обеспечивает очистку воздуха на уровне 99,97%, что критически важно для возврата воздуха в рабочую зону без риска для здоровья персонала.

4. Области применения

ASTOR L3 Turbo ориентирован на самые требовательные промышленные сегменты.

· Тяжелое машиностроение и металлообработка: Сбор чугунной и стальной стружки, окалины, проливов СОЖ и масел.

· Деревообработка: Стационарное подключение к станкам для удаления опилок и стружки.

· Строительная индустрия: Уборка цементной пыли, песка, щебня, мелких камней.

· Химическая и фармацевтическая промышленность: Сбор мелкодисперсной пыли с HEPA-фильтрацией.

· Централизованные системы: В качестве мощного вытяжного агрегата для сетей пылеудаления на небольших производствах.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Объем бака 80 л позволяет собирать до 80 кг сухого мусора или 80 литров жидкости за цикл. Производительность сбора тяжелых отходов в 5-7 раз выше, чем у стандартных промышленных пылесосов мощностью 2-3 кВт.

· Качественный результат: HEPA-фильтр и высокая степень вакуума обеспечивают идеальную чистоту, удаляя даже микроскопическую пыль из труднодоступных мест (пазы станков, ребра радиаторов).

· Масштабируемость: Возможность стационарного подключения позволяет обслуживать до 3-5 рабочих мест (станков) одновременно, превращая один агрегат в централизованную систему.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с L3 Turbo заменяет от 6 до 10 уборщиков, занятых ручной очисткой цеха (лопаты, метлы, ведра). Особенно это заметно при уборке тяжелой стружки или просыпей гравия.

· Экономия времени: Очистка стружки из-под группы станков, на которую бригада из 3 человек тратит 2-3 часа, выполняется одним оператором за 15-20 минут.

· Экономия на инфраструктуре: При использовании в качестве стационарного агрегата цена L3 Turbo в разы ниже готовых промышленных систем аспирации аналогичной производительности.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Кнопка пуска/остановки и механический рычаг очистки фильтра. Подключение к трехфазной сети должно выполняться квалифицированным электриком, но управление просто.

· Низкий порог входа: Время обучения оператора основным функциям (включение, замена мешка/опорожнение бака, встряхивание фильтра) составляет 15-20 минут.

· Безопасность: Наличие предохранительного клапана сброса давления исключает риск разрыва шлангов или повреждения двигателя при засорении.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Бак: Нержавеющая сталь, объем 80 л, устойчив к коррозии и механическим воздействиям.

· Двигатель: Трехфазный, 4000 Вт, с защитой от перегрева.

· Фильтр: HEPA, с механической системой очистки (встряхивание).

· Тележка: Рамная, усиленная, с большими колесами для перемещения по цеху.

· Клапан: Предохранительный клапан сброса давления для защиты системы.

Базовая комплектация:
1. Всасывающий шланг (3 м).

2. Г-образные трубы (2 шт.).

3. Комплект насадок.

4. HEPA фильтр (установлен).

5. Инструкция по эксплуатации.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· HEPA-фильтр: Периодическая замена (обычно 1 раз в 6-12 месяцев при интенсивной работе).

· Мешки для пыли (опционально): Для упрощения выгрузки мелкодисперсной пыли.

· Регламент:
· Ежесменно: Опорожнение бака, визуальный осмотр шланга, очистка фильтра механическим способом.

· Ежемесячно: Проверка герметичности соединений, состояния кабеля, работы предохранительного клапана.

· Гарантия: 12 месяцев на оборудование.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Промышленный, для сухой и влажной уборки

	Питание
	380 В (трехфазное)

	Мощность
	не менее 4000 Вт

	Объем бака
	80 л (нержавеющая сталь)

	Фильтрация
	HEPA

	Степень вакуума
	не менее 30 кПа

	Вес
	115 кг

	Режим работы
	непрерывный


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: В чем принципиальное отличие L3 Turbo от моделей L1 и L2?
О: L3 Turbo — единственный в линейке трехфазный пылесос (380 В). Он имеет двигатель 4000 Вт (против 1600 и 2800 Вт), создает высокий вакуум (31,8 кПа) и способен работать в непрерывном режиме 24/7. Он также может использоваться как стационарный агрегат для централизованных систем.

В: Можно ли подключать к пылесосу длинные шланги?
О: Да. Благодаря высокой степени вакуума (31,8 кПа) и мощности двигателя, L3 Turbo эффективно работает с магистралями шлангов длиной до 20-30 метров, что позволяет устанавливать его в подсобном помещении и тянуть трубы к рабочим зонам.

В: Подходит ли пылесос для сбора взрывоопасной пыли (алюминий, магний)?
О: Стандартная комплектация не является взрывозащищенной. Для сбора взрывоопасных материалов требуется специальное исполнение (например, с токопроводящими шлангами и заземлением). Необходимо согласовывать условия эксплуатации с производителем.

В: Насколько тяжело перемещать пылесос?
О: Масса 115 кг делает его тяжелым, но наличие рамной тележки с большими колесами позволяет одному оператору легко перемещать его по ровному полу цеха.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки. Электронную версию можно запросить у официальных дилеров или в технической поддержке ASTOR
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