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Аккумуляторный промышленный пылесос ASTOR L5 Vega: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR L5 Vega — это аккумуляторный промышленный пылесос для сухой и влажной уборки, предназначенный для автономной работы на объектах без доступа к электросети. Модель относится к классу профессионального оборудования, рассчитанного на интенсивную эксплуатацию в производственных, складских и коммерческих помещениях.

Ключевая особенность — питание от двух гелевых аккумуляторов 24 В / 100 А·ч, что обеспечивает полную автономность и отсутствие привязки к розетке. В отличие от сетевых моделей (L3 Turbo, L4 One), L5 Vega может использоваться в удаленных зонах, на строящихся объектах и в помещениях без электрофикации.

Целевые задачи:
· Уборка производственных и складских помещений без доступа к электросети.

· Сбор мелкодисперсной пыли с HEPA-фильтрацией.

· Удаление пролитых жидкостей (вода, масла, эмульсии).

· Сбор легких обрезков, стружки и сухого мусора.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Тип питания
	Аккумуляторный (24 В)
	Полная автономность, отсутствие сетевого кабеля.

	Мощность
	1 500 Вт
	Оптимальная для промышленных задач.

	Степень вакуума
	35,5 кПа
	Высокое разряжение для эффективного сбора.

	Объем бака
	80 л
	Корпус из нержавеющей стали, устойчив к коррозии и ударам.

	Тип уборки
	Сухая + сбор жидкости
	Универсальность для различных загрязнений.

	Аккумуляторы
	2 × 12 В / 100 А·ч (гелевые)
	Входят в комплект поставки.

	Система фильтрации
	HEPA фильтр
	Высокоэффективная очистка воздуха.

	Очистка фильтра
	Механическая
	Восстановление мощности встряхиванием.

	Рамная тележка
	Есть
	Обеспечивает устойчивость и мобильность (80 кг).

	Уровень шума
	65 дБ
	Низкий уровень для акустического комфорта.

	Вес нетто
	80 кг
	Оптимальный вес для устойчивости.

	Габариты (Д×Ш×В)
	800 × 450 × 1100 мм
	Промышленные габариты.

	Длина шланга
	2,5 м
	Достаточно для мобильной работы.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR L5 Vega формируется за счет аккумуляторной автономии, промышленной надежности и оснащения HEPA-фильтром.

1. Аккумуляторная автономия (24 В): В комплект входят два гелевых аккумулятора 100 А·ч. Это позволяет работать без подключения к сети в местах, где электричество отсутствует или его использование затруднено (строящиеся объекты, удаленные склады, паркинги).

2. Бак из нержавеющей стали (80 л): В отличие от пластиковых баков, нержавейка не трескается при ударах, выдерживает высокие температуры и контакт с агрессивными жидкостями, что гарантирует долгий срок службы.

3. HEPA-фильтрация (35,5 кПа): Обеспечивает очистку воздуха на уровне 99,97%, что критически важно для возврата воздуха в рабочую зону. Высокая степень вакуума позволяет эффективно собирать даже мелкодисперсную пыль.

4. Рамная тележка и низкий уровень шума (65 дБ): Усиленная конструкция обеспечивает устойчивость при транспортировке, а низкий шум делает возможным использование в местах с высокими требованиями к акустическому комфорту.

4. Области применения

ASTOR L5 Vega оптимален для объектов без доступа к электросети или с высокими требованиями к мобильности.

· Строительные площадки: Уборка пыли, песка, воды в местах без электричества.

· Склады и логистические центры: Автономная уборка удаленных зон и проходов между стеллажами.

· Производственные цеха: Сбор стружки, опилок, проливов СОЖ без привязки к розетке.

· Паркинги и автосервисы: Удаленная уборка подземных парковок и открытых территорий.

· Коммерческие помещения: Уборка в местах, где прокладка сетевого кабеля затруднена.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Объем бака 80 л позволяет собирать до 80 кг сухого мусора или 80 литров жидкости за цикл. Аккумуляторов 100 А·ч хватает на длительную работу (точное время зависит от интенсивности нагрузки).

· Качественный результат: HEPA-фильтр и высокая степень вакуума (35,5 кПа) обеспечивают чистоту, удаляя даже микроскопическую пыль. Низкий уровень шума (65 дБ) позволяет работать без дискомфорта для окружающих.

· Мобильность: Отсутствие сетевого кабеля и наличие рамной тележки обеспечивают свободу перемещения по объекту.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с L5 Vega заменяет от 4 до 6 уборщиков, занятых ручной уборкой (метлы, совки, ведра). Особенно это заметно при сборе мелкодисперсной пыли и проливов.

· Экономия времени: Уборка цеха площадью 500 м² вручную занимает 1,5-2 часа. С пылесосом процесс сокращается до 20-30 минут.

· Автономность: Возможность работы без электричества исключает затраты на прокладку временных сетей и удлинителей.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Кнопка пуска/остановки и механический рычаг очистки фильтра. Зарядка аккумуляторов осуществляется через внешнее зарядное устройство.

· Низкий порог входа: Время обучения оператора основным функциям (включение, замена мешка/опорожнение бака, встряхивание фильтра) составляет 15-20 минут.

· Безопасность: Гелевые аккумуляторы не требуют обслуживания и безопасны при эксплуатации.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Бак: Нержавеющая сталь, объем 80 л, устойчив к коррозии и механическим воздействиям.

· Аккумуляторы: 2 гелевых АКБ 12 В / 100 А·ч, входят в комплект.

· Фильтр: HEPA, с механической системой очистки (встряхивание).

· Тележка: Рамная, усиленная, с колесами для перемещения по объекту.

Базовая комплектация:
1. Всасывающий шланг (2,5 м) — 1 шт.

2. Г-образная труба — 1 шт.

3. Комплект насадок — 1 шт.

4. HEPA фильтр — 1 шт.

5. Гелевые АКБ 100 А·ч — 2 шт.

6. Зарядное устройство — 1 шт.

7. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· HEPA-фильтр: Периодическая замена (обычно 1 раз в 6-12 месяцев при интенсивной работе).

· Мешки для пыли (опционально): Для упрощения выгрузки мелкодисперсной пыли.

· Регламент:
· Ежесменно: Опорожнение бака, визуальный осмотр шланга, очистка фильтра механическим способом, постановка АКБ на зарядку.

· Ежемесячно: Проверка состояния аккумуляторов, герметичности соединений.

· Гарантия: 12 месяцев на оборудование.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Аккумуляторный промышленный, для сухой и влажной уборки

	Питание
	24 В (2 × 12 В / 100 А·ч, гелевые)

	Мощность
	не менее 1500 Вт

	Объем бака
	80 л (нержавеющая сталь)

	Фильтрация
	HEPA

	Степень вакуума
	не менее 35 кПа

	Вес
	80 кг

	Уровень шума
	не более 65 дБ


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: В чем принципиальное отличие L5 Vega от сетевых моделей L3 Turbo и L4 One?
О: L5 Vega — аккумуляторный пылесос (24 В), работающий без подключения к сети. Это ключевое отличие: он предназначен для автономной работы на объектах без электричества. Сетевые модели (L3, L4) имеют большую мощность (4000-5500 Вт), но требуют розетки 380 В.

В: Какое время работы от одного заряда аккумуляторов?
О: Время работы зависит от интенсивности нагрузки и типа собираемого мусора. Две гелевые батареи 100 А·ч обеспечивают длительную автономную работу (рекомендуется ставить на зарядку после каждой смены).

В: Можно ли использовать пылесос для сбора жидкостей?
О: Да. Модель имеет возможность сбора жидкости и подходит для уборки влажной грязи, проливов воды, масел и эмульсий.

В: Входят ли аккумуляторы в комплект поставки?
О: Да. В комплектацию L5 Vega входят два гелевых аккумулятора 100 А·ч и зарядное устройство.

В: Насколько тяжело перемещать пылесос?
О: Масса 80 кг, но наличие рамной тележки с колесами позволяет оператору перемещать его по ровному полу.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки. Электронную версию можно запросить у официальных дилеров.
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