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Фен для ковров ASTOR M1 Kvadro: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR M1 Kvadro — это профессиональный фен для ковров (сушка напольных покрытий), предназначенный для ускоренного высыхания ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели и твердых полов после влажной уборки или химчистки.

Ключевая особенность — наличие трех режимов скорости потока воздуха, что позволяет адаптировать интенсивность сушки под тип поверхности и степень влажности. Благодаря компактному дизайну и высокой производительности, модель рассчитана на использование клининговыми компаниями, службами эксплуатации зданий и предприятиями гостиничного бизнеса.

Целевые задачи:
· Сушка ковровых покрытий после экстракционной чистки или удаления пятен.

· Ускоренное высыхание твердых полов (плитка, ламинат, паркет) после мытья.

· Сокращение времени простоя помещений при проведении уборочных работ.

2. Ключевые технические параметры

Характеристики из спецификации:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Мощность
	900 Вт
	Оптимальна для создания эффективного потока воздуха.

	Напряжение питания
	220 В
	Стандартная бытовая сеть.

	Длина кабеля
	10 м
	Обеспечивает удобную работу без удлинителя.

	Режимы скорости
	3 режима (1000, 1200, 1350 об/мин)
	Адаптация к типу покрытия.

	Функция выдувания
	Есть
	Позволяет продувать труднодоступные места.

	Уровень шума
	65 дБ
	Низкий уровень, допустим в жилых помещениях.

	Товарная категория
	Фен для ковров
	Специализированное оборудование для сушки.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR M1 Kvadro формируется за счет профессиональной надежности, регулировки скорости и компактности.

1. Три скоростных режима: Позволяют выбирать оптимальный режим для ковра, плитки или мебели. Низкие обороты подходят для нежных тканей, высокие — для интенсивной сушки.

2. Малый вес и эргономика: Обычно такие устройства имеют компактную конструкцию, позволяющую размещать их под мебелью или в узких проходах.

3. Функция выдувания: Направленная струя воздуха позволяет удалять влагу из углов, щелей и складок мягкой мебели, куда не достает обычная сушка.

4. Низкий уровень шума (65 дБ): Дает возможность проводить уборку в отелях или офисах в рабочее время без дискомфорта для окружающих.

4. Области применения

ASTOR M1 Kvadro эффективен на объектах с интенсивным движением и частой влажной уборкой.

· Гостиницы и отели: Быстрая сушка номеров и коридоров после уборки.

· Клининговые компании: Ускорение процесса химчистки ковров.

· Офисные центры: Сушка ковровых плиток после точечного удаления пятен.

· Спортивные объекты: Сушка напольных покрытий в раздевалках и залах.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Сокращает время высыхания ковра с 12-24 часов (естественная сушка) до 1-4 часов, в зависимости от модели и площади. Оборудование позволяет начать эксплуатацию помещения в день уборки.

· Качественный результат: Равномерная подача воздуха предотвращает появление разводов и затхлого запаха. Направленный поток высушивает нижние слои коврового покрытия, снижая риск размножения бактерий.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемого времени: Оборудование не заменяет количество рабочих, но сокращает время простоя объекта. Это позволяет принимать следующих клиентов быстрее или не останавливать офисную работу.

· Экономия времени: Ручная сушка тряпками не только малоэффективна, но и вредит покрытию. Использование фена автоматизирует процесс.

7. Обучение персонала

· Предельная простота: Управление сводится к подключению кабеля, установке режима переключателем и направлению потока на поверхность.

· Низкий порог входа: Время обучения составляет 5 минут. Оператору нужно знать, что нельзя направлять поток слишком близко к нежным тканям (во избежание деформации).

· Смена оператора: Передача обязанностей занимает менее минуты.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Корпус: Ударопрочный пластик, устойчивый к опрокидыванию.

· Управление: Механический переключатель режимов (3 позиции).

· Выходное отверстие: Специальная форма для максимального охвата площади.

Базовая комплектация:
1. Фен для ковров — 1 шт.

2. Сетевой кабель (10 м) — 1 шт.

3. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы: Отсутствуют.

· Регламент:
· Ежесменно: Очистка корпуса и воздухозаборных решеток от пыли и ворса.

· Ежемесячно: Проверка состояния кабеля и вилки.

· Гарантия: Типичные условия — 12 месяцев на оборудование.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Фен для ковров (сушка напольных покрытий)

	Мощность
	не менее 900 Вт

	Режимы работы
	не менее 3-х скоростей

	Длина кабеля
	не менее 10 м

	Функция выдувания
	Да

	Уровень шума
	не более 65 дБ

	Напряжение
	220 В


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Можно ли использовать фен для сушки стен после покраски или обоев?
О: Не рекомендуется. Данное устройство предназначено для напольных покрытий. Направленный поток может неравномерно высушить стены, вызвав растрескивание или отслоение материалов.

В: В чем отличие от обычного тепловентилятора?
О: Фены для ковров обычно не имеют нагревательных элементов (или имеют минимальный нагрев), так как горячий воздух может повредить синтетический ворс. Они работают на принципе мощной продувки холодным воздухом для испарения влаги.

В: Насколько хорошо фен справляется с сушкой толстых ковров (с длинным ворсом)?
О: Он эффективен для поверхностной сушки и ворса. Для полного просыхания подложки потребуется больше времени. Рекомендуется приподнимать край ковра для циркуляции воздуха.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя входит в комплект поставки при покупке у официального дилера. Электронную версию можно запросить в технической поддержке.
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