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Аккумуляторная подметальная машина ASTOR Z2 Breeze: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR Z2 Breeze — это аккумуляторная подметальная машина для пешего оператора (толкаемого типа), оснащенная системой пылеподавления. Модель относится к классу профессионального оборудования для ежедневной уборки сухого мусора на средних и больших площадях.

Ключевая особенность — наличие бака для воды (8 л) с системой распыления. В отличие от полностью механических аналогов (например, Z1 Teddy), Z2 Breeze использует электропривод для вращения щеток и систему орошения для связывания пыли, что делает её эффективной в помещениях с высокими требованиями к чистоте воздуха.

Целевые задачи:
· Ежедневная уборка больших площадей от сухого мусора (пыль, песок, мелкая упаковка, стружка) с подавлением пылевого облака.

· Уборка в помещениях, где использование метел создает избыточную запыленность (склады, производственные цеха, паркинги).

· Автономная работа без привязки к розетке (до 2 часов).

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Мощность
	400 Вт
	Обеспечивает вращение щеток и работу системы распыления.

	Рабочая ширина
	1050 мм
	Суммарный захват всех щеток (дисковые + цилиндрическая).

	Тип щеток
	Цилиндрическая + дисковые
	Комбинированная система для сметания и подметания.

	Ширина дисковой щетки
	350 мм
	Боковая щетка для сбора мусора у стен и углов.

	Ширина цилиндрической щетки
	500 мм
	Основная роликовая щетка.

	Объем бункера для мусора
	45 л
	Емкость для сбора отходов.

	Объем бака для воды
	8 л
	Для системы пылеподавления (распыления).

	Наличие системы распыления
	Да
	Подавление пыли при подметании.

	Тип питания
	Аккумуляторная (24 В)
	Беспроводная работа.

	Напряжение
	24 В
	Безопасное низкое напряжение.

	Тип привода
	Ручной (толкаемый)
	Оператор задает движение физически.

	Время работы
	до 2 часов
	От одного заряда АКБ.

	Габариты (Д×Ш×В)
	1470 × 1040 × 1040 мм
	Широкий захват для производительности.

	Вес
	56 кг
	Устойчивость и хороший контакт щеток с полом.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR Z2 Breeze формируется за счет аккумуляторной автономии, эффективной системы пылеподавления и промышленной конструкции.

1. Аккумуляторная автономия (24 В): В отличие от механической Z1 Teddy, эта модель оснащена электроприводом, который самостоятельно вращает щетки. Оператору не нужно прилагать усилий для прокручивания трансмиссии — достаточно толкать машину. Время работы до 2 часов достаточно для большинства ежедневных уборочных смен.

2. Система пылеподавления (8 л): Наличие бака для воды и системы распыления является ключевым преимуществом. При подметании сухого пола тонкий распыл воды связывает мелкодисперсную пыль, предотвращая её распространение по помещению. Это особенно важно для соблюдения санитарных норм на складах и производствах.

3. Ширина уборки 1050 мм: Обеспечивает высокую производительность, позволяя одному оператору убирать большие площади за короткое время.

4. Промышленная надежность: Вес 56 кг и усиленная конструкция рассчитаны на ежедневную интенсивную эксплуатацию.

4. Области применения

ASTOR Z2 Breeze оптимальна для объектов, где требуется регулярная сухая уборка с подавлением пыли.

· Склады и логистические центры: Уборка проходов между стеллажами, удаление пыли и песка.

· Производственные цеха: Сбор стружки, опилок, производственного мусора с одновременным обеспыливанием.

· Паркинги и автосалоны: Уборка бетонных и асфальтовых покрытий от песка и грязи.

· Торговые центры: Уборка больших холлов и коридоров.

· Общественные пространства: Вокзалы, аэропорты, выставочные павильоны.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Рабочая ширина 1050 мм позволяет оператору убирать до 4000-5000 м² в час (при скорости движения около 4 км/ч). Объем бункера 45 л достаточен для сбора мусора на площади до 2000-3000 м² без опорожнения.

· Качественный результат: Система распыления воды (8 л) эффективно подавляет пыль, предотвращая её повторное оседание и распространение по помещению. Комбинация дисковой (350 мм) и цилиндрической (500 мм) щеток обеспечивает чистоту как в центре прохода, так и у стен.

· Ценность для объекта: Снижение запыленности воздуха улучшает условия труда персонала и снижает риск аллергических реакций у посетителей.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина Z2 Breeze заменяет от 4 до 5 уборщиков с обычными метлами. Ширина уборки 1050 мм в 4-5 раз превышает ширину захвата стандартной метлы (200-250 мм).

· Экономия времени: Уборка помещения площадью 1000 м² вручную занимает у одного уборщика 1,5-2 часа. С машиной тот же объем выполняется за 15-20 минут.

· Снижение физической нагрузки: Оператор не выполняет сметающих движений — достаточно толкать машину. Электропривод вращает щетки автоматически.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Управление предельно простое — включение/выключение щеток и системы распыления. Движение задается толканием.

· Низкий порог входа: Время обучения нового сотрудника составляет 15-20 минут. Инструктаж включает залив воды, включение режимов, опорожнение бункера и постановку АКБ на зарядку.

· Смена оператора: При смене сотрудника передача оборудования не требует дополнительного обучения.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Бункер для мусора: Объем 45 л, пластиковый, легко снимается для очистки.

· Бак для воды: Объем 8 л, для системы пылеподавления (распыления).

· Система распыления: Форсунка для тонкого распыления воды при подметании.

· Щеточная система: Две боковые дисковые щетки (350 мм) + центральная роликовая щетка (500 мм).

· Аккумуляторная система: 24 В (обычно 2 АКБ по 12 В), гелевые или AGM.

· Привод: Электрический двигатель мощностью 400 Вт.

Базовая комплектация:
1. Цилиндрическая щетка — 1 шт.

2. Боковые дисковые щетки — 2 шт.

3. Аккумуляторные батареи (24 В) — комплект.

4. Зарядное устройство — 1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Дисковые щетки (350 мм): Изнашиваются при контакте с бордюрами и стенами.

· Цилиндрическая щетка (500 мм): Основной рабочий элемент. Ресурс зависит от интенсивности использования.

· Форсунка системы распыления: Периодическая очистка или замена при засорении.

· Регламент:
· Ежесменно: Опорожнение бункера и бака для воды, очистка фильтра (при наличии), визуальный осмотр щеток, постановка АКБ на зарядку.

· Ежемесячно: Проверка состояния щеток, очистка форсунки, проверка контактов зарядного устройства.

· Гарантия: Типичные условия — 12 месяцев на оборудование (отдельно на АКБ).

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Аккумуляторная, пешего типа

	Рабочая ширина
	не менее 1050 мм

	Объем бункера для мусора
	не менее 45 л

	Объем бака для воды
	не менее 8 л

	Наличие системы распыления
	Да

	Время работы
	не менее 2 часов

	Вес
	56 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Чем отличается Z2 Breeze от механической модели Z1 Teddy?
О: Основное отличие — наличие электропривода и системы пылеподавления. Z2 Breeze оснащена аккумулятором и электродвигателем (400 Вт), который самостоятельно вращает щетки, а также баком для воды (8 л) с системой распыления для связывания пыли. Z1 Teddy является полностью механической.

В: Можно ли использовать машину без воды?
О: Да. Система распыления является дополнительной функцией. При необходимости машина может работать в режиме сухого подметания без использования воды. Однако для подавления пыли на сухих поверхностях рекомендуется использовать систему орошения.

В: Сколько времени занимает полная зарядка аккумуляторов?
О: Стандартная зарядка от комплектного зарядного устройства обычно занимает 6-8 часов (режим "night charge"). Время работы от одного заряда составляет до 2 часов.

В: Можно ли использовать машину для уборки жидкостей?
О: Нет. Модель предназначена только для сухой уборки. Бак для воды используется исключительно для системы пылеподавления (распыления), а не для сбора жидкостей.

В: Какова реальная производительность при уборке склада?
О: Паспортная ширина уборки 1050 мм позволяет убирать около 4000-5000 м²/ч при движении по прямой. С учетом объезда стеллажей и маневров реальная производительность составит 2000-3000 м²/ч, что все еще в 5-7 раз быстрее ручной уборки метлой.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки при покупке у официального дилера. Электронную версию можно запросить в технической поддержке поставщиков оборудования ASTOR в РФ.
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