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Промышленный пылесос ASTOR L1 Mist: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение
ASTOR L1 Mist — это компактный промышленный пылесос для сухой и влажной уборки. В отличие от крупногабаритных агрегатов, эта модель ориентирована на работу в ограниченных пространствах, где важна мобильность, но требуются профессиональные характеристики: высокий класс фильтрации (HEPA) и корпус из нержавеющей стали.

Целевые задачи:
· Локальная уборка в мастерских, клининговых компаниях и на небольших производствах.

· Удаление пролитых жидкостей (вода, эмульсии) и сбор строительной/производственной пыли.

· Уборка труднодоступных мест (углы, под столами, в узких проходах) благодаря малому весу (15 кг) и компактным размерам.

2. Ключевые технические параметры
Данные строго соответствуют спецификации на фото. Модель спроектирована для высокоэффективного сбора как сухих, так и влажных отходов.

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Мощность
	1600 Вт
	Обеспечивает достаточную силу всасывания для профессиональной уборки.

	Степень вакуума
	22,7 кПа
	Высокое значение для компактного класса.

	Расход воздуха
	70 л/с
	Оптимален для эффективной работы.

	Объем бака
	35 л
	Корпус из нержавеющей стали, устойчив к механическим повреждениям.

	Тип уборки
	Сухая + сбор жидкости
	Универсальность для работы с любыми загрязнениями.

	Система фильтрации
	HEPA фильтр
	Задерживает мелкодисперсную пыль, предотвращая её выброс обратно в воздух.

	Функция выдувания
	Есть
	Позволяет использовать агрегат как воздуходувку для продувки оборудования.

	Вес нетто
	15 кг
	Компактный вес для легкой транспортировки.

	Габариты (Д×Ш×В)
	355 × 350 × 735 мм
	Позволяет хранить в подсобных помещениях.

	Длина шланга
	2,5 м
	Достаточно для мобильной работы.


3. Обоснование стоимости
Стоимость ASTOR L1 Mist формируется за счет сочетания промышленной надежности и расширенного функционала.

1. Бак из нержавеющей стали: В отличие от дешевого пластика, сталь не трескается при ударах, выдерживает высокие температуры и контакт с агрессивными жидкостями. Это гарантирует долгий срок службы в жестких условиях эксплуатации.

2. HEPA-фильтрация: Обеспечивает очистку воздуха на уровне 99,97%. Это критически важно для соблюдения санитарных норм и предотвращения распространения пыли обратно в помещение.

3. Функция выдувания: Расширяет спектр применения — от продувки радиаторов до очистки труднодоступных щелей оборудования, заменяя отдельный компрессор для малых задач.

4. Универсальность: Способность одинаково эффективно работать с водой и пылью делает ненужным покупку двух разных аппаратов (водососа и пылесоса).

4. Области применения
Благодаря своим характеристикам, ASTOR L1 Mist эффективен на следующих объектах:

· Мастерские и СТО: Уборка опилок, стружки, пролитого масла, воды.

· Клининговые службы: Уборка помещений после ремонта (цементная пыль, грязь).

· Небольшие производства: Сбор технологической пыли и отходов.

· Строительные площадки: Удаление пыли при штроблении, сверлении.

· Сфера обслуживания: Уборка в кафе, офисах, магазинах.

5. Эффективность: Результат и масштаб
· Количественный результат: Объем бака 35 л позволяет собирать большое количество отходов без частых остановок на опорожнение. Для локальной уборки это идеальный баланс между вместительностью и мобильностью.

· Качественный результат: Благодаря HEPA-фильтру и высокой силе всасывания, пол и оборудование очищаются не только от видимого мусора, но и от мелкой пыли, что снижает риск аллергии и поломок техники.

· Скорость: Высокая мобильность (15 кг) позволяет оператору быстро перемещаться между зонами, что сокращает общее время уборки по сравнению с возкой тяжелой тележки.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда
· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с L1 Mist заменяет 2-3 уборщиков с вениками, совками и ведрами. Ручной сбор строительной пыли занимает в 4-5 раз больше времени.

· Экономия времени: Уборка небольшого цеха (200 м²) вручную занимает около 1,5 часов. С пылесосом процесс сокращается до 20-30 минут.

· Качество: Автоматический сбор отходов исключает "размазывание" грязи, что повышает качество уборки без дополнительных усилий.

7. Обучение персонала
· Интуитивное управление: Минимальное количество кнопок и переключателей. Смена режима с сухой уборки на влажную требует только снятия мешка (при работе без мешка).

· Низкий порог входа: Время обучения нового сотрудника составляет 10-15 минут (включение, подключение шланга, замена фильтра).

· Безопасность: Наличие механической системы очистки фильтра предотвращает перегрев и упрощает обслуживание.

8. Конструкция и комплектация
Конструктивные особенности:
· Бак: Нержавеющая сталь, устойчивая к коррозии, объём 35 л.

· Фильтр: HEPA, защищает двигатель и воздух в помещении от мелкодисперсной пыли.

· Очистка фильтра: Механическая (встряхивание), позволяет быстро восстановить мощность всасывания.

· Транспортировка: Легкий вес (15 кг) и колеса для перемещения.

· Шланг: Длина 2,5 м, диаметр стандартный.

Базовая комплектация (ожидаемая):
1. Всасывающий шланг (2,5 м).

2. Щелевая насадка, половая щетка.

3. HEPA-фильтр (установлен).

4. Инструкция по эксплуатации.

9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Расходные материалы:
· HEPA-фильтр: Замена по мере загрязнения (обычно 1-2 раза в год при интенсивной работе).

· Мешки для пыли (опционально): Для сухой уборки, чтобы упростить выгрузку мусора.

· Регламент:
· Ежесменно: Опорожнение бака, очистка HEPA-фильтра механическим способом.

· При влажной уборке: Просушка бака и фильтра для предотвращения коррозии и плесени.

· Гарантия: Типичные условия — 12 месяцев на оборудование.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Промышленный, для сухой и влажной уборки

	Мощность
	не менее 1600 Вт

	Объем бака
	35 л (нержавеющая сталь)

	Фильтрация
	HEPA

	Вес
	15 кг

	Функция выдувания
	Да


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Можно ли использовать L1 Mist для сбора агрессивных жидкостей (кислот, щелочей)?
О: Бак из нержавеющей стали обладает устойчивостью к химическим веществам, однако рекомендуется после использования тщательно промывать систему, чтобы избежать повреждения уплотнителей и шлангов.

В: Нужно ли использовать мешок для сбора пыли?
О: Модель поддерживает работу без мешка, что удобно для сбора крупного мусора и жидкостей. Однако при сборе мелкой пыли использование мешка значительно продлевает срок службы HEPA-фильтра.

В: Как работает механическая очистка фильтра?
О: Это устройство (обычно рычаг или поворотная ручка), которое механически встряхивает фильтр. Пыль оседает на дно бака, восстанавливая тягу.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки при покупке у официального дилера.
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