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Поломоечная машина ASTOR G3 Nova: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение
ASTOR G3 Nova — это аккумуляторная поломоечная машина для пешего оператора (толкаемого типа). Модель относится к профессиональному оборудованию для влажной уборки твердых покрытий (бетон, керамогранит, линолеум, кафель) на площадях среднего размера, а также в помещениях с ограниченной маневренностью.

Целевые задачи:
· Ежедневная глубокая уборка в магазинах, супермаркетах и торговых центрах.

· Мытье полов в офисах, медицинских центрах и гостиницах.

· Очистка производственных и складских помещений от масел, СОЖ и жидкой грязи.

2. Ключевые технические параметры
Данные строго соответствуют спецификации на фото:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Производительность
	1350 м²/ч
	Теоретическая максимальная площадь уборки за час.

	Рабочая ширина
	450 мм
	Ширина захвата щетки.

	Тип щетки
	Дисковая (1 шт.)
	Ширина дисковой щетки — 350 мм.

	Мощность
	700 Вт
	Потребляемая мощность двигателя.

	Объем баков
	10 л (чистый) / 15 л (грязный)
	Емкость для раствора и сбора воды.

	Время работы
	до 2 часов
	От одного заряда АКБ.

	Тип привода
	Ручной (толкаемый)
	Оператор задает движение физически.

	Напряжение
	24 В
	Безопасное низкое напряжение питания.

	Габариты (Д×Ш×В)
	950 × 450 × 1000 мм
	Компактный размер для прохода в дверные проемы.

	Вес
	58 кг
	Масса машины без учета воды и оператора.


3. Обоснование стоимости
Стоимость ASTOR G3 Nova формируется за счет сочетания высокой автономности и профессиональной системы рекуперации жидкости, что выводит её на уровень выше стандартных бытовых полотеров.

1. Система сбора жидкости: Машина оснащена системой "сухая пола" — грязная вода засасывается в отдельный бак (15 л). Это исключает необходимость сгона воды скребком вручную.

2. Увеличенный бак для грязной воды (15 л): Объем бака для отработанной жидкости превышает объем чистого бака (10 л), что гарантирует бесперебойную работу без риска переполнения и залива двигателя.

3. Мощность и надежность: Мощность 700 Вт при рабочей ширине 450 мм обеспечивает высокое давление прижима щетки, эффективно удаляя даже засохшие пятна грязи и масляные разводы.

4. Области применения
Благодаря рабочей ширине 450 мм и весу 58 кг, ASTOR G3 Nova занимает нишу между малютками (как G2) и тяжелыми райдерами.

· Торговые объекты: Универмаги, бутики, точки общепита (кухни и залы).

· Складские зоны: Уборка проходов между стеллажами шириной от 50 см.

· Паркинги и автосервисы: Удаление реагентов, технических жидкостей и песка.

· Образовательные учреждения: Мытье коридоров и холлов школ, университетов.

5. Эффективность: Результат и масштаб
· Количественный результат: Производительность 1350 м²/ч позволяет вымыть стандартное помещение площадью 500 м² (например, супермаркет) примерно за 25-30 минут с учетом маневрирования. Баков 10/15 л хватает на обработку до 400-500 м².

· Качественный результат: Дисковая щетка шириной 350 мм и всасывающая балка 385 мм обеспечивают чистоту без разводов и луж, что критично для линолеума и полированных полов.

· Ценность для объекта: Быстрое высыхание пола после прохода машины снижает риск падения персонала и посетителей.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда
· Количество заменяемых рабочих: Одна машина ASTOR G3 Nova заменяет от 3 до 4 уборщиков с традиционными швабрами и ведрами. Производительность ручного труда составляет около 200-300 м²/ч, что в 5-6 раз ниже.

· Экономия времени: Задача по мытью 500 м², на которую бригаде из 2 человек требуется 1,5-2 часа, выполняется одним оператором за 30-40 минут.

· Снижение нагрузки: Оператор не выжимает тряпку и не таскает тяжелое ведро; усилие сводится к толканию машины весом 58 кг на колесах.

7. Обучение персонала
· Интуитивное управление: Органы управления расположены на рукоятке. Обычно это кнопка включения щеток и подачи воды, а также рычаг включения всасывания.

· Низкий порог входа: Благодаря ручному (толкаемому) приводу оператору не нужно привыкать к педалям газа. Время освоения базовых операций (залив, включение, слив) составляет 15-20 минут.

· Смена оператора: При смене сотрудника повторный инструктаж занимает не более 10 минут.

8. Конструкция и комплектация
Конструктивные особенности:
· Рама: Сварная конструкция с защитой днища.

· Баки: Ротационно-формованный пластик, устойчивый к ударам и химическим реагентам.

· Механизм опускания: Ручной или электромеханический подъем щетки и скребка для транспортировки.

· Всасывающая балка: Съемная, из нержавеющей стали или пластика.

Базовая комплектация:
1. Аккумуляторная батарея (24 В, встроенная в корпус).

2. Зарядное устройство (внешнее).

3. Дисковая щетка (350 мм, универсальная синяя).

4. Комплект резиновых скребков (передний/задний).

5. Сливной шланг для грязного бака.

9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Расходные материалы:
· Дисковые щетки: Подбираются по типу пола (полипропилен для бетона, нейлон для кафеля). Ресурс ~200-250 моточасов.

· Скребки (резина): Меняются при появлении зазора между лезвием и полом (обычно раз в 1-3 месяца).

· Фильтр: Защита двигателя всасывания от пены.

· Регламент:
· Ежесменно: Очистка баков от осадка, промывка скребков, зарядка АКБ.

· Ежемесячно: Проверка герметичности соединений, смазка подшипников колес.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Аккумуляторная, пешего типа

	Производительность
	не менее 1350 м²/ч

	Рабочая ширина
	не менее 450 мм

	Объем бака чистой воды
	10 л

	Объем бака грязной воды
	15 л

	Время работы
	не менее 2 часов

	Вес (нетто)
	58 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Какая реальная производительность при уборке магазина?
О: Паспортная цифра 1350 м²/ч — это идеальная скорость движения по прямой (около 3 км/ч). С учетом объезда стеллажей, витрин и маневров реальная производительность составит около 800-1000 м²/ч, что все еще в 5 раз быстрее ручной уборки.

В: Чем отличается G3 Nova от модели G2 Drop?
О: G3 Nova имеет большую мощность (700 Вт против 320 Вт) и более широкую щетку (450 мм против 520 мм у G2, но фактически G2 имеет 2 маленькие щетки, а G3 — одну большую). G3 Nova тяжелее (58 кг против 24 кг), что обеспечивает лучшее сцепление щетки с полом. Емкость баков у G3 больше (10/15 л против 6/9 л).

В: Можно ли использовать машину для сбора пролитой жидкости без моющего средства?
О: Да. Если в бак чистой воды залить просто воду, машина будет работать как "водосос", собирая разливы жидкости (до 15 л за раз) с поверхности.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке обычно входит в комплект поставки при покупке у официального дилера. Электронную версию можно запросить в технической поддержке поставщиков оборудования ASTOR в РФ.
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