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Аккумуляторная поломоечная машина-райдер ASTOR G6 Atlas: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR G6 Atlas — это аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для оператора (райдер), предназначенная для высокопроизводительной уборки твердых покрытий на средних и больших площадях. Модель относится к классу профессионального оборудования для интенсивной ежедневной эксплуатации.

Целевые задачи:
· Уборка крупных торговых центров, гипермаркетов и DIY-центров.

· Мытье производственных цехов, складских терминалов и логистических комплексов.

· Очистка бетонных, керамогранитных и полимерных полов от промышленных загрязнений.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Производительность (теоретическая)
	4000 м²/ч
	Паспортная площадь уборки за час чистой работы.

	Рабочая ширина (щетки)
	700 мм
	Суммарный захват двух дисковых щеток (2×350 мм).

	Ширина сушки
	1000 мм
	Всасывающая балка перекрывает путь щеток, исключая пропуски.

	Мощность
	1550 Вт
	Обеспечивает эффективное вращение щеток и всасывание.

	Тип питания
	Аккумуляторная (24 В)
	Беспроводная работа без привязки к розетке.

	Тип привода хода
	Электрический
	Самоходная машина с сиденьем для оператора.

	Объем баков
	80 л (чистый) / 85 л (грязный)
	Увеличенная емкость для длительной работы без дозаправки.

	Тип АКБ
	2×12 В / 100 Ач (гель)
	Возможна замена на литиевые батареи.

	Время работы
	2–4 часа
	Зависит от типа АКБ и интенсивности нагрузки.

	Габариты (Д×Ш×В)
	1300 × 1000 × 1100 мм
	Компактный райдер для маневренности.

	Вес
	204 кг
	Обеспечивает устойчивость и эффективный прижим щеток.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR G6 Atlas формируется за счет производительности, комфорта оператора и промышленной надежности.

1. Высокая производительность (4000 м²/ч): Позволяет обрабатывать большие площади за минимальное время, сокращая трудозатраты.

2. Ширина сушки 1000 мм: Гарантирует полное всасывание грязной воды, оставляя пол сухим сразу после прохода.

3. Сиденье оператора: В отличие от пеших машины, оператор управляет техникой сидя, что значительно снижает утомляемость при длительных сменах.

4. Увеличенные баки (80/85 л): Большой запас воды и емкость для грязной позволяют работать до 2-4 часов без остановки.

5. Вариативность АКБ: Доступна комплектация с гелевыми (100 Ач) или литиевыми батареями с увеличенным сроком службы.

4. Области применения

ASTOR G6 Atlas оптимальна для объектов с площадью уборки от 2000 до 5500 м².

· Крупная торговля: Гипермаркеты, строительные DIY-центры, торговые галереи.

· Логистика: Крупные склады, распределительные центры.

· Промышленность: Машиностроительные, сборочные и пищевые производства.

· Общественные пространства: Аэропорты, ж/д вокзалы, выставочные павильоны.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Производительность 4000 м²/ч позволяет вымыть стандартный гипермаркет площадью 5000 м² примерно за 1 час 15 минут чистой работы. Баков 80/85 л хватает на обработку до 3000-3500 м² без дозаправки.

· Качественный результат: Ширина сушки (1000 мм) значительно превышает ширину щеток (700 мм), что гарантирует полное всасывание грязной воды даже при движении по дуге.

· Комфорт оператора: Сиденье и простое управление позволяют работать длительное время без физической усталости, что повышает качество уборки к концу смены.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина G6 Atlas заменяет от 12 до 16 уборщиков с традиционными швабрами. Производительность ручного труда составляет около 200-300 м²/ч, что в 13-20 раз ниже.

· Экономия времени: Задача по мытью 2000 м², на которую бригаде из 4 человек требуется 2-3 часа, выполняется одним оператором за 30 минут.

· Снижение затрат: При ежедневной 8-часовой работе окупаемость оборудования за счет сокращения ФОТ наступает в течение 3-6 месяцев.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Панель управления с пиктограммами и простая рулевая колонка. Движение вперед/назад осуществляется педалью или рычагом.

· Низкий порог входа: Время освоения базовых операций (залив воды, запуск мытья, слив грязи) составляет 30-40 минут.

· Смена оператора: При смене сотрудника повторный инструктаж занимает не более 10 минут.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Сиденье оператора: Эргономичное, с амортизацией.

· Рама: Усиленная сварная конструкция.

· Баки: Ротационно-формованный пластик, устойчивый к ударам и химическим реагентам.

· Рукоятка регулировки: Механическая рукоятка для регулировки положения сквиджа и щеточного диска.

· Щеточная пластина: С двумя дисковыми щетками (2×350 мм).

Базовая комплектация:
1. Дисковые щетки — 2 шт.

2. Водосборная балка — 1 шт.

3. Зарядное устройство — 1 шт.

4. Гелевые АКБ 24В / 100 Ач — 2 шт.

5. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Дисковые щетки (350 мм): Ресурс 250-350 моточасов.

· Скребки (резина): Меняются каждые 2-3 месяца при ежедневной работе.

· Регламент:
· Ежесменно: Очистка баков, промывка скребков, постановка АКБ на зарядку.

· Ежемесячно: Проверка герметичности шлангов, смазка ходовой части.

· Гарантия: 12 месяцев на оборудование.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Аккумуляторная, с сиденьем (райдер)

	Производительность
	не менее 4000 м²/ч

	Рабочая ширина (щетки/сушка)
	700 мм / 1000 мм

	Объем бака чистой воды
	80 л

	Объем бака грязной воды
	85 л

	Время работы
	не менее 2 часов

	Вес (нетто)
	204 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Какая реальная производительность при уборке магазина?
О: Паспортная цифра 4000 м²/ч — это идеальная скорость движения по прямой. С учетом маневров реальная производительность составит около 2200-2800 м²/ч, что все еще в 10-14 раз быстрее ручной уборки.

В: Какие варианты аккумуляторов доступны?
О: Доступны гелевые аккумуляторы 24В / 100 Ач (стандарт) и литиевые батареи 105 Ач или 150 Ач (опция). Литиевые батареи легче и имеют увеличенный срок службы.

В: Можно ли использовать машину для сбора пролитой жидкости?
О: Да. Система позволяет собирать разливы воды и технических жидкостей с поверхности пола.

В: Какова максимальная скорость движения?
О: Максимальная скорость составляет около 5-6 км/ч, что является стандартом для поломоечных машин-райдеров.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки. Электронную версию можно запросить у официального дилера.
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