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Аккумуляторная поломоечная машина-райдер ASTOR G7 Fantom: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR G7 Fantom — это аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для оператора (райдер), представляющая собой флагманскую модель в линейке оборудования для уборки больших площадей.

В отличие от компактных моделей, G7 Fantom рассчитана на высокоинтенсивную эксплуатацию и способна обрабатывать площади свыше 5500 м² без частых остановок для дозаправки и подзарядки. Модель оптимизирована для удаления как легких загрязнений, так и въевшейся грязи, масел и технических жидкостей на промышленных объектах.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Производительность (теоретическая)
	6500 м²/ч
	Позволяет обрабатывать большие территории за минимальное время.

	Рабочая ширина (щетки)
	800 мм
	Суммарный захват двух дисковых щеток (2×400 мм).

	Ширина сушки
	1200 мм
	Всасывающая балка перекрывает путь щеток, исключая пропуски.


	Мощность
	1900 Вт
	Обеспечивает высокое давление прижима и эффективное вращение.

	Тип питания
	Аккумуляторная (24 В)
	Беспроводная работа на больших открытых пространствах.

	Тип привода хода
	Электрический
	Самоходная машина с сиденьем для оператора.

	Объем баков
	138 л (чистый) / 140 л (грязный)
	Максимальная автономность для длительной работы без дозаправки.

	Время работы
	4–6 часов
	Достаточно для полной рабочей смены без подзарядки.

	Габариты (Д×Ш×В)
	1520 × 1200 × 1300 мм
	Широкий захват, но маневренность сохранена.

	Вес
	346 кг
	Высокая устойчивость и эффективный прижим щеток.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR G7 Fantom обусловлена высокими производственными показателями, промышленной надежностью и комфортом оператора.

1. Максимальная производительность (6500 м²/ч): Это один из лучших показателей в классе. Машина сокращает время уборки в разы по сравнению со стандартными райдерами, что критично для предприятий с жесткими требованиями к чистоте и ограниченным технологическим окном.

2. Увеличенные баки (138/140 л): Большой запас воды и емкость для грязной позволяют работать до 4-6 часов без дозаправки. Объем грязного бака превышает объем чистого, что исключает риск переполнения и защищает двигатель всасывания.

3. Промышленная конструкция: Вес 346 кг говорит об усиленной раме и использовании качественных комплектующих, рассчитанных на ежедневные высокие нагрузки.

4. Длительное время работы (до 6 часов): Позволяет проводить уборку объектов большой площади без подзарядки в течение полной рабочей смены, что повышает эффективность использования техники.

4. Области применения

ASTOR G7 Fantom ориентирована на самые требовательные объекты с большими площадями (свыше 5500 м²).

· Тяжелая промышленность: Автозаводы, цеха металлообработки, сборочные производства.

· Логистические мега-центры: Распределительные центры федеральных сетей, склады класса "А".

· Крупнейшие торговые центры: Торговые галереи, гипермаркеты и аутлет-центры.

· Инфраструктурные объекты: Аэропорты, крупные ж/д вокзалы, конференц-залы.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Производительность 6500 м²/ч позволяет вымыть 10 футбольных полей (примерно 70 000 м²) чуть более чем за 10 часов чистой работы. Баков 138/140 л хватает на обработку 5000-6000 м² без дозаправки.

· Качественный результат: Ширина сушки (1200 мм) значительно превышает ширину щеток (800 мм), что гарантирует полное всасывание грязной воды даже при движении по дуге.

· Ценность для объекта: Быстрое высыхание пола снижает риск травматизма, а мощная система очистки удаляет застарелые масляные пятна, продлевая срок службы напольных покрытий.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина G7 Fantom заменяет от 20 до 25 уборщиков с традиционными швабрами. Производительность ручного труда составляет около 200-300 м²/ч, что в 20-30 раз ниже.

· Экономия времени: Задача по мытью 10 000 м², на которую бригаде из 10 человек потребовалась бы полная смена (8 часов), выполняется одним оператором за 1,5-2 часа.

· Снижение затрат: При ежедневной уборке крупного объекта экономия на фонде оплаты труда позволяет окупить оборудование в течение 3-6 месяцев.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Панель управления с пиктограммами и простая рулевая колонка. Движение вперед/назад осуществляется педалью.

· Низкий порог входа: Время освоения базовых операций (залив воды, запуск мытья, слив грязи) составляет 30-40 минут.

· Смена оператора: При смене сотрудника повторный инструктаж занимает не более 10 минут.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Сиденье оператора: Эргономичное, с амортизацией для комфорта при длительных сменах.

· Рама: Усиленная сварная конструкция, рассчитанная на интенсивную эксплуатацию.

· Баки: Ротационно-формованный пластик высокой плотности, устойчивый к ударам и химическим реагентам.

· Щеточная пластина: С двумя дисковыми щетками (2×400 мм), оснащена системой быстрой замены.

· Всасывающая балка: Ширина 1200 мм, съемная конструкция из нержавеющей стали.

Базовая комплектация:
1. Дисковые щетки — 2 шт.

2. Водосборная балка — 1 шт.

3. Зарядное устройство — 1 шт.

4. Аккумуляторная батарея (24 В) — комплект.

5. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Дисковые щетки (400 мм): Подбираются по типу пола (полипропилен для бетона, нейлон для кафеля). Ресурс — 300-400 моточасов.

· Скребки (резина): Меняются по мере износа (обычно каждые 2-3 месяца при ежедневной работе).

· Фильтр: Защита двигателя всасывания от попадания пены и крупного мусора.

· Регламент:
· Ежесменно: Очистка баков от осадка, промывка скребков, постановка АКБ на зарядку.

· Ежемесячно: Проверка герметичности шлангов, смазка ходовой части.

· Гарантия: Обычно 12 месяцев на оборудование (отдельно на АКБ).

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Аккумуляторная, с сиденьем (райдер)

	Производительность
	не менее 6500 м²/ч

	Рабочая ширина (щетки/сушка)
	800 мм / 1200 мм

	Объем бака чистой воды
	138 л

	Объем бака грязной воды
	140 л

	Время работы
	не менее 4 часов

	Вес (нетто)
	346 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Какая реальная производительность при уборке склада?
О: Паспортная цифра 6500 м²/ч — это идеальная скорость движения по прямой (около 5-6 км/ч). С учетом объезда стеллажей и маневров реальная производительность составит около 3500-4500 м²/ч, что все еще в 15-20 раз быстрее ручной уборки.

В: Сколько времени занимает полная зарядка аккумуляторов?
О: Стандартная зарядка от комплектного зарядного устройства обычно занимает 6-8 часов (режим "night charge").

В: Можно ли использовать машину для сбора пролитой жидкости без моющего средства?
О: Да. Если в бак чистой воды залить просто воду, машина будет работать как мощный "водосос", собирая разливы жидкости с поверхности пола.

В: Подходит ли машина для мытья рифленых полов?
О: Для рифленых и сильно шероховатых поверхностей рекомендуется использовать специальные щетки с жесткой щетиной (полипропилен) или диски с абразивными элементами.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки при покупке у официального дилера. Электронную версию можно запросить в технической поддержке поставщиков оборудования ASTOR в РФ.
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