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Аккумуляторная подметальная машина-райдер ASTOR Z3 Drive: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR Z3 Drive — это аккумуляторная подметальная машина с сиденьем для оператора (райдер), предназначенная для высокопроизводительной уборки сухого мусора на больших площадях. В отличие от пеших аналогов (Z1, Z2), эта модель оснащена электрическим приводом хода, который самостоятельно перемещает машину.

Ключевая особенность — высокая производительность (7000 м²/ч) и ширина уборки 1250 мм. Машина рассчитана на интенсивную эксплуатацию и способна обрабатывать большие территории без частых остановок для опорожнения бункера. Как и Z2 Breeze, Z3 Drive оснащена системой пылеподавления (бак воды 10 л) для связывания мелкодисперсной пыли.

Целевые задачи:
· Уборка больших открытых площадей и промышленных объектов от сухого мусора (песок, пыль, стружка, мелкая упаковка, листва).

· Уборка на объектах, где требуется высокая производительность и минимальное время уборки (склады, паркинги, логистические центры).

· Работа на открытых территориях и в помещениях с большой площадью.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Производительность (теоретическая)
	7000 м²/ч
	Позволяет обрабатывать большие территории за минимальное время.

	Рабочая ширина
	1250 мм
	Суммарный захват всех щеток (450 мм + 490 мм + центральная).

	Мощность
	1880 Вт
	Обеспечивает вращение щеток, привод хода и систему распыления.

	Тип щеток
	Цилиндрическая + дисковые
	Комбинированная система для максимального сбора мусора.

	Ширина дисковой щетки
	450 мм
	Боковая щетка для сметания мусора с краев и углов.

	Ширина цилиндрической щетки
	490 мм
	Основная роликовая щетка для подметания.

	Объем бункера для мусора
	80 л
	Вместительный контейнер для сбора отходов.

	Объем бака для воды
	10 л
	Для системы пылеподавления (распыления).

	Наличие системы распыления
	Да
	Подавление пыли при подметании.

	Тип питания
	Аккумуляторная (48 В)
	Беспроводная работа.

	Напряжение
	48 В
	Повышенное напряжение для высокой мощности.

	Тип привода
	Электрический (привод хода)
	Самоходная машина — оператор только задает направление.

	Управление
	С сиденьем (райдер)
	Оператор управляет техникой сидя.

	Время работы
	2–4 часа
	Зависит от типа АКБ и интенсивности нагрузки.

	Габариты (Д×Ш×В)
	1600 × 1250 × 1300 мм
	Широкий захват для высокой производительности.

	Вес
	330 кг
	Высокая устойчивость и эффективный прижим щеток.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR Z3 Drive обусловлена высокой производительностью, комфортом оператора и промышленной надежностью.

1. Высокая производительность (7000 м²/ч): Позволяет обрабатывать большие площади за минимальное время, сокращая трудозатраты. Один оператор способен убрать до 7000 м² за час.

2. Сиденье оператора и привод хода: В отличие от пеших машин, оператор управляет техникой сидя, что значительно снижает утомляемость при длительных сменах. Электрический привод самостоятельно перемещает машину.

3. Система пылеподавления (10 л): Наличие бака для воды и системы распыления предотвращает распространение пыли, что особенно важно для соблюдения санитарных норм на складах и производствах.

4. Увеличенный бункер (80 л): Большой объем мусоросборника сокращает количество остановок для высыпания мусора, повышая чистую производительность.

5. Промышленная конструкция: Вес 330 кг и усиленная рама рассчитаны на ежедневную интенсивную эксплуатацию.

4. Области применения

ASTOR Z3 Drive оптимальна для объектов с большой площадью уборки.

· Логистические центры и склады: Уборка проходов между стеллажами, зон приемки и отгрузки.

· Производственные цеха: Очистка полов от стружки, пыли и производственного мусора.

· Паркинги и автосалоны: Уборка бетонных и асфальтовых покрытий от песка и грязи.

· Торговые центры: Уборка прилегающих парковок и внутренних технических коридоров.

· Коммунальные службы: Уборка тротуаров, пешеходных зон и дворовых территорий.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Производительность 7000 м²/ч позволяет вымыть футбольное поле (7000 м²) за 1 час, а склад площадью 10 000 м² — за 1,5 часа. Бункер 80 л достаточен для сбора мусора на площади до 5000-7000 м² без опорожнения.

· Качественный результат: Комбинация дисковой (450 мм) и цилиндрической (490 мм) щеток обеспечивает чистоту как в центре прохода, так и у стен. Система распыления эффективно подавляет пыль.

· Комфорт оператора: Сиденье и простое управление позволяют работать длительное время без физической усталости.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина Z3 Drive заменяет от 6 до 8 уборщиков с обычными метлами. Производительность ручного труда составляет около 500-700 м²/ч, что в 10-14 раз ниже.

· Экономия времени: Уборка помещения площадью 5000 м² вручную занимает у бригады из 3-4 человек 2-3 часа. С машиной тот же объем выполняется одним оператором за 45-60 минут.

· Снижение физической нагрузки: Оператор управляет техникой сидя, не выполняя физических усилий для толкания машины.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Панель управления с пиктограммами, рулевое управление и педали газа/тормоза (как в автомобиле). Движение вперед/назад интуитивно понятно.

· Низкий порог входа: Требуются базовые навыки управления самоходной техникой. Время обучения работе с панелью уборки составляет 30-40 минут.

· Смена оператора: Благодаря автомобильной логике управления, смена персонала происходит практически без временных затрат.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Сиденье оператора: Эргономичное, с амортизацией для комфорта при длительных сменах.

· Бункер для мусора: Объем 80 л, пластиковый или металлический, легко снимается или опрокидывается для очистки.

· Бак для воды: Объем 10 л, для системы пылеподавления (распыления).

· Система распыления: Форсунка для тонкого распыления воды при подметании.

· Щеточная система: Две боковые дисковые щетки (450 мм) + центральная роликовая щетка (490 мм).

· Аккумуляторная система: 48 В (обычно 4 АКБ по 12 В), гелевые или AGM.

· Привод хода: Электрический, бесступенчатая регулировка скорости.

Базовая комплектация:
1. Цилиндрическая щетка — 1 шт.

2. Боковые дисковые щетки — 2 шт.

3. Аккумуляторные батареи (48 В) — комплект.

4. Зарядное устройство — 1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Дисковые щетки (450 мм): Изнашиваются при контакте с бордюрами и стенами.

· Цилиндрическая щетка (490 мм): Основной рабочий элемент.

· Форсунка системы распыления: Периодическая очистка или замена при засорении.

· Регламент:
· Ежесменно: Опорожнение бункера и бака для воды, очистка фильтра (при наличии), визуальный осмотр щеток, постановка АКБ на зарядку.

· Ежемесячно: Проверка состояния щеток, очистка форсунки, проверка контактов зарядного устройства, смазка ходовой части.

· Гарантия: Типичные условия — 12 месяцев на оборудование (отдельно на АКБ).

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Аккумуляторная, с сиденьем (райдер)

	Производительность
	не менее 7000 м²/ч

	Рабочая ширина
	не менее 1250 мм

	Объем бункера для мусора
	не менее 80 л

	Объем бака для воды
	не менее 10 л

	Наличие системы распыления
	Да

	Время работы
	не менее 2 часов

	Вес (нетто)
	330 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Чем отличается Z3 Drive от пеших моделей Z1 и Z2?
О: Ключевые отличия — наличие сиденья и электрического привода хода. Z3 Drive является самоходной машиной-райдером: оператор сидит и управляет движением через руль и педали, как автомобилем. Пешие модели (Z1, Z2) требуют физического толкания.

В: Какая реальная производительность при уборке склада?
О: Паспортная цифра 7000 м²/ч — это идеальная скорость движения по прямой (около 5-6 км/ч). С учетом объезда стеллажей и маневров реальная производительность составит около 4000-5000 м²/ч, что все еще в 10-12 раз быстрее ручной уборки метлой.

В: Можно ли использовать машину без воды?
О: Да. Система распыления является дополнительной функцией. При необходимости машина может работать в режиме сухого подметания без использования воды.

В: Сколько времени занимает полная зарядка аккумуляторов?
О: Стандартная зарядка от комплектного зарядного устройства обычно занимает 6-8 часов (режим "night charge"). Время работы от одного заряда составляет 2-4 часа в зависимости от нагрузки.

В: Какова максимальная скорость движения?
О: Максимальная скорость обычно составляет около 6-8 км/ч, что является стандартом для подметальных машин-райдеров.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки при покупке у официального дилера. Электронную версию можно запросить в технической поддержке поставщиков оборудования ASTOR в РФ.
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