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Аккумуляторная подметальная машина-райдер ASTOR Z4 Orion: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR Z4 Orion — это тяжелая аккумуляторная подметальная машина с сиденьем для оператора (райдер), представляющая собой флагманскую модель для высокопроизводительной уборки сухого мусора на сверхбольших площадях. Модель рассчитана на интенсивную ежедневную эксплуатацию и способна обрабатывать до 10 000 м² в час.

Ключевая особенность — четыре дисковые щетки (вместо стандартных двух), расположенные спереди, которые в сочетании с центральной цилиндрической щеткой обеспечивают максимальную рабочую ширину 1900 мм. Машина оснащена мощной системой пылеподавления с баком воды 100 л, увеличенным бункером для мусора 180 л, а также возможностью установки крыши для работы в любых погодных условиях.

Целевые задачи:
· Уборка сверхбольших открытых и закрытых территорий (склады, логистические центры, аэропорты, промышленные зоны).

· Эффективное удаление любых видов сухого мусора: песок, пыль, листва, стружка, мелкая упаковка, строительный мусор.

· Работа на объектах с высокими требованиями к чистоте воздуха (благодаря системе пылеподавления).

· Уличная уборка в любую погоду при оснащении защитной крышей.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Производительность (теоретическая)
	10 000 м²/ч
	Позволяет обрабатывать ультра-большие территории за минимальное время.

	Рабочая ширина
	1900 мм
	Суммарный захват 4 дисковых щеток (по 500 мм) + цилиндрической (790 мм).

	Мощность
	2800 Вт
	Обеспечивает вращение щеток, привод хода и систему распыления.

	Тип щеток
	Цилиндрическая + дисковые (4 шт.)
	Четырехщеточная система для максимального сбора мусора.

	Ширина дисковой щетки
	500 мм
	Каждая из четырех боковых щеток для сметания мусора с широкой зоны.

	Ширина цилиндрической щетки
	790 мм
	Центральная роликовая щетка для подметания.

	Объем бункера для мусора
	180 л
	Максимальная емкость для длительной работы без опорожнения.

	Объем бака для воды
	100 л
	Промышленная система пылеподавления.

	Наличие системы распыления
	Да
	Эффективное подавление пыли при подметании.

	Тип питания
	Аккумуляторная (48 В)
	Беспроводная работа на больших пространствах.

	Напряжение
	48 В
	Повышенное напряжение для высокой мощности.

	Тип привода
	Электрический (привод хода)
	Самоходная машина — оператор только задает направление.

	Управление
	С сиденьем (райдер)
	Комфортное управление техникой сидя.

	Время работы
	2–4 часа
	Зависит от типа АКБ и интенсивности нагрузки.

	Габариты (Д×Ш×В)
	2000 × 1900 × 2000 мм
	Крупногабаритная промышленная техника.

	Вес
	650 кг
	Максимальная устойчивость и эффективность очистки.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR Z4 Orion обусловлена максимальной производительностью, уникальной четырехщеточной системой и промышленной надежностью.

1. Уникальная четырехщеточная система (1900 мм): В отличие от стандартных подметальных машин с двумя боковыми щетками, Z4 Orion оснащена четырьмя дисковыми щетками (4 × 500 мм). Это позволяет перекрывать значительно большую ширину уборки за один проход, что критически важно для сверхбольших территорий.

2. Максимальная производительность (10 000 м²/ч): Позволяет обрабатывать огромные площади за минимальное время, сокращая трудозатраты и время уборки. Это один из лучших показателей в классе.

3. Увеличенный бункер (180 л) и бак для воды (100 л): Самые большие емкости в линейке ASTOR. Позволяют работать до 2-4 часов без опорожнения бункера и дозаправки водой, что значительно повышает чистую производительность.

4. Промышленная конструкция (650 кг): Вес 650 кг говорит об усиленной раме и использовании тяжелых качественных комплектующих, рассчитанных на ежедневные высокие нагрузки и длительный срок службы.

5. Возможность оснащения крышей: Дополнительная опция позволяет проводить уборочные работы при любых погодных условиях — от солнечных до дождливых или снежных дней.

4. Области применения

ASTOR Z4 Orion ориентирована на самые крупные и требовательные объекты.

· Логистические мега-центры: Распределительные центры федеральных сетей, склады класса "А+" с огромными площадями.

· Тяжелая промышленность: Крупные заводы, металлургические комбинаты, цеха машиностроения.

· Аэропорты и порты: Уборка перронов, ангаров, взлетно-посадочных полос, терминалов.

· Уличная уборка: Промышленные зоны, парковки крупных ТЦ, стадионы, выставочные комплексы (особенно с крышей).

· Производство стройматериалов: Цементные заводы, гипсовые производства.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Производительность 10 000 м²/ч позволяет вымыть площадь в 1 гектар (10 000 м²) за 1 час, а склад площадью 50 000 м² — за 5 часов. Бункер 180 л достаточен для сбора мусора на площади до 10 000-15 000 м² без опорожнения.

· Качественный результат: Уникальная четырехщеточная система (4 × 500 мм) + центральная цилиндрическая щетка (790 мм) обеспечивает чистоту на максимально широкой полосе. Система распыления с баком 100 л эффективно подавляет пыль.

· Ценность для объекта: Высокая мощность и большой вес обеспечивают отличное сцепление щеток с полом, удаляя даже застарелые загрязнения. Возможность установки крыши позволяет использовать машину на улице в любую погоду.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина Z4 Orion заменяет от 15 до 20 уборщиков с обычными метлами. Производительность ручного труда составляет около 400-600 м²/ч, что в 15-20 раз ниже.

· Экономия времени: Уборка помещения площадью 10 000 м² вручную занимает у бригады из 5-6 человек 4-5 часов. С машиной тот же объем выполняется одним оператором за 1 час.

· Снижение затрат: При ежедневной уборке крупного объекта экономия на фонде оплаты труда позволяет окупить оборудование в течение 6-12 месяцев.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Панель управления с пиктограммами, рулевое управление и педали газа/тормоза (как в автомобиле). Движение вперед/назад интуитивно понятно.

· Низкий порог входа: Требуются базовые навыки управления самоходной техникой. Время обучения работе с панелью уборки составляет 30-40 минут.

· Смена оператора: Благодаря автомобильной логике управления, смена персонала происходит практически без временных затрат.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Сиденье оператора: Эргономичное, с амортизацией для комфорта при длительных сменах.

· Возможность установки крыши: Для работы на открытом воздухе в любых погодных условиях.

· Бункер для мусора: Объем 180 л, пластиковый или металлический, с механизмом опрокидывания для очистки.

· Бак для воды: Объем 100 л, для системы пылеподавления с форсунками.

· Система распыления: Форсунки для тонкого распыления воды при подметании.

· Щеточная система: Четыре дисковые щетки (4 × 500 мм) + центральная роликовая щетка (790 мм).

· Аккумуляторная система: 48 В (4 АКБ по 12 В / 100 Ач), гелевые.

· Привод хода: Электрический, бесступенчатая регулировка скорости.

Базовая комплектация:
1. Дисковые щетки — 4 шт.

2. Центральная роликовая щетка — 1 шт.

3. Гелевые АКБ 100 Ач — 4 шт.

4. Зарядное устройство — 1 шт.

5. Комплект предохранителей — 1 шт.

6. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Дисковые щетки (500 мм, 4 шт.): Изнашиваются при контакте с бордюрами и стенами. Ресурс зависит от интенсивности использования.

· Цилиндрическая щетка (790 мм): Основной рабочий элемент. Требует замены по мере износа щетины.

· Форсунки системы распыления: Периодическая очистка или замена при засорении.

· Регламент:
· Ежесменно: Опорожнение бункера и проверка уровня воды, очистка фильтра, визуальный осмотр щеток, постановка АКБ на зарядку.

· Ежемесячно: Проверка состояния щеток, очистка форсунок, проверка контактов зарядного устройства, смазка ходовой части.

· Гарантия: Типичные условия — 12 месяцев на оборудование (отдельно на АКБ).

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Аккумуляторная, с сиденьем (райдер)

	Производительность
	не менее 10 000 м²/ч

	Рабочая ширина
	не менее 1900 мм

	Количество дисковых щеток
	не менее 4 шт.

	Объем бункера для мусора
	не менее 180 л

	Объем бака для воды
	не менее 100 л

	Наличие системы распыления
	Да

	Время работы
	не менее 2 часов

	Вес (нетто)
	650 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Чем отличается Z4 Orion от модели Z3 Drive?
О: Ключевые отличия — количество дисковых щеток и производительность. Z4 Orion оснащена четырьмя дисковыми щетками (4 × 500 мм) против двух у Z3 Drive. Рабочая ширина Z4 Orion составляет 1900 мм (против 1250 мм), производительность — 10 000 м²/ч (против 7000 м²/ч), объем бункера — 180 л (против 80 л). Z4 Orion также имеет возможность установки крыши для уличной уборки.

В: Какая реальная производительность при уборке склада?
О: Паспортная цифра 10 000 м²/ч — это идеальная скорость движения по прямой (около 6-7 км/ч). С учетом объезда стеллажей и маневров реальная производительность составит около 6000-7000 м²/ч, что все еще в 15-20 раз быстрее ручной уборки метлой.

В: Можно ли установить крышу на машину?
О: Да. Существует возможность оснащения машины защитной крышей, что позволяет проводить уборочные работы на открытых территориях при любых погодных условиях — от солнечных до дождливых или снежных дней.

В: Как часто нужно опорожнять бункер для мусора?
О: Объем бункера 180 л достаточен для сбора мусора на площади до 10 000-15 000 м² в зависимости от степени загрязнения. При ежедневной уборке склада площадью 5000 м² опорожнение может потребоваться 1-2 раза за смену.

В: Можно ли использовать машину для уборки жидкостей?
О: Нет. Z4 Orion предназначена исключительно для сухой уборки. Бак для воды используется для системы пылеподавления (распыления), а не для сбора жидкостей.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки при покупке у официального дилера. Электронную версию можно запросить в технической поддержке поставщиков оборудования ASTOR в РФ.
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