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Что это за модель и для каких задач
Bennett 606-3M80-C — промышленный пылеводосос для сухой и влажной уборки. Оснащён трёхтурбинной системой, баком большого объёма и рассчитан на сбор пыли, мусора, жидкостей. Предназначен для объектов с высокими требованиями к мощности и объёму уборки: автомойки, мастерские, склады, строительные площадки, производственные цеха, объекты с большим потоком загрязнений.


Ключевые технические параметры
	Параметр
	Значение

	Мощность
	3 × 1 200 Вт = 3 600 Вт 

	Напряжение питания
	220-240 В, сеть переменного тока 

	Воздушный поток (расход воздуха)
	130 л/с 

	Разрежение / сила всасывания
	около 235 мбар (либо близко к этому значению) 

	Объём мусоросборника (бака)
	80 литров

	Материал бака
	нержавеющая сталь

	Длина кабеля питания
	5 м 

	Диаметр шланга / насадок
	≈ 40 мм (внутренний диаметр) 

	Уровень шума
	~ 85 дБ(A) 

	Вес
	≈ 23 кг нетто 

	Габариты (Д×Ш×В)
	примерно 580 × 530 × 950 мм




Конструкция и комплектация
· Корпус бака выполнен из нержавеющей стали — устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. 
· Система: три вакуумных мотора/турбины, которые дают большую мощность по сравнению с одно- или двухмоторонними моделями. 
· Бак с возможностью опрокидывания/слива жидкостей, как минимум в некоторых версиях. 
· Оснащение: в комплекте идут насадка для пола (25 см), насадка для сбора жидкостей (30 см), две хромированные трубы, шланг, щелевая насадка, тканевый фильтр. 
· Колёса и рамка/тележка: имеется рама с колёсами, позволяющая транспортировать устройство; держатель оснастки/труб/насадок на корпусе/раме. 


Области применения
· Уборка больших площадей: склады, промышленные объекты, логистические терминалы.
· Автомойки, мастерские, крупные СТО и сервисы, где требуется собирать жидкость + грязь + пыль.
· Строительные площадки и объекты после ремонта — удаление строительного мусора, пылевых осадков, крошки, остатков раствора.
· Приусадебные объекты, дачи, дворы, где необходимо собирать как сухое, так и влажное загрязнение.


Задачи, которые решает
Для специалиста по закупкам
· Обеспечивает большую мощность благодаря трём турбинам, что позволяет справляться с большим объёмом уборки за меньшее время.
· Вместительный бак (80 л) снижает частоту выгрузки/опорожнения бака, что экономит трудозатраты.
· Унификация: устройство может обслуживать и сухую, и влажную уборку — один инструмент вместо двух.
Для руководителя/технолога
· Повышение производительности уборки, особенно при комбинированных загрязнениях (вода + мусор + пыль).
· Возможность планирования уборок на основе производительности: благодаря параметрам потока воздуха и мощности можно оценивать требуемое время.
· Снижение простоев: фильтры моющиеся, бак из нержавейки, прочная конструкция — меньше частых замен и ремонтных работ.
Для оператора/обслуживания
· Насадки в комплекте охватывают разные виды уборки, включая влажную уборку — оператор не должен дополнять набор.
· Длина кабеля 5 м и колёса облегчают манёвры; бак, который можно опрокидывать, упрощает слив жидкости.
· Моющийся фильтр — менее затратный и проще обслуживаемый узел по сравнению с одноразовыми фильтрами.


Сильные стороны и ограничения
Сильные стороны
· Высокая суммарная мощность (3 мотора) — сильное всасывание, устойчивость к засорению шланга/насадок.
· Большой бак и возможность сбора жидкости позволяют применять в задачах, где обычный сухой пылесос не справится.
· Корпус из нержавеющей стали — повышенная долговечность и устойчивость к агрессивным средам.
· Комплектация достаточная для большинства задач уборки: пол, жидкость, щель, трубки.
· Ограничения
· Уровень шума около 85 дБ — достаточно высокий, требует использования СИЗ для слуха или работы вне помещений при длительной эксплуатации. 
· Вес 23-25 кг — при переноске может быть тяжёл, особенно на лестницах или неровной поверхности.
· Электропитание 220-240 В — нуждается в стабильной сети; возможны потери мощности при перепадах.
· Фильтр тканевый — при влажной уборке требует частого промывания или замены; возможен риск повреждения фильтра при жестком использовании.
· Диаметр шланга/насадок (~40 мм) может ограничивать поток/скорость удаления крупных частиц — для грубого мусора или больших кусков может потребоваться шланг большего диаметра.


Эксплуатация, расходники и сервис
Подготовка и запуск
· Установите устройство на ровное, устойчивое основание, подключите к сети 220-240 В, проверьте кабель и вилку.
· Проверьте фильтр: если он сухой, чистый; влажный — высушить или заменить.
· При наличии жидкости или сбора влаги — убедиться, что сборный бак герметичен, что сливной шланг исправен.
Рабочий режим
· Сначала использовать всасывание сухого мусора, затем переход на влажный режим; не допускать переполнения бака, особенно с жидкостями.
· Регулировать интенсивность работы (если есть) или включение всех трёх турбин/часть от них в зависимости от необходимости — чтобы экономить электричество и снизить износ.
· Обеспечьте, чтобы рабочие участки с водой имели допустимый уклон или слив, чтобы избежать подтопления бака.
ТО и обслуживание
· Регулярно промывать фильтр тканевый; сушить перед установкой обратно (если это допустимо).
· Проверять швы бака, герметичность, состояние нержавеющей стали, отсутствие коррозии.
· Проверка шлангов и насадок на утечки, трещины; замена уплотнительных прокладок.
· Проверка кабеля питания на износ; хранение шнура правильно, избегая перекрутов и повреждений.
Расходники / ЗИП
· Тканевые фильтры (и запасные) — моющиеся; возможно в будущем смену на более стойкие.
· Насадки / щётки / щелевая насадка / насадка для жидкости — комплектующие, которые со временем изнашиваются.
· Уплотнители шланга, хомуты, крепёж трубок.
· Колёса/ролики, если используются усиленные или специальные, могут нуждаться в замене.


Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Требование / Значение

	Модель
	Bennett 606-3M80-C

	Назначение
	комбинированная сухая и влажная уборка, сбор пыли, мусора, жидкости, для промышленных и коммерческих задач

	Мощность двигателей
	3 × 1 200 Вт = 3 600 Вт

	Напряжение питания
	220-240 В однофазное

	Воздушный поток
	130 л/с

	Разрежение / сила всасывания
	≈ 235 мбар

	Объём бака
	80 л

	Материал бака
	нержавеющая сталь

	Диаметр шланга / присоединения
	~ 40 мм

	Длина кабеля питания
	5 м

	Уровень шума
	~ 85 дБ(A)

	Вес (нетто)
	~ 23 кг

	Габариты
	≈ 580 × 530 × 950 мм

	Комплектация
	базовые насадки: половая, жидкостная, щелевая, трубки, тканевый фильтр, шланг

	Гарантия
	минимум 1 год от изготовителя / продавца
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