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Промышленный пылесос Dustintank DWSM 3075T Z22 (класс M)
1. Обзор модели и целевое назначение

Dustintank DWSM 3075T Z22 — это мощный промышленный пылесос, предназначенный для проведения общих работ по уборке сухой и жидкой грязи. Модель относится к классу профессионального оборудования, рассчитанного на непрерывное использование в интенсивных условиях на промышленных объектах, строительных площадках и в складских помещениях.

Основное назначение:
Агрегат предназначен для сухой и влажной уборки больших объемов отходов. Ключевые особенности:

· Полуавтоматическая система очистки фильтра позволяет восстанавливать пропускную способность фильтра без излишних усилий со стороны оператора, прямо во время работы.

· Прочная металлическая конструкция рамы повышает износостойкость пылесоса и обеспечивает долгий срок службы.

· Колесная база обеспечивает простоту перемещения по объекту.

· Электропроводящий материал корпуса для отвода статического напряжения.

2. Ключевые технические параметры

Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из предоставленного файла:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая + сбор влажного мусора
	Комбинированный режим

	Тип пылесоса
	Промышленный
	

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Тип питания
	Сеть
	

	Потребляемая мощность
	2 600 Вт (2.6 кВт)
	

	Объем бака
	75 л
	

	Расход воздуха
	88.89 л/с (≈ 320 м³/ч)
	

	Разрежение
	260 мбар (26 000 Па)
	Высокий показатель

	Система очистки фильтра
	Полуавтоматическая
	

	Диаметр всасывающего шланга
	60 мм (опционально 90 мм)
	

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	

	Уровень шума
	74 дБ
	

	Возможность влажной уборки
	Есть
	

	Возможность работы без мешка
	Есть
	

	Габариты без упаковки
	800 x 630 x 1800 мм
	

	Вес нетто
	126 кг
	

	Класс пыли
	M
	Среднеопасная пыль

	Регулировка мощности
	Нет
	


3. Обоснование стоимости

Стоимость Dustintank DWSM 3075T Z22 (ориентировочно от 150 000 руб.) обусловлена ее производительностью, конструктивными особенностями и надежностью.

1. Высокое разрежение (260 мбар): Обеспечивает эффективный сбор тяжелых отходов и позволяет работать с длинными шлангами без потери мощности.

2. Большой объем бака (75 л): Позволяет собирать значительные объемы отходов без частого опорожнения, повышая производительность труда и сокращая простои.

3. Полуавтоматическая система очистки фильтра: Восстанавливает пропускную способность фильтра без излишних усилий со стороны оператора, поддерживая высокую мощность всасывания на протяжении всей смены и продлевая срок службы фильтра.

4. Прочная металлическая конструкция: Металлическая рама и электропроводящий материал корпуса обеспечивают высокую износостойкость, долговечность и безопасность (отвод статического напряжения).

5. Универсальность: Возможность сбора сухих и влажных отходов, а также опциональный диаметр всасывающего патрубка (60 или 90 мм) расширяют спектр применения.

6. Класс пыли M: Подтверждает безопасность при работе с умеренно опасной пылью (бетонная, цементная, древесная, кварцевая).

4. Области применения

Благодаря своим характеристикам, Dustintank DWSM 3075T Z22 эффективен на следующих объектах:

· Промышленные предприятия и цеха: Уборка производственных помещений, сбор пыли, стружки, проливов воды и масел.

· Строительные площадки: Уборка строительного мусора, бетонной пыли, песка, цемента и воды.

· Склады и логистические центры: Уборка пыли и просыпей сыпучих материалов.

· Деревообрабатывающие производства: Сбор опилок, стружки и древесной пыли.

· Предприятия с требованиями по классу M: Объекты, работающие с умеренно опасной пылью.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Разрежение 260 мбар и расход воздуха 88.89 л/с обеспечивают эффективную уборку. Объем бака 75 л позволяет собирать до 75 кг отходов за цикл. Диаметр шланга 60 мм (опционально 90 мм) обеспечивает высокую пропускную способность.

· Качественный результат: Полуавтоматическая система очистки фильтра поддерживает стабильно высокую мощность всасывания. Класс пыли M гарантирует безопасность при работе с умеренно опасной пылью. Металлическая конструкция обеспечивает долговечность.

· Удобство работы: Колесная база облегчает перемещение по объекту. Полуавтоматическая очистка фильтра снижает трудозатраты на обслуживание.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом Dustintank DWSM 3075T Z22 по производительности заменяет от 3 до 4 уборщиков с маломощными пылесосами или работающих вручную.

· Экономия времени: Благодаря высокому разрежению и большому объему бака, уборка помещений выполняется в 3-4 раза быстрее по сравнению со стандартным оборудованием. Очистка участка площадью 500 м² займет 30-40 минут.

· Снижение простоев: Возможность непрерывного использования и быстрая полуавтоматическая очистка фильтра минимизируют простои оборудования.

7. Обучение персонала и безопасность

· Интуитивное управление: Управление простое и понятное. Полуавтоматическая система очистки фильтра активируется простым движением.

· Низкий порог входа при смене: Новый оператор может освоить работу за 15-20 минут. Инструктаж включает правила работы с пылью класса M и процедуру полуавтоматической очистки фильтра.

· Безопасность: Класс M обязывает использовать средства индивидуальной защиты при работе с умеренно опасной пылью. Электропроводящий материал отводит статическое напряжение, снижая риск искрообразования.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Корпус: Прочная металлическая конструкция рамы, электропроводящий материал для отвода статического напряжения.

· Бак: Объемом 75 л.

· Фильтр: Класс M. Оснащен полуавтоматической системой очистки.

· Входной патрубок: Диаметр 60 мм (опционально 90 мм).

· Мобильность: Оснащен колесами для простоты перемещения. Вес 126 кг.

Базовая комплектация (ориентировочно):
· Пылесосный агрегат с баком 75 л

· Всасывающий шланг (диаметр 60 мм)

· Набор насадок

· Фильтр класса M

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Фильтры: Фильтр класса M. Требует периодической замены, но благодаря полуавтоматической очистке служит дольше.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака, активация полуавтоматической очистки фильтра.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра и шлангов, очистка корпуса.

· По мере загрязнения: Замена фильтра.

· Гарантия: Типичные условия: 1 год на пылесос.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Промышленный пылесос для сухой и влажной уборки
	

	Модель
	Dustintank DWSM 3075T Z22 или аналог
	

	Тип питания
	Сеть
	

	Потребляемая мощность
	не менее 2.6 кВт
	

	Объем бака
	не менее 75 л
	

	Разрежение
	не менее 260 мбар
	

	Расход воздуха
	не менее 88 л/с
	

	Класс пыли
	M
	

	Система очистки фильтра
	Полуавтоматическая
	

	Диаметр шланга
	60 мм (опционально 90 мм)
	

	Материал корпуса
	Металл, электропроводящий
	

	Вес
	126 кг
	

	Габариты (ДхШхВ)
	800x630x1800 мм
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Что означает полуавтоматическая система очистки фильтра?
О: Полуавтоматическая система очистки позволяет оператору очищать фильтр от накопившейся пыли простым движением (например, поворотом рычага или нажатием кнопки), без разборки пылесоса. Это восстанавливает пропускную способность фильтра и мощность всасывания, продлевая срок службы фильтра.

В: Каков диаметр всасывающего шланга?
О: Стандартный диаметр шланга составляет 60 мм. По опциональному заказу может быть установлен патрубок диаметром 90 мм, что позволяет собирать более крупный мусор и увеличить пропускную способность.

В: Для каких задач оптимально подходит эта модель?
О: Пылесос предназначен для общих работ по уборке сухой и жидкой грязи. Он эффективен на промышленных предприятиях, строительных площадках, складах и в цехах.

В: Что означает класс пыли M?
О: Класс пыли M (среднеопасная) означает, что пылесос сертифицирован для сбора пыли с предельно допустимой концентрацией (ПДК) более 0,1 мг/м³. К нему относятся, например, бетонная, цементная, древесная, кварцевая пыль.

В: Насколько мобилен пылесос?
О: Пылесос установлен на колеса, что облегчает его перемещение по объекту. Вес 126 кг обеспечивает устойчивость при работе, но при необходимости его можно перемещать силами одного оператора.

В: Требуется ли специальное обслуживание?
О: Основные требования — регулярное опорожнение бака, периодическая активация полуавтоматической очистки фильтра и своевременная замена фильтрующего элемента. Рекомендуется проверять состояние шлангов и уплотнений.

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также ее можно запросить в электронном виде у официальных дистрибьюторов бренда Dustintank.
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