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Промышленный пылесос Dustintank DWSE 350 (класс M)
1. Обзор модели и целевое назначение

Dustintank DWSE 350 — это мощный промышленный пылесос, предназначенный для проведения общих работ по уборке и сбора таких материалов, как стружка, масло или СОЖ (смазочно-охлаждающие жидкости). Модель относится к классу профессионального оборудования, рассчитанного на непрерывное использование в интенсивных условиях металлообработки и других производств.

Основное назначение:
Агрегат предназначен для сухой и влажной уборки на промышленных объектах. Ключевая особенность — патрубок из литого алюминия, который обеспечивает отделение твердых и жидких материалов без необходимости замены или извлечения фильтра. Фильтр имеет защитный кожух из нержавеющей стали, а металлическая конструкция с высокопрочным лакокрасочным покрытием защищает пылесос от коррозии. Полуавтоматическая система очистки фильтра и электропроводящий материал корпуса дополняют преимущества модели.

2. Ключевые технические параметры

Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из предоставленного файла:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая + сбор влажного мусора
	Комбинированный режим

	Тип пылесоса
	Промышленный
	

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Тип питания
	Сеть
	

	Потребляемая мощность
	3 300 Вт (3.3 кВт)
	

	Объем бака
	50 л
	

	Расход воздуха
	125 л/с (≈ 450 м³/ч)
	

	Разрежение
	230 мбар (23 000 Па)
	Высокий показатель

	Система очистки фильтра
	Полуавтоматическая
	

	Диаметр всасывающего шланга
	60 мм
	

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	

	Уровень шума
	74 дБ
	

	Возможность влажной уборки
	Есть
	

	Возможность работы без мешка
	Есть
	

	Габариты без упаковки
	800 x 600 x 1180 мм
	

	Вес нетто
	65 кг
	

	Класс пыли
	M
	Среднеопасная пыль

	Регулировка мощности
	Нет
	


3. Обоснование стоимости

Стоимость Dustintank DWSE 350 (ориентировочно от 130 000 руб.) обусловлена ее специализированной конструкцией, производительностью и надежностью.

1. Патрубок из литого алюминия для отделения твердых и жидких материалов: Позволяет эффективно разделять стружку и жидкость (масло, СОЖ) без необходимости замены или извлечения фильтра. Это уникальная особенность, упрощающая уборку в металлообработке и продлевающая срок службы фильтра.

2. Полуавтоматическая система очистки фильтра: Восстанавливает пропускную способность фильтра без излишних усилий со стороны оператора, прямо во время работы. Это поддерживает высокую мощность всасывания и продлевает срок службы фильтра.

3. Прочная металлическая конструкция: Металлический корпус с высокопрочным лакокрасочным покрытием защищает от коррозии. Защитный кожух фильтра из нержавеющей стали обеспечивает дополнительную долговечность.

4. Высокая мощность (3.3 кВт) и разрежение (230 мбар): Обеспечивают эффективный сбор тяжелых отходов (стружка, масло, СОЖ) и позволяют работать с длинными шлангами.

5. Большой диаметр шланга (60 мм): Обеспечивает высокую пропускную способность и позволяет собирать крупный мусор без засорения.

6. Электропроводящий материал: Отводит статическое напряжение, что повышает безопасность при работе с горючей пылью и во взрывоопасных средах.

7. Класс пыли M: Подтверждает безопасность при работе с умеренно опасной пылью.

4. Области применения

Благодаря своим характеристикам, Dustintank DWSE 350 эффективен на следующих объектах:

· Металлообрабатывающие производства: Сбор металлической стружки, масел, СОЖ.

· Машиностроение и ремонтные цеха: Уборка производственных зон от смеси стружки и технических жидкостей.

· Автосервисы и автомойки: Сбор отработанных масел, технических жидкостей, песка и пыли.

· Промышленные предприятия: Уборка цехов от различных типов сухих и влажных отходов.

· Предприятия с требованиями по классу M: Объекты, работающие с умеренно опасной пылью.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Мощность 3.3 кВт, расход воздуха 125 л/с и разрежение 230 мбар обеспечивают быструю уборку. Объем бака 50 л позволяет собирать до 50 кг отходов за цикл. Диаметр шланга 60 мм обеспечивает высокую пропускную способность.

· Качественный результат: Патрубок из литого алюминия эффективно отделяет твердые и жидкие материалы, упрощая утилизацию. Полуавтоматическая система очистки фильтра поддерживает стабильно высокую мощность всасывания. Класс пыли M гарантирует безопасность при работе с умеренно опасной пылью.

· Удобство работы: Полуавтоматическая очистка фильтра снижает трудозатраты на обслуживание. Прочная конструкция и колеса обеспечивают мобильность.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом Dustintank DWSE 350 по производительности заменяет от 2 до 3 уборщиков с маломощными пылесосами или работающих вручную, особенно при уборке смеси стружки и масел.

· Экономия времени: Очистка поддона станка объемом 40-50 литров занимает 3-5 минут. Ручной способ требует 20-30 минут. Экономия времени на одну операцию составляет 80-85%.

· Снижение простоев: Возможность непрерывного использования и быстрая полуавтоматическая очистка фильтра минимизируют простои оборудования.

7. Обучение персонала и безопасность

· Интуитивное управление: Управление простое и понятное. Полуавтоматическая система очистки фильтра активируется простым движением.

· Низкий порог входа при смене: Новый оператор может освоить работу за 15-20 минут. Инструктаж включает правила работы с маслами и СОЖ, а также процедуру полуавтоматической очистки фильтра.

· Безопасность: Класс M обязывает использовать средства индивидуальной защиты при работе с умеренно опасной пылью. Электропроводящий материал отводит статическое напряжение, снижая риск искрообразования.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Патрубок: Из литого алюминия, для отделения твердых и жидких материалов без замены фильтра.

· Корпус: Металлический, с высокопрочным лакокрасочным покрытием, защищающим от коррозии.

· Защитный кожух фильтра: Из нержавеющей стали.

· Бак: Объемом 50 л.

· Фильтр: Класс M. Оснащен полуавтоматической системой очистки.

· Материал: Электропроводящий, для отвода статического напряжения.

· Входной патрубок: Диаметр 60 мм.

· Мобильность: Вес 65 кг, наличие колес.

Базовая комплектация (ориентировочно):
· Пылесосный агрегат с баком 50 л

· Всасывающий шланг (диаметр 60 мм)

· Набор насадок

· Фильтр класса M

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Фильтры: Фильтр класса M. Требует периодической замены, но благодаря патрубку-сепаратору и полуавтоматической очистке служит значительно дольше.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем, особенно при работе с маслами.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака, активация полуавтоматической очистки фильтра.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра и шлангов, очистка корпуса.

· По мере загрязнения: Замена фильтра.

· Гарантия: Типичные условия: 1 год на пылесос.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Промышленный пылесос для сухой и влажной уборки
	С сепаратором для стружки и жидкостей

	Модель
	Dustintank DWSE 350 или аналог
	

	Тип питания
	Сеть
	

	Потребляемая мощность
	не менее 3.3 кВт
	

	Объем бака
	не менее 50 л
	

	Расход воздуха
	не менее 125 л/с
	

	Разрежение
	не менее 230 мбар
	

	Класс пыли
	M
	

	Система очистки фильтра
	Полуавтоматическая
	

	Диаметр шланга
	60 мм
	

	Наличие сепаратора
	Да
	Патрубок из литого алюминия для отделения твердых и жидких материалов

	Материал корпуса
	Металл с покрытием, электропроводящий
	

	Вес
	65 кг
	

	Габариты (ДхШхВ)
	800x600x1180 мм
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: В чем преимущество патрубка из литого алюминия?
О: Этот патрубок выполняет функцию сепаратора: он отделяет твердые материалы (стружка) от жидкостей (масло, СОЖ) непосредственно на входе в пылесос. Это позволяет собирать смешанные отходы без риска засорения фильтра и без необходимости его замены или извлечения для очистки.

В: Для каких задач оптимально подходит эта модель?
О: Пылесос специально разработан для уборки в металлообработке: сбор стружки, масел, СОЖ. Он также эффективен для общих работ по уборке сухой и жидкой грязи.

В: Что означает полуавтоматическая система очистки фильтра?
О: Полуавтоматическая система очистки позволяет оператору очищать фильтр от накопившейся пыли простым движением (например, поворотом рычага или нажатием кнопки), без разборки пылесоса. Это восстанавливает пропускную способность фильтра и мощность всасывания.

В: Для чего нужен электропроводящий материал корпуса?
О: Электропроводящий материал предотвращает накопление статического электричества на корпусе пылесоса. Это особенно важно при сборе горючей пыли или работе во взрывоопасных средах, так как снижает риск искрообразования.

В: Что означает класс пыли M?
О: Класс пыли M (среднеопасная) означает, что пылесос сертифицирован для сбора пыли с предельно допустимой концентрацией (ПДК) более 0,1 мг/м³. К нему относятся, например, бетонная, цементная, древесная, кварцевая пыль.

В: Каков диаметр всасывающего шланга?
О: Диаметр всасывающего шланга составляет 60 мм, что обеспечивает высокую пропускную способность и позволяет собирать крупный мусор и стружку без засорения.

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также ее можно запросить в электронном виде у официальных дистрибьюторов бренда Dustintank.
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