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Аккумуляторная подметально-уборочная машина Nilfisk CS7020B: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

Nilfisk CS7020B — это аккумуляторная подметально-уборочная машина (комбинированная), предназначенная для высокоинтенсивной уборки больших промышленных и складских площадей. Главная особенность модели — способность одновременно выполнять подметание и мытье пола, что сокращает общее время уборки до 50% по сравнению с последовательным использованием двух единиц техники.

Машина сочетает в себе функции мощного подметального агрегата (сбор крупного мусора в бункер) и поломоечной машины (мытье и сбор грязной воды). Это решение для объектов, где требуется не только удалить мусор, но и обеспечить высокое качество мытья без повторных проходов.

Целевые задачи:
· Комплексная уборка больших промышленных цехов, складов и логистических центров.

· Удаление тяжелого мусора (стружка, гравий, обрезки) с одновременной мойкой покрытия.

· Сокращение времени простоя оборудования и трудозатрат за счет совмещения операций.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на сайте дилера и глобальному каталогу производителя.

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Производительность (фактическая)
	11 080 м²/ч
	Позволяет убирать большие территории за минимальное время.

	Рабочая ширина (подметание)
	1245 мм
	Суммарный захват трех дисковых щеток (3 × 430 мм).

	Рабочая ширина (сушка)
	1350 мм
	Всасывающая балка перекрывает путь щеток.

	Цилиндрическая щетка
	900 мм
	Основная подметающая щетка.

	Боковые щетки
	2 × 381 мм
	Для сметания мусора с краев.

	Бак чистой воды
	284 л
	Промышленный запас для длительной работы.

	Бак грязной воды
	284 л
	Большой объем для сбора жидкости.

	Бункер для мусора
	198 л
	Вместительный контейнер для твердых отходов.

	Максимальная скорость уборки
	8,9 км/ч
	Высокая транспортная скорость для перегонов.

	Максимальный угол подъема
	17%
	Проходимость на пандусах.

	Тип питания
	Аккумуляторная (36 В)
	Беспроводная работа.

	Тип АКБ
	GEL или Li-Ion
	На выбор: гелевые или литиевые батареи.

	Непрерывное время работы
	4-6 часов
	Достаточно для полной рабочей смены.

	Вес машины с АКБ
	2343 кг
	Обеспечивает устойчивость и эффективный прижим щеток.

	Габариты (Д×Ш×В)
	2620 × 1220 × 1500 мм
	Крупногабаритная промышленная техника.


3. Обоснование стоимости

Стоимость Nilfisk CS7020B обусловлена высокой производительностью, совмещением двух функций и технологичностью.

1. Комбинированная уборка (2 в 1): Машина одновременно подметает и моет пол. Это исключает необходимость покупать две единицы техники (подметальную и поломоечную) и сокращает время уборки вдвое.

2. Аккумуляторная платформа Li-Ion: Возможность выбора литиевых батарей (Li-Ion) обеспечивает быстрое заряжание, отсутствие простоя смены батарей и длительный общий срок службы по сравнению с гелевыми АКБ. Для круглосуточной работы это ключевое преимущество.

3. Промышленная конструкция: Вес 2343 кг и большие баки (284 л + 284 л + 198 л) указывают на усиленную раму и способность работать непрерывно в течение нескольких смен.

4. Инновационные технологии: Патентованная система DustGuard™ для подавления пыли, ClearView™ для обзорности и SmartFlow™ для экономии воды являются стандартом для данной модели.

4. Области применения

Nilfisk CS7020B ориентирована на самые крупные и требовательные объекты.

· Тяжелая промышленность: Уборка металлургических, машиностроительных заводов.

· Логистические центры: Распределительные центры (склады класса А), аэропорты.

· Производственные цеха: Пищевая, химическая, фармацевтическая промышленность.

· Гражданская инфраструктура: Крупные выставочные комплексы, стадионы.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Производительность 11 080 м²/ч позволяет вымыть и подмести стандартный склад 10 000 м² менее чем за 1 час.

· Качественный результат: Ширина сушки (1350 мм) больше ширины подметания (1245 мм). Система DustGuard™ подавляет пыль при подметании, а SmartFlow™ оптимизирует расход воды.

· Экономия времени и ресурсов: Совмещение операций сокращает общее время уборки до 50%.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина CS7020B заменяет от 15 до 20 уборщиков.

· Экономия смен: Задача по комбинированной уборке 20 000 м² бригадой из 5 человек заняла бы 2 смены. Один оператор справится за 2-3 часа.

· Экономия на парке техники: Замена подметальной машины + поломоечной машины одной единицей.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Джойстик или рулевое колесо, педали, цветная панель.

· Порог входа: Требуются права на управление самоходной техникой (тракторист-машинист). Время обучения работе с режимами уборки — 1-2 часа (благодаря технологии OneTouch™).

· Смена оператора: Стандартная логика управления (аналогично автомобилю) позволяет быстро передавать смену.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Бункер для мусора: Объем 198 л, с системой высокого подъема (High-Lift) для выгрузки в большие контейнеры.

· SmartFlow™: Система контроля дозирования воды.

· DustGuard™: Подавление пыли на всасывании (опция).

· Очистка фильтра: Механическая (переменное встряхивание).

· Обслуживание: Безинструментальный доступ к узлам (NoTools™).

Базовая комплектация:
1. Основной блок (бункер/баки).

2. Комплект щеток (3 дисковые + 1 цилиндрическая).

3. Водосборная балка.

4. Аккумуляторная батарея (36В, GEL или Li-Ion на выбор).

5. Зарядное устройство (внешнее).

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Фильтр: Требует периодической замены.

· Щетки: Дисковые и цилиндрическая. Ресурс зависит от типа покрытия.

· Скребки (резина): Для всасывающей балки.

· Регламент:
· Ежесменно: Очистка бункера и баков, очистка фильтра.

· Сервис: Благодаря концепции MaxAccess и NoTools™, сервисный доступ максимально упрощен.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Аккумуляторная, комбинированная (подметально-моечная)

	Производительность
	не менее 11 000 м²/ч

	Ширина уборки
	1245 / 1350 мм (подметание/сушка)

	Объем баков (вода / грязь)
	284 л / 284 л

	Объем бункера
	198 л

	Время работы
	не менее 4 часов

	Вес
	2343 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: В чем отличие комбинированной машины от обычной подметальной/поломоечной?
О: Обычная техника выполняет только одну функцию: либо подметает, либо моет. CS7020B делает и то, и другое одновременно: она поднимает мусор щетками в бункер, а затем моет пол и тут же собирает грязную воду. Это экономит время и ГСМ/электроэнергию.

В: Какие аккумуляторы выбрать: GEL или Li-Ion?
О: GEL дешевле в покупке, но тяжелее и требуют замены каждые 3-4 года. Li-Ion значительно дороже, но легче, заряжается за 2-3 часа (против 8-10 часов у геля) и служат до 7-8 лет. Для интенсивной работы в 2-3 смены выгоднее литий.

В: Можно ли использовать машину на улице во время дождя?
О: Техника защищена от брызг, однако сильный ливень снижает эффективность системы сбора грязной воды (смывает химию). Производитель рекомендует использовать CS7020B как крытую технику или в сухую погоду.

В: Какова масса в транспортном положении?
О: Вес указан с аккумуляторами — 2343 кг. Для перевозки потребуется грузовой фургон или автовоз с гидробортом.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Электронная версия руководства пользователя доступна для скачивания на официальном сайте дистрибьютора. Бумажное руководство поставляется в комплекте с машиной.
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