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Поломоечная машина NILFISK 510B-CN (АКБ 52 Ач, литий)
1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ

NILFISK 510B-CN — это аккумуляторная дисковая поломоечная машина толкаемого типа (Walk‑behind), предназначенная для профессиональной влажной уборки твёрдых напольных покрытий.

Модель 510B-CN представляет собой литиевую модификацию популярной серии Nilfisk 510B. Ключевое отличие от версий с гелевыми или AGM-аккумуляторами — литий-ионная батарея ёмкостью 52 Ач, которая обеспечивает меньший вес, быструю зарядку и увеличенный ресурс циклов заряд-разряд.

Основные задачи машины:
· Влажная уборка с одновременным сбором воды — мойка и осушение пола за один проход

· Регулярная поддерживающая уборка в помещениях с высокой проходимостью

· Уборка без привязки к розетке — полная автономность благодаря аккумуляторному питанию

· Работа в различных типах помещений: офисы, торговые центры, больницы, школы, рестораны, вокзалы

В отличие от версии с гелевыми батареями, литиевая модификация обеспечивает более лёгкий вес (128 кг против 168–220 кг у версий с AGM/гелевыми батареями) и сокращённое время зарядки (3 часа против 6–8 часов).

2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Все данные приведены строго по официальным источникам.
	Параметр
	Значение

	Модель
	NILFISK 510B-CN

	Код товара
	CM50000752-L52

	Тип машины
	аккумуляторная

	Место для оператора
	без сидения

	Тип щёток
	дисковые

	Ширина очистки
	510 мм

	Ширина вакуумной чистки
	790 мм

	Количество щёток
	1

	Давление прижима щётки
	35 кг

	Производительность по площади
	2100 м²/ч

	Напряжение на аккумуляторах
	24 В

	Ёмкость аккумуляторов
	52 Ач (литий)

	Минимальное время работы
	3 ч

	Потребляемая мощность
	1080 Вт

	Объём бака для чистой воды
	40 л

	Объём бака для грязной воды
	40 л

	Вес
	128 кг

	Вес без аккумуляторов
	88 кг

	Габариты (Д×Ш×В)
	1200×610×1170 мм

	Уровень шума
	до 67 дБА

	Гарантия
	12 месяцев


Важные уточнения по характеристикам:
1. Производительность 2100 м²/ч — расчётная величина при стандартных условиях. Фактическая производительность зависит от типа покрытия, степени загрязнения и манёвренности оператора.

2. Баки 40/40 л — ёмкости для чистой и грязной воды равны, что характерно для машин данного класса.

3. Давление щётки 35 кг — фиксированное усилие прижима, обеспечивающее эффективное удаление повседневных загрязнений.

4. Вес 128 кг — указан полный вес машины с аккумулятором. Вес без аккумуляторов — 88 кг.

5. Уровень шума до 67 дБА — низкий уровень шума позволяет использовать машину в учреждениях с высокими требованиями к акустическому комфорту.

3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ

Рыночная цена модели NILFISK 510B-CN (АКБ 52 Ач, литий) составляет от 352 000 до 405 000 рублей в зависимости от региона и условий поставки.

Обоснование стоимости складывается из следующих факторов:

3.1. Бренд и репутация
Nilfisk — мировой лидер в производстве профессионального уборочного оборудования. Машины бренда известны надёжностью, долговечностью и доступностью запчастей по всему миру.

3.2. Литиевая батарея
Литий-ионный аккумулятор 24 В / 52 Ач — это премиальный компонент, который:

· Обеспечивает больший ресурс циклов по сравнению с гелевыми/AGM-батареями

· Заряжается всего за 3 часа (против 6–8 часов у гелевых)

· Легче свинцово-кислотных аналогов (масса машины всего 128 кг против 168–220 кг)

· Не требует обслуживания (долива электролита, проверки плотности)

3.3. Конструктивные решения
· Прочный корпус, рассчитанный на интенсивную ежедневную эксплуатацию

· Дисковая щётка диаметром 510 мм

· Всасывающая балка шириной 790 мм

· Поплавковая защита вакуумного двигателя

· Компактная конструкция для работы в узких проходах

3.4. Гарантия и сервис
Официальные поставки в Россию, гарантия 12 месяцев, наличие сервисных центров и оригинальных запчастей.

Вывод по стоимости: машина относится к профессиональному сегменту, где цена определяется не только себестоимостью компонентов, но и инженерной проработкой, надёжностью и ресурсом оборудования. Инвестиция окупается за счёт сокращения времени уборки, снижения трудозатрат и увеличения срока службы оборудования.

4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

NILFISK 510B-CN ориентирована на ежедневную уборку средних и крупных помещений с твёрдыми покрытиями.

	Отрасль
	Тип помещений
	Особенности применения

	Торговля
	Торговые центры, гипермаркеты, магазины
	Высокая проходимость, большие открытые площади

	Гостиничный бизнес
	Отели, гостиницы, рестораны
	Уборка в ночное время, низкий шум (до 67 дБА)

	Медицина
	Больницы, поликлиники, клиники
	Санитарные требования, регулярность уборки

	Образование
	Школы, университеты, детские сады
	Безопасность, уборка в перерывах

	Транспорт
	Вокзалы, станции метро, аэропорты
	Большие площади, интенсивная эксплуатация

	Административные здания
	Офисы, бизнес-центры
	Ежедневная поддерживающая уборка


Ключевое преимущество для всех областей — автономность. Машина не привязана к розетке, что особенно ценно при уборке обширных пространств.

Типы покрытий: плитка, линолеум, бетон, эпоксидные и полимерные полы, камень.

Ограничения: не предназначена для ковровых покрытий, уборки крупного строительного мусора, работы на открытом воздухе в дождливую погоду и в неотапливаемых помещениях с температурой ниже +5°C.

5. РЕЗУЛЬТАТ И ЦЕННОСТЬ: КОЛИЧЕСТВО И МАСШТАБ

5.1. Производительность и масштаб

· Расчётная производительность: 2100 м²/ч

· За 8-часовую смену (с учётом остановок на долив воды и слив) машина может обработать до 12 000–14 000 м²

· Объём баков 40 л позволяют мыть до 1500–2000 м² без дозаправки (в зависимости от расхода воды)

5.2. Замена ручного труда

Один оператор на поломоечной машине NILFISK 510B-CN заменяет:

	Сценарий
	Количество заменяемых уборщиков
	Основание

	Мытьё пола шваброй (ведро + тряпка)
	5–7 человек
	Производительность ручной мойки — 300–500 м²/ч на человека

	Мытьё пола мопом с отжимом
	4–5 человек
	Производительность — 400–600 м²/ч на человека

	Использование поломоечной машины с меньшей шириной очистки
	1,3–1,5 машины
	Ширина очистки 510 мм против 430–460 мм


5.3. Экономия времени в трудозатратах

· На уборке 10 000 м²:

· Ручная мойка (швабра): 20–25 человеко-часов

· NILFISK 510B-CN: 4–5 машино-часов

· Экономия времени: 80–85 %

· На ежедневной уборке 5000 м²:

· Экономия: ~10 человеко-часов в день

· За месяц (22 рабочих дня): ~220 человеко-часов

· За год: ~2640 человеко-часов

5.4. Качество уборки

Машина обеспечивает:

· Одновременную мойку и осушку — пол готов к использованию сразу после прохода

· Отсутствие разводов и подтёков — равномерное всасывание по всей ширине скребка (790 мм)

· Стабильное качество независимо от усталости оператора

Итоговая ценность: одна машина заменяет бригаду из 5–7 уборщиков, сокращает время уборки в 5 раз, обеспечивает стабильное качество и окупается за 6–12 месяцев интенсивной эксплуатации.

6. ЛЁГКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

6.1. Интуитивно понятное управление

Машина спроектирована так, чтобы оператор мог начать работу с минимальным обучением:

· Простое управление с эргономичным расположением органов управления

· Независимые переключатели для щётки и всасывания

· Регулятор подачи воды с плавной настройкой

· Визуальный индикатор уровня заряда батареи

6.2. Время обучения

	Навык
	Время освоения

	Базовое управление (включение, движение, мойка)
	10–15 минут

	Настройка режимов (подача воды)
	15 минут

	Ежедневное обслуживание (заливка, слив, очистка)
	10 минут

	Замена расходников (щётки, лезвия)
	5 минут

	Полное введение в должность
	30–40 минут


6.3. Быстрая смена оператора

· Отсутствие сложных настроек под конкретного оператора

· Все органы управления стандартизированы и подписаны

· Компактная конструкция облегчает работу в узких проходах

6.4. Критические навыки для оператора

1. Заправка бака чистой водой и добавление моющего средства

2. Регулировка подачи воды под тип загрязнения

3. Управление движением (вперёд/назад, повороты)

4. Слив и промывка бака грязной воды

5. Замена щётки и лезвий скребка

6. Подключение к зарядному устройству

7. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1. Конструктивные особенности

Рама и корпус:
· Прочный корпус, рассчитанный на интенсивную ежедневную эксплуатацию в коммерческой сфере

· Баки для чистой и грязной воды по 40 л

· Щёточный узел:
· Одна дисковая щётка диаметром 510 мм

· Прижимное усилие щётки 35 кг

· Быстросъёмное крепление — замена без инструментов

Всасывающий узел:
· Всасывающая балка шириной 790 мм

· Два резиновых лезвия (переднее и заднее)

· Поплавковая защита вакуумного двигателя от попадания пены и воды

Привод и ходовая часть:
· Два ведущих и два поворотных колеса

· Эргономичная рукоятка

· Компактные габариты для работы в узких проходах

Электрика:
· Литий-ионная батарея 24 В / 52 Ач

· Встроенное зарядное устройство

· Защита моторов от попадания воды

· Влагозащищённая панель управления

7.2. Комплектация поставки

Базовая комплектация NILFISK 510B-CN включает:

	Компонент
	Количество
	Примечание

	Поломоечная машина
	1 шт.
	В сборе

	Дисковая щётка Ø510 мм
	1 шт.
	Полипропиленовая, стандартная

	Всасывающая балка с комплектом резиновых лезвий
	1 шт.
	Ширина 790 мм

	Литий-ионная батарея 24 В / 52 Ач
	1 шт.
	Установлена в отсек

	Зарядное устройство
	1 шт.
	Встроенное

	Технический паспорт
	1 шт.
	С серийным номером

	Инструкция по эксплуатации
	1 шт.
	


7.3. Опциональные аксессуары

· Щётки различной жёсткости (для разных типов покрытий)

· Резиновые лезвия скребка (запасные)

· Дополнительный утяжелитель для увеличения давления щётки

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС

8.1. Эксплуатационные требования

	Условие
	Требование

	Температура эксплуатации
	от +5°C до +40°C

	Температура зарядки
	от +5°C до +30°C

	Влажность
	Не выше 80 % (без конденсата)

	Помещение
	Сухое, проветриваемое, без агрессивных сред

	Зарядка
	Только в помещении, вдали от источников огня

	Уклон
	Не более 5 %


8.2. Регламент обслуживания

Ежедневно (после каждой смены):
· Опорожнить и промыть бак для грязной воды

· Очистить всасывающую балку и резиновые лезвия

· Очистить щётку от намотавшегося мусора

· Протереть корпус влажной тканью

· Поставить машину на зарядку

Еженедельно:
· Промыть бак для чистой воды

· Очистить заливной фильтр

· Проверить затяжку креплений

· Осмотреть батарею на предмет повреждений

Каждые 100–200 часов:
· Замена резиновых лезвий скребка (при износе)

Каждые 150–300 часов:
· Замена щётки (при износе ворса)

Каждые 250 часов:
· Проверка состояния угольных щёток электродвигателей

Ежегодно:
· Полное сервисное обслуживание в авторизованном центре

8.3. Расходные материалы

	Наименование
	Периодичность замены
	Признак износа

	Дисковая щётка Ø510 мм
	150–300 часов
	Износ ворса

	Резиновые лезвия скребка
	100–200 часов
	Потеря эластичности, зазубрины

	Угольные щётки двигателей
	По регламенту
	Длина < 10 мм

	Литиевая батарея 52 Ач
	По ресурсу
	Снижение ёмкости


8.4. Сервисное обслуживание

· Официальный дилер Nilfisk в России

· Гарантия на оборудование — 12 месяцев

· Оригинальные запчасти в наличии

8.5. Инструкция по эксплуатации

Руководство пользователя для модели Nilfisk 510B доступно на нескольких языках. При приобретении машины рекомендуется запросить у поставщика русскоязычную версию инструкции по эксплуатации — официальные дилеры обязаны предоставлять документацию на русском языке.

9. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ/ТЕНДЕРА)

NILFISK 510B-CN — Поломоечная машина аккумуляторная, дисковая
	Параметр
	Значение

	Тип оборудования
	Поломоечная машина аккумуляторная, дисковая, Walk‑behind

	Модель
	NILFISK 510B-CN

	Код товара
	CM50000752-L52

	Производитель
	Nilfisk (Дания), производство — Китай

	Тип привода
	Электрический, аккумуляторный

	Место для оператора
	без сидения

	Напряжение питания
	24 В

	Аккумуляторная батарея
	Литий-ионная, 24 В / 52 Ач

	Минимальное время работы
	3 ч

	Потребляемая мощность
	1080 Вт

	Ширина очистки
	510 мм

	Ширина вакуумной чистки
	790 мм

	Количество щёток
	1

	Давление прижима щётки
	35 кг

	Производительность по площади
	2100 м²/ч

	Объём бака для чистой воды
	40 л

	Объём бака для грязной воды
	40 л

	Уровень шума
	до 67 дБА

	Вес
	128 кг

	Вес без аккумуляторов
	88 кг

	Габариты (Д×Ш×В)
	1200×610×1170 мм

	Гарантия
	12 месяцев

	Тип уборки
	Влажная (мытьё + сбор воды)

	Тип покрытий
	Твёрдые (плитка, бетон, линолеум, эпоксидные полы)

	Условия эксплуатации
	Внутри помещений, от +5°C до +40°C


Комплектация поставки:
· Поломоечная машина в сборе — 1 шт.

· Дисковая щётка Ø510 мм — 1 шт.

· Всасывающая балка с комплектом влагосборных резиновых лезвий — 1 шт.

· Литий-ионная батарея (24 В / 52 Ач) — 1 шт.

· Зарядное устройство — 1 шт.

· Технический паспорт — 1 шт.

· Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

10. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос 1. В чём отличие версии 510B-CN от версии с гелевыми батареями?
Литиевая версия имеет меньший вес (128 кг против 168–220 кг у версий с AGM/гелевыми батареями), сокращённое время зарядки (3 часа против 6–8 часов) и больший ресурс циклов заряд-разряд. Цена литиевой версии выше, но она окупается за счёт снижения затрат на обслуживание и замену батарей.

Вопрос 2. Сколько времени работает машина от одного заряда?
Время непрерывной работы составляет до 3 часов при стандартной нагрузке. Точное время зависит от типа покрытия, расхода воды и стиля работы оператора.

Вопрос 3. Можно ли использовать машину на неровных полах?
Да, но эффективность сбора воды может снижаться. Скребок шириной 790 мм компенсирует небольшие неровности, однако на сильно деформированных или глубоко потрескавшихся покрытиях полной осушки добиться сложно.

Вопрос 4. Какие моющие средства можно использовать?
Только низкопенные моющие средства, предназначенные для поломоечных машин. Использование средств с высоким пенообразованием может привести к попаданию пены во всасывающий двигатель и его выходу из строя. Поплавковая защита предотвращает попадание пены и воды в турбину.

Вопрос 5. Как часто нужно менять щётку и лезвия?
Щётка заменяется при износе щетины (обычно каждые 150–300 часов работы). Лезвия скребка заменяются при потере эластичности или появлении зазубрин (в среднем раз в 100–200 часов работы). Периодичность зависит от абразивности пола и интенсивности эксплуатации.

Вопрос 6. Можно ли использовать машину для сухой уборки?
Машина предназначена для влажной уборки. Сухое подметание возможно при отключённой подаче воды, но для сбора сухого мусора рекомендуется использовать специализированные подметальные машины.

Вопрос 7. Какая гарантия на оборудование?
12 месяцев с момента передачи оборудования покупателю. Гарантия распространяется на все узлы и агрегаты, кроме расходных материалов (щётки, лезвия) и аккумуляторной батареи (на неё действуют отдельные условия гарантии производителя).

Вопрос 8. Где можно приобрести оригинальные запчасти?
У официальных дилеров Nilfisk в России. Запчасти также доступны через сервисные центры в крупных городах РФ.

Вопрос 9. Какая температура эксплуатации допустима?
Рекомендованный диапазон: от +5°C до +40°C. Зарядка батареи — только при положительной температуре (от +5°C до +30°C). Эксплуатация при отрицательных температурах не допускается — это может привести к повреждению аккумулятора и пластиковых компонентов.

Вопрос 10. Насколько сложно обслуживать машину?
Обслуживание минимально сложное. Ежедневные процедуры (слив воды, очистка баков, проверка щётки) занимают 10–15 минут. Замена расходников (щётки, лезвия) производится без инструментов. Сервисное обслуживание рекомендуется проводить раз в год в авторизованном центре.
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