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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА TOR JH-360A (АККУМУЛЯТОРНАЯ)
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: АВТОНОМНАЯ УБОРКА В ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
Модель: TOR JH-360A (аккумуляторная, пешего типа).
Класс: Компактная дисковая поломоечная машина с управлением оператором (Walk-behind).

Целевая задача: Оборудование предназначено для одновременного мытья, очистки и сбора жидкости с твердых напольных покрытий (кафель, линолеум, бетон, полимерные полы) в помещениях, где наличие сетевого кабеля создает неудобства или угрозу безопасности.

Ключевое отличие от сетевой версии JH-360: Полная автономность благодаря встроенному аккумулятору. Отсутствие привязки к розетке позволяет убирать большие площади без переключения кабеля.

Типичные сценарии использования:
· Клининговые компании (работа на разных объектах без поиска розеток).

· Торговые помещения и офисы (открытые пространства без кабеля под ногами).

· Образовательные и медицинские учреждения (безопасность движения, низкий шум).

· Общепит: кафе, рестораны, гостиницы (уборка в присутствии гостей).

· Коммунальные службы (малые площади).



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (СТРОГО С САЙТА ДИСТРИБЬЮТОРА)
Все данные соответствуют спецификациям официальных дистрибьюторов.
	Параметр
	Значение

	Рабочая ширина щетки
	430 мм (43 см)

	Ширина уборки / всасывания
	860 мм (86 см)

	Производительность (макс.)
	1200 м²/ч

	Объем бака чистой воды
	4 литра

	Объем бака грязной воды
	6.5 литра

	Тип аккумулятора
	AGM Gel 8 А/ч (1 шт.)

	Время автономной работы
	1 – 1.5 часа

	Уровень шума
	70 дБ

	Габариты (Д×Ш×В)
	520×400×1160 мм

	Вес
	26 кг




3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость оборудования на рынке РФ составляет ~83 000 – 93 000 руб. Разница в цене с сетевой моделью JH-360 (~80 000 руб.) обусловлена:

1. Аккумуляторная платформа: Гелевый аккумулятор AGM Gel 8 А/ч и система управления зарядом являются наиболее дорогими компонентами. AGM технология устойчива к глубоким разрядам и не требует обслуживания.

2. Автономность как ценность: Стоимость включает премию за отсутствие кабеля — безопасность на мокром полу, возможность убирать в проходах без розеток и экономию времени на переключение между точками питания.

3. Прямые поставки: Дистрибьюторы указывают на прямые контракты с заводами в Китае, исключая наценку посредников.

Вывод по цене: Покупка оправдана при необходимости мобильной уборки на объектах площадью от 500 до 1500 м² без постоянного доступа к 220В.



4. ЦЕННОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА: ЗАМЕНА РУЧНОГО ТРУДА И МАСШТАБ
А. Количественная оценка замещения труда

Исходные данные:
· Ручная мойка шваброй: 150 м²/час.

· TOR JH-360A: 1200 м²/час.

Расчет коэффициента замещения:
При непрерывной работе (например, ночная смена в супермаркете) одна машина технически способна заменить до 8 уборщиков.

Реальный коэффициент (поправка на долив воды, перемещение, маневры):
На практике 1 оператор с JH-360A заменяет штат из 3-4 человек, работающих с ведром и шваброй. При этом качество выше (нет разводов, пол сухой).

Б. Экономия времени (Трудозатраты)

Сценарий: Объект площадью 500 м² (супермаркет или коридор школы).

· Швабра + ведро (два прохода): ~2 часа (120 минут).

· TOR JH-360A (один проход): ~25 минут.

· Экономия времени за уборку: 95 минут (~1.5 часа).

При ежедневной двухразовой уборке экономия составляет ~3 часа рабочего времени в день.

В. Автономная ценность (Нематериальная)

Отсутствие кабеля экономит до 20% времени, которое оператор тратил бы на переключение розеток и распутывание провода при использовании сетевой модели. Кроме того, исключается риск травматизма от натянутого кабеля на мокром полу.



5. КОНСТРУКЦИЯ, КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
А. Комплект поставки

Согласно спецификации, в коробке находится:

1. Корпус машины (верхняя часть с панелью управления и баком для чистой воды на 4 л).

2. Чистящий блок (нижняя платформа с двумя дисковыми щетками средней жесткости).

3. Всасывающая балка (скребок) в сборе с резиновыми лезвиями.

4. Аккумуляторный блок AGM Gel 8 А/ч (установлен).

5. Зарядное устройство (сеть 220В).

6. Падодержатель (для использования пэдов вместо щеток).

7. Ключи для сборки и обслуживания.

Б. Обучение персонала (Скорость ввода в эксплуатацию)

Экспертная оценка: «Интуитивно понятно за 5 минут». На панели управления расположены три кнопки:

1. Кнопка "Щетка" (Brush): Запуск вращения щеток.

2. Кнопка "Вода" (Water/Solution): Подача моющего раствора.

3. Кнопка "Всасывание" (Suction/Vacuum): Включение турбины сбора воды.

Алгоритм обучения (5-7 минут):
· Включить главный тумблер питания.

· Одновременно нажать все три кнопки — старт полноценной уборки.

· Опустить ручку вниз (машина начнет движение вперед за счет вращения щеток).

· Для остановки поднять ручку вертикально.

Сложность для персонала: Оператор должен запомнить правильную последовательность завершения работы: сначала выключить подачу воды, пройти еще 5-8 метров для сбора остатков влаги, и только потом отключать всасывание. Это предотвращает образование луж.



6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
А. Правила эксплуатации

· Запрещено: Использовать вне помещений, на ковровых покрытиях, при температуре воды выше +45°С, собирать строительную пыль и крупный мусор.

· Химия: Только низкопенные водные растворы с pH от 3 до 11. Использование высокопенной бытовой химии приведет к срабатыванию поплавкового клапана и выходу из строя всасывающего мотора.

· Хранение: Только в вертикальном положении ("парковка") и в сухом помещении при температуре от +5 до +35°С. Аккумулятор хранить заряженным на 50-80%.

Б. Основные расходники (замена каждые 3-12 месяцев в зависимости от интенсивности)

	Расходник
	Периодичность замены
	Признаки износа

	Дисковые щетки (2 шт., средняя жесткость)
	300-500 м² уборки (6-12 мес)
	Стерты ворс, снижение качества очистки

	Резиновые лезвия (скребки) для балки
	200-300 часов работы
	Остаются полосы воды после прохода

	Фильтр всасывающего мотора
	Чистка после каждой смены, замена 1 раз в год
	Снижение силы всасывания

	Аккумулятор AGM Gel
	500-800 циклов (2-3 года)
	Снижение времени работы более чем на 30%


В. Сервисное обслуживание

В РФ представлена сеть сервисных центров (в том числе в Москве и Видном). Регламент технического обслуживания — каждые 500 часов работы или раз в 6 месяцев. Включает:

· Проверку герметичности баков и шлангов.

· Чистку форсунок системы подачи воды.

· Диагностику аккумулятора и зарядного устройства.

· Смазку подвижных соединений ручки.



7. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТЕНДЕРА (ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ТЗ)
Поломоечная машина (аккумуляторная, пешая)
Тип: Дисковая, с управлением оператором.
Электропитание: Аккумулятор AGM Gel 8 А/ч (36 В), зарядное устройство в комплекте.
Время работы: Не менее 1 часа (до 1.5 часов).
Производительность: Не менее 1200 м²/час.
Рабочая ширина: Щетка — 430 мм; Всасывание — 860 мм.
Баки: Раздельные. Чистая вода — 4 л; Грязная вода — 6,5 л (с поплавковой защитой от перелива).
Щетки: 2 дисковые (диаметр 215 мм каждая), жесткость средняя.
Уровень шума: Не более 70 дБ.
Управление: Трехкнопочная панель (режимы: только щетка, щетка+вода, полный цикл).
Габариты (ДхШхВ): 520×400×1160 мм.
Вес: 26 кг.
Комплектация: Всасывающая балка в сборе, падодержатель, зарядное устройство.



8. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
Вопрос 1: В чем реальная разница между TOR JH-360A и более дешевой JH-360 (сетевой)?
Ответ:
· JH-360A (аккумуляторная): Работает 1-1.5 часа без подключения к розетке. Идеальна для площадей > 500 м², для уборки в заставленных залах (кабель не цепляется за витрины), а также для клининговых компаний, работающих на разных объектах.

· JH-360 (сетевая): Экономичнее на старте (дешевле на 10-15%), но требует постоянного переключения розеток (каждые 15-20 метров). Подходит для ровных коридоров с частым расположением розеток.

Вопрос 2: Можно ли оставлять машину на зарядке на всю ночь?
Ответ: Да, если зарядное устройство имеет автоматическое отключение (как у штатного ЗУ). Однако для продления срока службы AGM Gel аккумулятора рекомендуется отключать зарядку после завершения цикла (обычно 2-3 часа). Глубокий разряд (работа до полной остановки) также сокращает ресурс батареи.

Вопрос 3: Почему машина едет плохо (тяжело толкать)?
Ответ:
· Причина 1: Не включена кнопка вращения щеток (Brush). Без вращения щеток машина движется только за счет силы оператора.

· Причина 2: Транспортировочные колеса забиты грязью, волосами или нитками. Очистите ось колеса.

· Причина 3: Пол слишком шероховатый. Машина проектирована под гладкие покрытия (кафель, линолеум). На бетоне с "шагренью" сопротивление выше.

Вопрос 4: Как долго служит аккумулятор?
Ответ: AGM Gel аккумулятор рассчитан на 500-800 циклов заряда-разряда. При ежедневном использовании (1-2 цикла в день) этого хватает на 2-3 года. Признак износа — заметное сокращение времени работы (менее 40 минут от полной зарядки). Стоимость замены батареи составляет примерно 15-20% от цены новой машины.

Вопрос 5: Какую химию использовать, чтобы не сломать оборудование?
Ответ: Только профессиональные низкопенные составы для поломоечных машин (pH 3-11). Обычная бытовая химия (Фэйри, мыло, шампуни, хлорка) дает обильную пену, которая:

· Заполняет бак грязной воды и вызывает срабатывание поплавкового клапана (защита).

· Попадает через фильтр во всасывающий мотор и приводит к его короткому замыканию.
Рекомендуемые марки: Loba, Karcher RM, Comet, Diversey, Ecolab.

Вопрос 6: Как правильно чистить машину после работы?
Ответ: Ежедневный протокол:

1. Слить грязную воду и ополоснуть бак чистой водой.

2. Снять всасывающую балку, промыть резиновые лезвия и отверстие всасывания.

3. Извлечь и очистить фильтр всасывающего мотора (обычно под баком грязной воды).

4. Протереть корпус и поставить машину на зарядку.

5. Раз в неделю — проверять и чистить форсунки подачи воды (иглой или сжатым воздухом).



9. ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Инструкция по эксплуатации на русском языке поставляется в комплекте с оборудованием. Рекомендуется:

1. Запросить файл инструкции в формате PDF у менеджера при покупке (дистрибьюторы предоставляют её по запросу).

2. Искать по точному названию в поисковых системах: "Инструкция по эксплуатации TOR JH-360A" — доступны файлы, содержащие разделы: меры безопасности, распаковка и сборка, настройка всасывающей балки, схема электропроводки, перечень запчастей.
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