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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА TOR JH-360 (СЕТЕВАЯ)
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ЛОКАЛЬНАЯ УБОРКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Модель: TOR JH-360 (электрическая, сетевая).
Класс: Компактная поломоечная машина с управлением пешим оператором (Walk-behind).
Целевая задача: Оборудование предназначено для одновременного мытья, очистки и сбора жидкости (сушки) твердых напольных покрытий (кафель, линолеум, бетон, полимерные полы) на небольших и средних площадях.

Основное ограничение по паспорту: Эффективная работа на площадях до 500 кв.м. Однако техническая производительность позволяет обрабатывать до 1200 м²/ч, что делает её "сверхмощной" для малых зон и экономичной для средних объектов.

Типичные сценарии использования:
· Объекты ритейла: небольшие магазины, бутики, аптеки.

· Общепит: кафе, бары, рестораны (после смены).

· Социальные учреждения: школы, детские сады, больницы, коридоры офисов.

· Сервис: АЗС, автомойки, небольшие склады.



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (ОСНОВАНЫ НА ДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)
	Параметр
	Значение
	Комментарий

	Рабочая ширина щеток
	360 мм
	Захват двумя дисковыми щетками.

	Ширина всасывающей балки
	380 мм
	Соотношение ширины всасывания и щетки корректное.

	Производительность (макс.)
	1200 м²/ч
	Теоретическая (при идеальной скорости и прямолинейном движении).

	Объем бака чистой воды
	4 литра
	Малый вес, частая доливка (подходит для точечной уборки).

	Объем бака грязной воды
	6.5 литра
	Использует принцип перепада давлений (сбор больше выдача).

	Потребляемая мощность
	358 Вт
	Экономичное потребление электроэнергии.

	Источник питания
	220В (сеть)
	Работает только от розетки.

	Уровень шума
	60 дБ
	Низкий уровень (ниже разговорной речи).

	Габариты (ДхШхВ)
	740×400×1040 мм
	Проходит в стандартные дверные проемы (40 см).

	Давление прижима щетки
	8 кг
	Достаточно для средних загрязнений.




3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ (АРХИТЕКТУРА ЭФФЕКТИВНОСТИ)
Стоимость оборудования на рынке РФ составляет ~80 000 – 92 000 руб. Такая цена обусловлена следующими техническими и логистическими факторами:

1. Простота конструкции (Сетевая модель): Отсутствие дорогостоящих тяговых аккумуляторов (Li-Ion) и сложных контроллеров заряда удешевляет машину на 30-40% по сравнению с аккумуляторной версией TOR JH-360A.

2. Материалы исполнения: Корпус и бак утилизации рассчитаны на работу с химией pH 3-11 без коррозии.

3. Прямые поставки: Дистрибьюторы указывают на прямые контракты с заводами в Китае, исключая наценку посредников.

Вывод по цене: Покупка оправдана при потребности в "мокрой" уборке без швабр и ведер на объектах до 300-500 м², где использование профессиональных машин с баком 50+ литров избыточно.



4. ЦЕННОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА: ЗАМЕНА РУЧНОГО ТРУДА И СКОРОСТЬ
А. Количественная оценка замещения труда

При мытье пола шваброй профессиональный клинер обрабатывает примерно 150–200 м² в час.
Поломоечная машина TOR JH-360 обрабатывает до 1200 м² в час.

Расчет замещения:
1200 м² / 150 м² = 8 уборщиков (теоретически).

Реальный коэффициент замены (с учетом логистики: долив воды, перемещение):
Одна машина однозначно заменяет 3-4 человек штата, работающих в смену, с полным сохранением качества (отсутствие разводов и луж).

Б. Экономия времени (Трудозатраты)

Для помещения площадью 300 м²:

· Швабра + ведро (два прохода: мокрый и сухой): ~1 час (60 мин).

· TOR JH-360 (один проход): ~15 минут.

· Экономия времени: 45 минут на каждую уборку.

При двухразовой уборке в день это ~1.5 часа высвобожденного времени персонала.



5. КОНСТРУКЦИЯ, КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
А. Комплект поставки

Согласно инструкции и спецификации, в коробке находится:

1. Корпус (верхняя часть) с баком для чистой воды (4 л).

2. Чистящий узел (нижняя платформа) с двумя щетками средней жесткости (диаметр 230 мм каждая, в сборе 460 мм).

3. Всасывающая балка (скребок) в сборе (резиновая ракель).

4. Падодержатель (для использования белых, красных или черных падов вместо щеток).

5. Шестигранный ключ и гаечный ключ для сборки.

Б. Обучение персонала (Легкость смены оператора)

Экспертная оценка: «Интуитивно понятно».
На панели управления расположены 3 кнопки, работающие по принципу комбинаций:

1. Кнопка 1: Щетка (Brush) – запуск вращения.

2. Кнопка 2: Вода/Раствор (Water/Solution) – подача химии.

3. Кнопка 3: Всасывание (Suction/Vacuum) – сбор воды.

Алгоритм обучения (5 минут):
· Включить главный тумблер.

· Нажать Кнопку 1 + Кнопку 2 + Кнопку 3 – это старт полноценной уборки.

· Опустить ручку вниз (машина поедет вперед за счет вращения щеток).

· Вернуть ручку в вертикальное положение для парковки.

Сложность: Оператор должен помнить, что сначала нужно отключить подачу воды, пройти еще 5-8 метров для сбора остатков влаги, и только потом отключать всасывание.



6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Правила эксплуатации:
· Запрещено: Использовать вне помещений, на неровных поверхностях, при температуре воды выше +45°С.

· Химия: Только водные растворы с pH от 3 до 11 (кислотные и щелочные составы в низкой концентрации).

· Хранение: Только в вертикальном положении ("парковка") для блокировки потока воды в мотор.

Основные расходники (Заменяются каждые 3-12 месяцев в зависимости от интенсивности):
1. Щетки дисковые: Две штуки (диаметр 460 мм, посадочное отверстие под вал). Стоимость аналога ~4000 руб. за комплект.

2. Скребок (ракель): Задний резиновый скребок для всасывающей балки. Стоимость ~1800 руб.

3. Фильтры: Защита всасывающего мотора (чистить после каждой смены).

Сервис: В РФ представлена сеть сервисных центров (Москва, Видное) и партнеров. Регламент технического обслуживания – каждые 500 часов работы.



7. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТЕНДЕРА (ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ТЗ)
Для включения в техническое задание на закупку или тендерную документацию:
Поломоечная машина (электрическая, сетевая).
Тип: Пешая, дисковая.
Электропитание: ~220В / 50 Гц. Мощность: 358 Вт.
Производительность: не менее 1200 кв.м/час.
Рабочая ширина: 360 мм (щетка) / 380 мм (всасывание).
Баки: Чистая вода – 4 л, Грязная вода – 6,5 л (раздельные, съемные).
Щетки: 2 дисковые (диаметр 230 мм каждая), жесткость средняя. Давление прижима 8 кг.
Уровень шума: ≤ 60 дБ.
Управление: Трехкнопочная панель (сухой/влажный режимы).
Габариты (ДхШхВ): 740×400×1040 мм. Вес: 26 кг.
Комплектация: Всасывающая балка (450 мм), падодержатель.



8. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
Вопрос 1: Могу ли я использовать машину на ковролине?
Ответ: Нет. TOR JH-360 строго предназначена для ТВЕРДЫХ полов (кафель, мрамор, бетон). Щетки повредят ворс ковра, а всасывающая балка не сможет собрать воду с мягкого покрытия.

Вопрос 2: В чем разница между TOR JH-360 (сетевой) и JH-360A?
Ответ:
· JH-360 (Сетевая): Работает только от розетки 220В (длинный шнур). Экономичнее при покупке, привязана к розетке. Идеал для 1-2 точек подключения.

· JH-360A (Аккумуляторная): Работает от Li-ion батареи (до 1.5 часов), дороже, требует зарядки, мобильнее.

Вопрос 3: Как переносить машину, если она на колесах, но не едет?
Ответ: Транспортировочные колеса машины не рассчитаны на грязь и песок. Их заклинивание — частая проблема. Передвигайте машину за ручку на чистом полу, а для переноса через пороги или улицу берите ее обеими руками (за ручку и за чистящий блок).

Вопрос 4: Почему пропала тяга (машина не едет вперед)?
Ответ: TOR JH-360 не имеет мотора привода колес. Она движется вперед за счет силы толкания оператора + легкого эффекта вращения щеток. Чтобы она ехала легче, убедитесь, что включена кнопка щетки.

Вопрос 5: Где взять инструкцию на русском языке?
Ответ: Инструкция по эксплуатации на русском языке доступна на сайтах официальных дистрибьюторов оборудования в разделе "Документы" или "Скачать инструкцию".
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