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Презентация поломоечной машины TOR JH-660
1. Что это за модель и для каких задач

TOR JH-660 — это аккумуляторная поломоечная машина райдерного типа (с сиденьем оператора), относящаяся к экстра-классу уборочного оборудования. Модель предназначена для эффективной влажной уборки напольных покрытий на объектах большой площади — до 4000 м² в смену.

Основное назначение — механизированная мойка твёрдых напольных покрытий (бетон, плитка, керамогранит, наливные полы) с одновременным сбором грязной воды. Машина выполняет полный цикл уборки: подача чистящего раствора, механическое воздействие щёток, сбор загрязнённой жидкости в отдельный бак.

Типовые задачи:

· Ежедневная поддерживающая и генеральная уборка больших помещений

· Удаление въевшейся грязи, масляных пятен, лёгких масел

· Сбор пролитой жидкости и технических загрязнений

2. Ключевые технические параметры

	Параметр
	Значение

	Рабочая ширина (щётки)
	660 мм

	Ширина всасывающей балки
	1000 мм

	Производительность (теоретическая)
	4000 м²/час

	Объём бака чистой воды
	100 л

	Объём бака грязной воды
	110 л

	Тип щёток
	Дисковые (2 шт.)

	Диаметр одной щётки
	330 мм / 660 мм (общая)

	Скорость вращения щёток
	1800 об/мин

	Давление прижима щётки
	96 г/см²

	Питание
	24 В (2×12 В аккумуляторы)

	Ёмкость АКБ
	150 А·ч (C5)

	Время работы (1 заряд)
	3–4 часа (до 5 с ECO MODE)

	Максимальная скорость
	5 км/ч

	Максимальный угол подъёма
	30% (≈16,7°)

	Потребляемая мощность
	0,8–2,2 кВт (разные данные)

	Габариты (Д×Ш×В)
	1320–1480 × 720–770 × 1270–1420 мм

	Вес нетто
	320 кг

	Страна производства
	Китай

	Гарантия
	6–12 месяцев


Особенности конструкции:

· Корпус и баки из ударопрочного пластика

· Трёхступенчатый вакуумный двигатель Ametek с раздельными воздуховодами

· Функция ECO MODE для экономии заряда

· Сигнализация переполнения бака для грязной воды

· Плавная регулировка подачи моющего раствора

· Регулировка давления прижима щёток

· Привод движения — электромотор, управление педалью

3. Обоснование стоимости

Стоимость TOR JH-660 на российском рынке варьируется в диапазоне 295 000 – 902 000 рублей в зависимости от комплектации и поставщика.

Факторы, формирующие цену:

1. Тип аккумуляторов:
· VRLA GEL (гелевые) — стандартная комплектация

· Lithium (литиевые) — удорожание, увеличенный ресурс

2. Комплектация:
· Зарядное устройство (входит в базовую поставку)

· 2 щётки средней жёсткости (в некоторых поставках)

· Падодержатель + пады

· Резиновые лезвия для всасывающей балки

3. Гарантийные обязательства: от 6 до 12 месяцев в зависимости от продавца

Анализ стоимости:

Машина позиционируется в нижней части ценового сегмента райдерных поломоечных машин. При сопоставимых характеристиках европейские аналоги (Fimap, IPC, Comac) стоят на 40–70% дороже. Ближайший аналог — итальянская Fimap MG 85 B (рабочая ширина 750 мм, баки 115/110 л) — предлагается по цене от 1 100 000 рублей.

Вывод: Стоимость TOR JH-660 обусловлена китайским происхождением, однако заявленные характеристики и оснащение соответствуют классу оборудования для объектов до 5000 м².

4. Области применения

На основе анализа источников, TOR JH-660 рекомендована для уборки следующих типов объектов:

	Тип объекта
	Особенности применения

	Торговые центры и гипермаркеты
	Большие открытые пространства, высокая проходимость

	Склады и логистические центры
	Бетонные полы, наличие технических загрязнений

	Производственные цеха
	Масляные пятна, стружка, высокая интенсивность использования

	Аэропорты и вокзалы
	Пассажирские зоны, необходимость быстрой и качественной уборки

	Паркинги
	Сложные загрязнения (масла, шинная пыль)

	Бизнес-центры и офисы
	Зоны общего пользования, холлы, коридоры

	Выставочные залы
	Деликатные покрытия, необходимость идеальной чистоты


Ограничения:

· Не предназначена для уборки ковровых покрытий

· Требует ровных твёрдых полов без серьёзных перепадов высоты

· Не работает на открытых площадках в дождливую погоду

5. Результат и ценность (количественно-масштабный анализ)

5.1. Производительность в реальных условиях

Заявленная теоретическая производительность — 4000 м²/час.

В реальных условиях с учётом:

· Манёвров и объезда препятствий → 2500–3000 м²/час
· 8-часовая смена с заменой воды и подзарядкой → до 18 000–20 000 м²/смена
Пример расчёта: Для уборки супермаркета площадью 10 000 м² потребуется около 3–3,5 часов чистого времени работы.

5.2. Замена ручного труда и экономия ресурсов

Что заменяет одна машина TOR JH-660:
	Параметр
	Ручная уборка (швабра/моп)
	TOR JH-660

	Скорость уборки
	300–500 м²/час
	2500–3500 м²/час

	Персонал (на 5000 м²)
	3–5 уборщиц
	1 оператор

	Время на 5000 м²
	10–15 часов
	1,5–2 часа

	Физическая нагрузка
	Высокая
	Минимальная (сидя)


Экономия трудозатрат:
Ежедневная норма уборки 10 000 м²:

· Ручная уборка: 4 уборщицы × 8 часов = 32 человеко-часа
· Механизированная: 1 оператор × 3 часа (активной уборки) + 1 час обслуживания = 4 человеко-часа
Эффект: Одна машина заменяет до 5 уборщиц при условии сохранения и повышения качества уборки.

6. Обучение персонала

Сложность освоения: НИЗКАЯ (оценка 2/5)

Структура обучения (рекомендованный план):
	Этап
	Длительность
	Содержание

	Теория
	30 минут
	Устройство машины, органы управления, ТБ

	Практика (сухая)
	30 минут
	Движение без воды, повороты, торможение

	Практика (с водой)
	1 час
	Залив воды, работа щёток, слив грязной воды

	Самостоятельная работа
	1 смена
	Под присмотром наставника


Время выхода на плановую производительность: 1–2 рабочих дня для оператора без специальной подготовки.

Факторы лёгкости обучения:

1. Интуитивная панель управления — несколько кнопок, понятные пиктограммы

2. Педальное управление движением — аналогично автомобилю или электрокару

3. Обратная связь: индикаторы уровня воды, сигнализация переполнения

4. Русскоязычная маркировка органов управления (у большинства поставщиков)

Смена оператора:

При увольнении или болезни оператора новый сотрудник осваивает управление за 1–2 часа теоретического и практического инструктажа. Простои при смене персонала не превышают половины рабочей смены.

7. Конструкция и комплектация

7.1. Основные узлы

TOR JH-660 — структурная схема
РАЙДЕРНАЯ ЧАСТЬ
· Сиденье оператора

· Педаль газа (скорость)

· Рулевое управление

МОЮЩИЙ МОДУЛЬ
· 2 дисковые щётки (диам. 330 мм)

· Регулировка прижима (макс. 96 г/см²)

· Подача моющего раствора (плавная)

ВАКУУМНЫЙ МОДУЛЬ
· Всасывающая балка (1000 мм)

· 3-ступенчатый двигатель Ametek

· Резиновые лезвия (съёмные)

СИСТЕМА БАКОВ
· Бак чистой воды (100 л)

· Бак грязной воды (110 л) — съёмный

ЭНЕРГОСИСТЕМА
· 2 АКБ 12В/150Ач (VRLA GEL)

· Зарядное устройство (внешнее)

7.2. Полная комплектация

	Компонент
	Количество
	Примечание

	Поломоечная машина JH-660
	1 шт
	Базовая рама с узлами

	Щётка дисковая средней жёсткости
	1–2 шт
	Зависит от поставки

	Падодержатель
	1 шт
	Для использования падов

	Пад
	1 шт
	Для мягкой уборки

	Всасывающая балка в сборе
	1 шт
	С резиновыми лезвиями

	Резиновые лезвия (запасные)
	2 шт
	Комплектуется не всегда

	Аккумулятор 12В 150Ач (GEL)
	2 шт
	VRLA тип

	Зарядное устройство
	1 шт
	Внешнее, для 24В

	Сгон
	2 шт
	Для слива воды

	Инструкция по эксплуатации
	1 шт
	Желательно запросить на русском


7.3. Особенности конструкции

· Ударопрочный пластик корпуса — не подвержен коррозии, легче стали, не требует окраски

· Съёмный бак для грязной воды — упрощает слив и промывку

· Раздельные воздуховоды для двигателя всасывания — холодный воздух охлаждает мотор, горячий отводится наружу, продлевая ресурс

· ECO MODE — снижает мощность щёток и всасывания для экономии заряда

8. Эксплуатация, расходники и сервис

8.1. Регламентные операции

Ежедневное обслуживание (после смены):
1. Слив и промывка бака грязной воды

2. Очистка бака чистой воды (слив остатков раствора)

3. Снятие и промывка резиновых лезвий всасывающей балки

4. Очистка всасывающего фильтра (под краном)

5. Постановка машины на зарядку (штатная зарядка АКБ)

Еженедельное обслуживание:
· Проверка и очистка щёток от намотавшегося мусора

· Проверка уровня электролита (для GEL-аккумуляторов не требуется, но для AGM — нужно)

· Осмотр резиновых лезвий на износ (замена при потере эластичности)

Ежемесячное обслуживание:
· Смазка подвижных узлов педали и рулевой колонки

· Проверка герметичности шлангов и соединений

8.2. Расходные материалы

	Компонент
	Типичный ресурс
	Ориентировочная стоимость

	Дисковая щётка (полипропилен)
	200–300 часов
	3 000–6 000 руб./шт.

	Пад (белый, красный, чёрный)
	50–100 часов
	500–1 500 руб./шт.

	Резиновое лезвие (переднее/заднее)
	100–150 часов
	1 500–3 000 руб./компл.

	Аккумуляторы (VRLA GEL)
	500–700 циклов
	30 000–50 000 руб./компл.

	Всасывающий фильтр
	500–1000 часов
	1 000–2 000 руб./шт.


Годовые эксплуатационные затраты (при 5-часовой ежедневной работе):

· Расходники (щётки + лезвия): ~20 000–30 000 руб.

· Амортизация АКБ (замена раз в 2 года): ~20 000 руб./год

· Моющие средства: зависит от расхода (0,1–0,3 л/100 м²)

8.3. Сервисное обслуживание

Гарантийные обязательства:
· Производитель: 6 месяцев

· Некоторые продавцы: до 12 месяцев

Рекомендации по сервису:
· Авторизованных сервисных центров TOR в РФ мало

· Большинство ремонтов (замена щёток двигателя, прочистка шлангов) выполняют сторонние организации по ремонту клинингового оборудования

· Наиболее критичный узел — вакуумный двигатель Ametek (замена ~15 000–25 000 руб.)

9. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЗНАЧЕНИЕ

	Тип машины
	Аккумуляторная, райдер

	Тип щёток
	Дисковые (2 шт.)

	Рабочая ширина (щётки)
	660 мм

	Ширина всасывания
	1000 мм

	Производительность (теоретическая)
	4000 м²/час

	Объём бака чистой воды
	100 л

	Объём бака грязной воды
	110 л

	Ёмкость АКБ
	24 В / 150 А·ч

	Тип АКБ
	VRLA GEL

	Время работы без подзарядки
	3–4 часа (до 5 часов в ECO MODE)

	Максимальная скорость
	5 км/ч

	Угол подъёма (макс.)
	30%

	Мощность
	0,8–2,2 кВт (пиковая 2,2 кВт)

	Давление прижима щётки
	96 г/см²

	Скорость вращения щёток
	1800 об/мин

	Габариты (Д×Ш×В)
	1320×720×1270 мм

	Вес (без жидкостей)
	320 кг

	Уровень шума (заявленный)
	нет данных

	Система дозирования моющего средства
	Нет

	Подметальное устройство
	Нет

	Функция ECO MODE
	Да

	Индикация переполнения
	Да

	Материал корпуса
	Пластик (ударопрочный)

	Требования к питанию
	220В для зарядного устройства

	Страна производства
	Китай

	Гарантия
	6–12 месяцев


10. Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1: Какая максимальная площадь уборки за одну зарядку?

Ответ: При непрерывной работе на оптимальной скорости машина очищает до 12 000–14 000 м² за 3–3,5 часа. При использовании режима ECO MODE продолжительность работы увеличивается до 5 часов, что позволяет убирать до 18 000–20 000 м² без подзарядки. Однако при уборке больших площадей обычно требуется долив чистой воды и слив грязной.

Вопрос 2: Можно ли использовать машину на неровных полах?

Ответ: Допускаются неровности до 5–10 мм на 1 метр. Система подвески щёток и всасывающей балки копирует небольшие перепады. При значительных неровностях (выбоины, пороги >1 см) возможно снижение качества осушения пола. Для сильнопрофильных поверхностей рекомендуется использовать щётки с более жёстким ворсом.

Вопрос 3: Как часто нужно менять резиновые лезвия?

Ответ: Типичный ресурс — 100–150 часов работы или примерно 1 раз в месяц при 5-часовом рабочем дне. Признаки износа:

· Остаются полосы воды после проезда

· Шум всасывания становится прерывистым

· Влажные следы по краям рабочей полосы

Вопрос 4: Машина работает от розетки 220В?

Ответ: Нет, это полностью автономная аккумуляторная машина с бортовым напряжением 24В. Зарядное устройство (входит в комплект) подключается к стандартной розетке 220В, но сама машина во время уборки не связана с сетью. Это позволяет работать на любых объектах без ограничений по длине кабеля.

Вопрос 5: Можно ли использовать машину зимой на холодных складах?

Ответ: Да, машина работоспособна при температурах от 0°C до +40°C для стандартного исполнения. Однако нужно учитывать:

· При отрицательных температурах вода может замерзнуть в баках и шлангах

· Резиновые лезвия дубеют, теряя эластичность

· Время работы от АКБ снижается (до 40% при -10°C)

Если уборка на холоде — частая задача, рекомендуется заказывать опцию с подогревом или использовать специальные низкотемпературные аккумуляторы.

Вопрос 6: Машина подходит для уборки пандусов и наклонных поверхностей?

Ответ: Заявлен максимальный угол подъёма 30% (примерно 16,7 градусов). Это означает, что машина может безопасно двигаться по большинству стандартных пандусов для инвалидных колясок (уклон 8–12%). При превышении уклона может возникнуть оголение всасывающей балки и потеря осушения пола.

Вопрос 7: Как получить инструкцию на русском языке?

Ответ: При покупке рекомендуется запросить русскоязычную инструкцию у продавца. Если она не входит в комплект, можно обратиться к официальным поставщикам TOR в России или воспользоваться онлайн-переводчиком для китайской или английской версии, но это не рекомендуется из-за риска неточностей.
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