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Мобильный аппарат высокого давления TOR CEM1318-2: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

TOR CEM1318-2 — это мобильный профессиональный аппарат высокого давления (АВД) без нагрева воды, предназначенный для эффективной очистки различных поверхностей и оборудования струей воды под давлением. Модель относится к классу полупрофессионального и профессионального оборудования, рассчитанного на интенсивную эксплуатацию.

Ключевая особенность — наличие мощного асинхронного электродвигателя (4,0 кВт) с частотой вращения 1450 об/мин и аксиально-поршневого насоса с тремя цельнокерамическими плунжерами, что обеспечивает высокую надежность и ресурс работы. Конструктивное исполнение — мобильная рамная тележка на колесах с металлическим кожухом, защищающим внутренние компоненты от механических повреждений и загрязнений.

Аппарат поставляется в комплекте с пенокомплектом и необходимыми аксессуарами, что позволяет немедленно приступить к работе без дополнительных вложений. Однофазное питание (220 В) делает возможным использование оборудования в условиях, где отсутствует трехфазная сеть.

Целевые задачи:
· Мойка легковых и грузовых автомобилей, спецтехники, сельскохозяйственных машин.

· Очистка строительного оборудования, инструмента и техники от бетона, грязи, масел.

· Удаление стойких загрязнений с твердых поверхностей (дорожки, заборы, фасады, плитка).

· Предварительная мойка на автоматических моечных линиях.

2. Ключевые технические параметры

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Модель
	CEM1318-2 (также встречается обозначение SJ)
	

	Тип
	Профессиональный / полупрофессиональный
	Без нагрева воды

	Исполнение
	Мобильное (на колесах)
	Удобство перемещения по объекту

	Рабочее давление
	180 бар
	Максимальное рабочее давление

	Производительность (поток воды)
	780 л/ч (13 л/мин)
	Обеспечивает эффективную смывку загрязнений

	Потребляемая мощность
	4,0 кВт (4000 Вт)
	Высокая производительность силовой установки

	Напряжение питания
	220 В (однофазное)
	Работа от стандартной бытовой сети

	Частота вращения двигателя
	1450 об/мин
	Низкооборотный асинхронный двигатель для долговечности

	Тип насоса
	Аксиально-поршневой, 3 плунжера
	Плунжеры с цельнокерамическим напылением

	Макс. температура воды на входе
	40–60 °C
	Подключение только к холодной воде

	Система управления
	Total Stop / Байпас
	Автоматическое отключение/включение при отпускании/нажатии курка

	Длина шланга высокого давления
	5–10 м (зависит от поставки)
	В базовой комплектации

	Длина электрокабеля
	5 м
	Для подключения к сети

	Вес нетто
	50–52 кг
	Обеспечивает устойчивость при работе

	Габариты (Д×Ш×В)
	1020 × 600 × 550 мм
	Компактные размеры для хранения и транспортировки

	Высота всасывания
	1 м
	Возможен забор воды из емкости

	Диапазон регулировки давления
	от 30 до 180 бар
	Для адаптации к разным типам поверхностей


3. Обоснование стоимости

Стоимость мобильного аппарата высокого давления TOR CEM1318-2 (ориентировочно от 51 000 до 58 000 руб.) обусловлена сочетанием профессиональных характеристик, надежности и расширенной комплектации.

1. Мощный асинхронный двигатель (4,0 кВт): В отличие от коллекторных двигателей (характерных для бытовых моек), асинхронный двигатель с частотой вращения 1450 об/мин имеет значительно больший ресурс, работает тише и менее подвержен перегреву при длительной работе.

2. Насос с керамическими плунжерами: Аксиально-поршневая группа с цельнокерамическими поршнями обладает высокой износостойкостью и устойчивостью к коррозии, что продлевает срок службы насосного блока.

3. Мобильная конструкция: Прочная рамная тележка на больших резиновых колесах и эргономичная ручка обеспечивают удобное перемещение тяжелого аппарата (50–52 кг) по объекту, включая ступеньки.

4. Расширенная комплектация: В базовую комплектацию включены пенокомплект (пенораспылитель), шланг высокого давления, пистолет и струйные трубки. Покупатель получает готовое к работе оборудование без необходимости приобретать дополнительные аксессуары.

5. Защита двигателя и металлический кожух: Встроенная система защиты от перегрева продлевает ресурс двигателя. Металлический кожух защищает насос и двигатель от механических повреждений, воды и грязи.

4. Области применения

TOR CEM1318-2 находит применение в профессиональной и полупрофессиональной сферах, где требуется интенсивное использование оборудования до 4-5 часов в день.

· Автомойки и автосервисы: Мойка легковых и грузовых автомобилей, спецтехники, шасси, двигателей, предварительная мойка на моечных линиях.

· Строительство: Очистка строительного инструмента, оборудование, бетономешалок от остатков бетона, раствора и грязи.

· Сельское хозяйство: Мойка сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря.

· Коммунальное хозяйство и клининг: Очистка фасадов зданий, дорожек, заборов, плитки, тротуаров от стойких загрязнений.

· Промышленность: Очистка производственного оборудования и деталей.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Производительность 780 л/ч (13 л/мин) и давление 180 бар позволяют эффективно удалять стойкие загрязнения (масла, битум, накипь, засохший бетон) с больших площадей. При грамотной организации процесса оператор может очистить до 100-200 м² поверхности за час (в зависимости от типа загрязнения).

· Качественный результат: Струя воды под высоким давлением механически разрушает и смывает загрязнения без использования агрессивной химии (либо с минимальным ее применением через пенокомплект). Возможность регулировки давления (от 30 до 180 бар) позволяет подбирать оптимальный режим для разных типов поверхностей без риска их повреждения.

· Экономическая эффективность: Относительно невысокая стоимость оборудования при профессиональных характеристиках обеспечивает быструю окупаемость при коммерческом использовании. Наличие пенокомплекта сокращает расход моющих средств на 30-50% за счет эффективного пенообразования.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Одна мойка высокого давления TOR CEM1318-2 заменяет от 2 до 3 уборщиков, вооруженных щетками, скребками и ведрами с водой. Ручная очистка твердых загрязнений (например, засохшего бетона или масляных пятен) требует в 5-10 раз больше времени и физических усилий.

· Экономия времени: Очистка строительного инструмента от бетона вручную занимает 30-40 минут. С помощью АВД процесс сокращается до 3-5 минут. Мытье грузового автомобиля вручную занимает 1,5-2 часа; с использованием мойки — 15-20 минут.

· Снижение нагрузки: Оператор не выполняет тяжелую физическую работу по трению и смыву загрязнений. Управление сводится к направлению струйной трубки и контролю давления.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Система Total Stop (байпас) автоматически отключает двигатель при отпускании курка пистолета и запускает при его нажатии, что экономит электроэнергию и снижает износ насоса. Регулятор давления позволяет быстро менять напор.

· Низкий порог входа: Время обучения нового оператора основным операциям (подключение воды и электричества, смена форсунок, использование пенокомплекта) составляет 15-20 минут.

· Смена оператора: Передача оборудования от сменщика сменщику не требует дополнительного обучения.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Рамная тележка: Прочная стальная рама с антикоррозийным покрытием, большие резиновые колеса, эргономичная ручка для перемещения.

· Металлический кожух: Защищает насос и двигатель от механических повреждений, воды и грязи.

· Насос: Аксиально-поршневой, 3 плунжера с керамическим покрытием, латунная головка, встроенный байпасный клапан.

· Двигатель: Асинхронный, 4,0 кВт, 1450 об/мин, медная обмотка, защита от перегрева.

· Система управления: Регулятор давления, манометр для контроля давления, выключатель.

· Фильтр: Фильтр тонкой очистки воды на входе.

Базовая комплектация:
1. Основной блок (рама, двигатель, насос, кожух) — 1 шт.

2. Шланг высокого давления (длина 5–10 м в зависимости от поставки) — 1 шт.

3. Пистолет высокого давления — 1 шт.

4. Струйная трубка (копье) с набором сменных форсунок — 1 шт.

5. Пенокомплект (пенораспылитель с форсунками) — 1 шт.

6. Фильтр для воды — 1 шт.

7. Шланг для подачи воды — 1 шт.

8. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Масло для насоса: Периодическая замена масла в насосном блоке (рекомендуемый интервал — после первых 50 часов работы, затем каждые 500 часов или раз в год).

· Уплотнители и прокладки: Износ уплотнительных колец в пистолете и соединениях.

· Форсунки: Периодическая замена/прочистка при засорении или износе.

· Регламент обслуживания:
· Перед каждым использованием: Проверка уровня масла в насосе, осмотр шлангов на предмет повреждений, проверка фильтра на входе.

· Ежесменно: Очистка аппарата от грязи, слив воды из насоса при отрицательных температурах для предотвращения замерзания.

· Ежемесячно: Проверка герметичности соединений, состояния форсунок, очистка фильтра воды.

· Ограничения по работе: Рекомендуемая продолжительность непрерывной работы — не более 4-5 часов в день. Не рекомендуется использовать аппарат при температуре окружающей среды ниже 0°C без слива воды. Максимальная температура воды на входе — 40-60°C.

· Гарантия: Типичные условия — 12 месяцев на оборудование.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Мобильный аппарат высокого давления (без нагрева воды)

	Тип исполнения
	На колесной тележке

	Рабочее давление
	не менее 180 бар

	Производительность
	не менее 780 л/ч (13 л/мин)

	Потребляемая мощность
	не менее 4,0 кВт

	Питание
	220 В / 50 Гц (однофазное)

	Тип двигателя
	Асинхронный, частота вращения не выше 1450 об/мин

	Тип насоса
	Аксиально-поршневой, с керамическими плунжерами

	Наличие пенокомплекта
	Да (в комплекте)

	Вес
	не более 55 кг

	Защита двигателя
	Автоматическая (от перегрева)

	Система управления
	Total Stop (автоотключение при отпускании курка)


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Какое напряжение питания требуется для работы аппарата?
О: Модель CEM1318-2 работает от стандартной однофазной сети 220 В. Это ключевое преимущество, позволяющее использовать оборудование в большинстве гаражей, автомастерских и на стройплощадках, где нет трехфазного питания. Существует также версия аппарата CEM1318 (без индекса «-2»), работающая от сети 380 В.

В: В чем отличие асинхронного двигателя от коллекторного?
О: Асинхронный двигатель (1450 об/мин) имеет более простую конструкцию, меньше шумит, значительно дольше служит и не требует частого обслуживания (менее подвержен износу щеток). Коллекторные двигатели (характерны для бытовых моек) имеют более высокие обороты, но меньший ресурс.

В: Что такое система Total Stop (байпас)?
О: Это система управления, которая автоматически отключает двигатель насоса, когда оператор отпускает курок пистолета (вода начинает циркулировать по малому кругу через байпасный клапан). При нажатии на курок двигатель снова запускается. Это экономит электроэнергию и продлевает ресурс насоса.

В: Можно ли использовать аппарат для забора воды из открытой емкости (бочки, колодца)?
О: Да, аппарат имеет высоту всасывания 1 м, что позволяет забирать воду из емкости, расположенной на том же уровне. Однако рекомендуется подключать аппарат к водопроводу с достаточным напором для обеспечения максимальной производительности.

В: Какие форсунки входят в комплект и для чего они нужны?
О: В комплект входят сменные форсунки для струйной трубки и пенокомплекта. Форсунки различаются углом распыла (0° — точечная струя для сильных загрязнений, 15°, 25°, 40° — веерная струя для больших поверхностей). Форсунка пенокомплекта предназначена для нанесения пены.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки при покупке у официального дилера. Также инструкцию можно запросить в технической поддержке продавца или скачать с сайта производителя.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



