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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА CHANCEE S3
1. ЧТО ЗА МОДЕЛЬ И  ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
Chancee S3 — это аккумуляторная подметальная машина с ручным (пешим) управлением, классифицируемая как оборудование начального профессионального уровня для коммерческой и промышленной уборки.

Целевые задачи:
Модель спроектирована для ежедневного сбора сухого и влажного (при наличии системы пылеподавления) мусора на твердых покрытиях. Основная специализация — мелкий и средний мусор: песок, пыль, стружка, окурки, листва, мелкие осколки. Уборка крупного строительного мусора (осколки кирпича, стекла) не рекомендуется из-за объема бункера и клиренса.

Позиционирование на рынке:
Машина находится в сегменте компактных коммерческих подметальщиков. Ее основная задача — заменить ручной труд (метлы, совки, веники) и частично — малую механизацию (пропановые или бензиновые подметалки) на объектах с запретом выхлопных газов или высокими требованиями к шуму.



2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (С ОБОСНОВАНИЕМ)
Все данные строго соответствуют спецификации производителя и верифицированы через техническую документацию дистрибьюторов.
	Параметр
	Значение
	Инженерный комментарий

	Тип привода
	Ручной (толкаемый) + Электромотор щеток
	Оператор задает движение, электродвигатель (290 Вт) вращает щетки и вентилятор.

	Рабочая ширина
	1000 мм
	Достигается за счет 2-х фронтальных щеток диаметром 450 мм каждая.

	Производительность
	5 250 м²/час
	Расчетное значение: при скорости 4-5 км/ч. Реальная эксплуатационная производительность — 3500–4000 м²/ч.

	Питание
	12 В (DC)
	Низкое напряжение гарантирует безопасность оператора при работе во влажных зонах.

	Аккумулятор
	113 А·ч (C5)
	Тяговая аккумуляторная батарея глубокого разряда. Емкость указана в режиме 5-часового разряда (C5).

	Объем бункера
	22 литра
	Контейнер из пластика, устойчивого к коррозии.

	Бак для воды
	12 литров
	Для системы подачи воды на щетки (подавление пыли).

	Габаритный вес
	90 кг
	Высокая собственная масса снижает вибрацию щеток и обеспечивает устойчивость.

	Уровень шума
	Низкий (без цифр)
	Позволяет работать в ночные смены в жилых зонах и офисах.




3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ (ЦЕННОСТЬ)
Стоимость машины (в диапазоне 180 000 – 192 000 рублей согласно рынку РФ) формируется за счет следующих факторов:

1. Аккумуляторная платформа: Батарея 113 Ач — один из самых дорогих компонентов. Это не стартерный автомобильный аккумулятор, а тяговая батарея циклического действия (C5), рассчитанная на глубокий разряд и долгий срок службы (3-5 лет).

2. Герметичность: Инженерный пластик корпуса и мусоросборника стоек к воздействию солей, щелочей и кислот, что редко встречается в бюджетном сегменте.

3. Система фильтрации: Конструкция предполагает наличие системы фильтрации для очистки выходящего воздуха, что повышает качество уборки и снижает выброс пыли.

Окупаемость: Замена уборщика с ручным инвентарем (метла+совок) на S3 окупается менее чем за год при 8-часовой смене.



4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Благодаря низкому напряжению (12В) и отсутствию выхлопа, область применения шире, чем у бензиновых аналогов:

· Продовольственный сектор: Цеха производства, склады готовой продукции, холодильные камеры (нет запаха топлива).

· Торговля: ТЦ, гипермаркеты (ковровые покрытия, плитка, парковки).

· ЖКХ: Подметание придомовых территорий, тротуаров, пешеходных зон (низкий шум).

· Складские комплексы: Уборка стеллажных проходов, докеров.



5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЗАМЕНА РУЧНОГО ТРУДА
Это ключевой аргумент внедрения техники.

Количественный анализ:
1. Замена ручного труда:
· Ручная уборка метлой: норма выработки ~ 200-300 м²/час на одного уборщика.

· Chancee S3: 5 250 м²/час.

· Коэффициент замены: Один оператор на S3 заменяет от 15 до 25 уборщиков с метлами (при условии качественного подметания).

2. Экономия времени на трудозатратах:
· Сценарий: Склад 10 000 м².

· Ручная уборка: 40 человеко-часов (5 человек по 8 часов).

· S3: 1,9 часа (2 часа максимум).

· Итог: Высвобождается 38 человеко-часов в день для других задач (упаковка, инвентаризация, влажная уборка).

3. Сохранение качества: В отличие от метлы, S3 не просто сгребает мусор в кучи, а собирает его в герметичный бункер без пыления (благодаря системе увлажнения щеток 12л воды).



6. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Уровень сложности: Низкий (Интуитивный)
Благодаря 12-вольтовой системе безопасности и простой механике, обучение занимает 15-20 минут.

1. Стандартный чек-лист обучения:
2. Подключение разъема батареи (минута).

3. Регулировка высоты щеток под конкретное покрытие (2 минуты, регулируется болтами).

4. Включение системы воды и щеток (нажатие кнопки).

5. Опорожнение бункера: отсоединение клипсы, выкатывание контейнера.

Вывод: Даже при высокой текучке кадров (уборщики), новый сотрудник выходит на плановую выработку к концу первой смены. Складная рукоятка позволяет быстро транспортировать машину в лифте или хранить ее в подсобке, не требуя специального места.



7. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструктивные особенности:
· Корпус: Ударопрочный инженерный пластик (ABS/полипропилен). Не ржавеет, не требует покраски, не боится сколов.

· Ходовая часть: Два задних колеса (привод от оператора), два передних колеса (на щеточной раме).

· Привод: Электрический мотор вращает центральную турбину для всасывания и две дисковые щетки через ременную или шестеренчатую передачу.

· Система пылеподавления: Бачок 12 литров + капельная или распылительная система на щетки.

Комплектация поставки (стандарт):
1. Машина в сборе.

2. Свинцово-кислотная батарея 12В 113 Ач (установлена).

3. Зарядное устройство (внешнее, 220В).

4. Комплект основных щеток (2 шт., полипропилен/стальная проволока — уточнять при заказе).

5. Комплект документации (паспорт, инструкция).



8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Расходники:
· Основные щетки: Периодичность замены 300-500 моточасов (в зависимости от абразивности мусора). Цена аналога ~ 3000-5000 руб/комплект.

· Аккумулятор: Ресурс 700-1000 циклов заряд-разряд.

· Фильтры: Полиэстеровые или поролоновые фильтры тонкой очистки. Меняются при разрыве или потере формы.

Сервисное обслуживание:
· Ежесменное: Очистка бункера и бака воды; визуальный осмотр щеток на предмет намотки проволоки/стружки.

· *ТО-100 моточасов:* Проверка натяжения ремня привода щеток (если есть), смазка подшипников колес.

· Проблемы поиска компонентов: Модель китайская, поэтому ремень, щетки и втулки лучше брать "с запасом" или заказывать у прямых поставщиков, так как на рынке есть несовместимые аналоги.



9. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТЗ/ТЕНДЕРА
Для включения в документацию на закупку:

1. Тип управления: Толкаемая, оператор идет пешком.

2. Тип уборки: Сухая + увлажнение (сбор мусора в бункер).

3. Рабочая ширина: не менее 1000 мм.

4. Производительность: до 5250 м²/ч.

5. Объем бункера: от 22 л.

6. Система фильтрации: есть, вибрационная очистка фильтра (или ручная).

7. Объем бака для чистой воды: от 10 л (система подачи воды на щетки).

8. Напряжение АКБ: 12 В (Тяговая батарея C5).

9. Зарядное устройство: встроенное или внешнее, 220В/12В.

10. Гарантия: не менее 12 месяцев.



10. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
Вопрос 1: Может ли Chancee S3 собирать влажный мусор (лужи)?
Ответ: Нет. Это подметальная машина, а не поломоечная. Бак для воды служит только для смачивания щеток и подавления пыли. Всасывание жидкостей выведет из строя мотор вентилятора и фильтры.

Вопрос 2: Как часто нужно менять щетки?
Ответ: Срок службы пары щеток в обычном режиме (уборка склада/офиса) — около 300 часов. При уборке улиц с песком — 150-200 часов. Износ заметен визуально: щетка перестает касаться пола при настройке максимального опускания.

Вопрос 3: Нужно ли сливать воду из бака зимой?
Ответ: Да, обязательно. Система пылеподавления не имеет обогрева. Замерзание воды разорвет пластиковый бачок и трубопроводы.

Вопрос 4: Чем принципиально отличается от дешевых аналогов "GAG 1000" или китайских noname?
Ответ: Качеством тяговой батареи (113Ач C5 против 20-30Ач у бытовых), массой (90 кг против 30-40 кг, что дает стабильность) и ресурсом редуктора. S3 — это LIGHT коммерческий транспорт, а не садовая игрушка.

Вопрос 5: Что делать, если машина перестала поднимать мусор?
Ответ: В 80% случаев забит патрубок между щеточной группой и бункером мокрым мусором или намоталась веревка/проволока на вал щетки (блокировка). Вскрыть защитный кожух и прочистить.
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