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Аккумуляторная подметальная машина Chancee U190
1. Обзор модели и целевое назначение
Chancee U190 — это профессиональная аккумуляторная подметально-уборочная машина с сиденьем для оператора, представляющая собой решение для высокопроизводительной уборки на обширных территориях. Модель занимает промежуточное положение в линейке, предлагая значительно увеличенные рабочие параметры по сравнению с компактными машинами U125 и U135, сохраняя при этом маневренность, достаточную для работы в стесненных условиях .

Основное назначение:
Машина предназначена для интенсивной механизированной уборки сухого мусора различных фракций на больших площадях с твердым покрытием. Это оборудование для объектов, где критически важна максимальная скорость уборки (до 10 000 м²/ч) и большой объем собираемого мусора (180 л), что позволяет минимизировать количество рейсов для разгрузки.

Ключевая особенность — наличие двух баков для воды по 50 литров, что обеспечивает длительную работу системы пылеподавления без дозаправки. Это делает U190 эффективным инструментом для уборки как внутри крупных помещений (склады, ангары, цеха), так и на открытых площадках (парковки, логистические терминалы, автобазы).

2. Ключевые технические параметры
Ниже представлены характеристики, основанные на данных каталога производителя и официального дилера:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Производительность (макс.)
	10 000 м²/ч
	Теоретическая

	Рабочая ширина уборки
	1 900 мм
	С двумя боковыми щетками

	Объем мусоросборника (бункера)
	180 л
	

	Система пылеподавления
	Есть
	Два бака для воды по 50 л (общий объем 100 л)

	Тип двигателя
	Электрический (пост. тока)
	Питание от АКБ

	Емкость аккумуляторов
	100 А·ч (режим С3)
	Тип уточняется при заказе (гелевые/AGM)

	Привод на колеса
	Есть
	Автоматический привод

	Габаритные размеры (ДхШхВ)
	2200 x 1170 x 1900 мм
	

	Масса
	650 кг
	

	Страна-изготовитель
	Китай
	

	Гарантия
	1 год
	


3. Обоснование стоимости
Стоимость модели U190 (в среднем 750 000 руб.) обусловлена ее позиционированием как высокопроизводительного промышленного агрегата.

1. Промышленная производительность: Ширина уборки 1900 мм и производительность 10000 м²/ч позволяют классифицировать U190 как машину, способную заменить сразу несколько единиц техники меньшего класса или большое количество ручного труда, что обеспечивает быстрый возврат инвестиций.

2. Увеличенный ресурс автономной работы: Емкость аккумуляторов 100 А·ч и два бака для воды по 50 литров позволяют машине работать длительное время без подзарядки и дозаправки водой. Это критически важно для объектов с большой площадью, где каждый цикл возврата на базу снижает общую эффективность.

3. Усиленная конструкция и узлы: Масса машины 650 кг говорит об использовании усиленной рамы, мощного двигателя и крупногабаритных узлов (щетки, бункер), рассчитанных на высокие нагрузки и интенсивную эксплуатацию. Бункер объемом 180 л позволяет собирать большое количество мусора до следующей разгрузки.

4. Качество комплектующих: Использование нейлоновых щеток высокой плотности обеспечивает эффективный сбор мусора и их длительный срок службы, снижая эксплуатационные расходы.

4. Области применения
Благодаря высокой производительности и возможности эффективного пылеподавления, U190 оптимальна для следующих объектов:

· Крупные логистические центры и терминалы: Уборка обширных складских помещений, зон приемки и отгрузки, парковок для фур.

· Промышленные предприятия и заводы: Очистка больших производственных цехов, ангаров, территорий вокруг заводских корпусов.

· Автобазы, паркинги и автосалоны: Уборка больших парковочных пространств, рамп и технических этажей.

· Транспортная инфраструктура: Уборка перронов аэропортов, вокзалов, автобусных парков.

· Коммунальные службы и клининговые компании: Уборка обширных городских территорий, площадей, парков, рынков.

5. Эффективность: Результат и масштаб
Использование Chancee U190 переводит уборку на уровень промышленного процесса с четкими измеримыми показателями.

· Количественный результат: Производительность до 10 000 м²/ч означает, что оператор способен убрать площадь, равную полутора футбольным полям, всего за один час чистой работы. Бункер объемом 180 литров позволяет собирать до 180 кг мусора за цикл.

· Качественный результат: Сочетание мощного подметания с двумя боковыми щетками и системы пылеподавления с двумя баками воды (общий объем 100 л) гарантирует эффективный сбор мусора без образования пыли. Это обеспечивает соблюдение строгих санитарных норм на объектах с высокими требованиями к чистоте воздуха.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда
Инвестиции в U190 необходимо рассматривать через призму возврата инвестиций за счет высвобождения трудовых ресурсов.

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина Chancee U190 по своей производительности заменяет от 8 до 10 дворников или подсобных рабочих с ручным инвентарем. (Расчет: нормативная выработка при ручной уборке территории 1-й категории составляет около 800-1200 м²/час против 10000 м²/ч машинной уборки).

· Экономия времени: Задача, на выполнение которой бригаде из 5 человек потребовалась бы полная рабочая смена (8 часов), будет выполнена одним оператором на U190 менее чем за 1 час. Это позволяет проводить уборку в самые короткие технологические окна, не мешая основному производственному процессу или движению транспорта.

7. Обучение персонала и эргономика
Производитель уделил внимание простоте ввода машины в эксплуатацию и комфорту оператора.

· Интуитивное управление: Панель управления разработана по логичной схеме с использованием понятных пиктограмм и текстовых подсказок, что позволяет оператору быстро освоить основные функции: включение щеток, системы орошения, управление движением .

· Низкий порог входа: Для управления достаточно наличия водительских прав категории B или проведения краткого инструктажа на рабочем месте (20-30 минут). Основные навыки: начало движения, маневрирование, регулировка щеток, опорожнение бункера и долив воды.

· Комфорт и безопасность: Наличие сиденья оператора снижает утомляемость в течение длительной смены. Автоматический привод на колеса обеспечивает плавность хода. Габаритные огни и звуковой сигнал повышают безопасность на объектах с движением транспорта.

8. Конструкция и комплектация
Конструктивные особенности:
· Усиленная рама и бункер: Масса 650 кг достигается за счет прочной стальной конструкции, устойчивой к высоким нагрузкам при интенсивной эксплуатации на неровных покрытиях.

· Высокая маневренность: При ширине 1900 мм и длине 2200 мм машина сохраняет достаточную маневренность для работы в проходах между стеллажами и на ограниченных пространствах.

· Два бака для воды: Суммарный объем 100 литров позволяет вести эффективное пылеподавление в течение всей смены без дозаправки.

· Качественные щетки: Использование нейлоновых щеток высокой плотности обеспечивает эффективный сбор мусора и увеличенный ресурс.

Базовая комплектация:
· Центральная роликовая щетка

· Боковые дисковые щетки — 2 шт.

· Комплект аккумуляторных батарей (емкость 100 А·ч)

· Зарядное устройство

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Расходные материалы:
· Боковые и основная щетки: Изнашиваются абразивно. Ресурс зависит от типа покрытия и интенсивности использования. Рекомендуется своевременная замена для поддержания эффективности уборки.

· Воздушный фильтр: Требует регулярной очистки от пыли для поддержания силы всасывания. Замена производится по мере засорения.

· Фильтры системы орошения: Рекомендуется периодическая очистка или замена для предотвращения засорения форсунок.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Очистка мусоросборника, проверка фильтра, долив воды, визуальный осмотр щеток и их очистка от намотанных материалов.

· Ежемесячно: Проверка натяжения цепей и ремней, состояния тормозной системы, затяжка болтовых соединений, чистка клемм аккумуляторов.

· Ежеквартально: Проверка состояния аккумуляторных батарей (уровень электролита, если обслуживаемые), смазка движущихся частей согласно инструкции.

· Аккумуляторы: Критически важно ставить на зарядку сразу после разрядки. Глубокий разряд (ниже 42 В по вольтметру) резко сокращает срок службы батарей.

· Гарантия: Типичные условия: гарантия на машину — 1 год, на комплектующие — 6 месяцев (кроме расходных материалов).

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Для включения в конкурсную документацию или техническое задание:

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Подметально-уборочная машина с сиденьем оператора
	Аккумуляторный привод

	Производительность
	не менее 10000 м²/ч
	Теоретическая

	Рабочая ширина уборки
	не менее 1900 мм
	С двумя боковыми щетками

	Вместимость бункера
	не менее 180 л
	

	Система пылеподавления
	наличие
	Бак для воды общим объемом не менее 80 л

	Аккумуляторная батарея
	в комплекте, не менее 48 В, 100 А·ч
	

	Тип привода на колеса
	есть
	Автоматический

	Масса
	650 ± 20 кг
	

	Габариты (ДхШхВ)
	2200x1170x1900 мм
	Допуск +/- 50 мм

	Гарантия
	не менее 12 месяцев
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Чем модель U190 принципиально отличается от младших моделей U125 и U135?
О: U190 — это машина значительно более высокого класса производительности. Ключевые отличия: ширина уборки 1900 мм (против 1250-1350 мм), бункер 180 л (против 80-120 л), производительность 10000 м²/ч (против 7000-7500 м²/ч), емкость аккумуляторов 100 А·ч и большая масса (650 кг). Это решение для объектов с очень большими площадями, где требуется максимальная скорость уборки и минимизация времени на разгрузку.

В: Можно ли использовать U190 на улице в дождливую погоду?
О: Машина предназначена для уборки сухого мусора. Система орошения используется для подавления пыли, а не для сбора воды. Производитель не рекомендует использовать её во время сильного дождя, так как это может привести к намоканию фильтров и выходу из строя электрооборудования.

В: Как часто требуется замена щеток?
О: Это зависит от интенсивности использования и типа покрытия. В среднем, при ежедневной 8-часовой эксплуатации на абразивных поверхностях (бетон, асфальт), боковые щетки могут требовать замены каждые 1-3 месяца, основная щетка — каждые 3-6 месяцев. Регулярная регулировка высоты щеток по мере износа позволяет продлить их ресурс.

В: Сложно ли обслуживать аккумуляторы?
О: Основное правило — не допускать глубокого разряда и ставить машину на зарядку сразу после окончания смены. Рекомендуется еженедельно проверять клеммы на предмет окисления и надежности затяжки. Если используются обслуживаемые батареи, необходимо контролировать уровень электролита и при необходимости доливать дистиллированную воду.

В: Что делать при снижении качества уборки?
О: Необходимо проверить по порядку: 1) наполненность мусоросборника; 2) чистоту фильтра (очистить встряхиванием); 3) степень износа щеток и отрегулировать их высоту; 4) наличие воды в баках для орошения; 5) отсутствие засоров в мусоропроводе.
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