[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              


Сетевая поломоечная машина с: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

Chancee M50 Wired — это сетевая поломоечная машина для пешего оператора, относящаяся к Лайт-классу профессионального уборочного оборудования. Модель предназначена для механизированной влажной уборки твердых покрытий с одновременным сбором загрязненной воды.

Ключевая особенность — питание от бытовой электросети 220 В, что обеспечивает неограниченное время работы и полную независимость от аккумуляторных батарей. В отличие от аккумуляторных аналогов, данная модель может эксплуатироваться в режиме 24/7 без простоев на зарядку.

Машина управляется пешим оператором и не оснащена приводом движения. Перемещение осуществляется за счет усилия толкания и вращения щетки, при этом усилие на ровной горизонтальной поверхности не превышает 2-3 кг. Модель оптимальна для объектов площадью до 2000 м², хотя теоретическая производительность достигает 2800 м²/ч.

Целевые задачи:
· Ежедневная влажная уборка твердых покрытий (керамогранит, бетон, линолеум, плитка).

· Одновременное мытье, чистка и сбор грязной воды без образования разводов.

· Уборка в помещениях с ограниченным временем доступа к розеткам и отсутствием необходимости в автономной работе.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификациям из официальных источников:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Тип питания
	Сетевая, 220 В / 50 Гц
	Подключение к бытовой сети.

	Потребляемая мощность (общая)
	950 Вт
	Включает щеточный и всасывающий двигатели.

	Мощность щеточного двигателя
	550 Вт
	Обеспечивает вращение дисковой щетки.

	Мощность всасывающего двигателя
	400–600 Вт
	Для эффективного сбора грязной воды.

	Производительность (теоретическая)
	2 800 м²/ч
	Площадь уборки за час при движении по прямой.

	Рабочая ширина (щетка)
	500–510 мм
	Ширина захвата дисковой щетки.

	Ширина всасывающей балки
	825 мм
	Перекрывает путь щетки, исключая пропуски.

	Диаметр дисковой щетки
	500 мм
	Одна дисковая щетка в комплекте.

	Скорость вращения щетки
	180 об/мин
	Оптимальная скорость для мытья.

	Давление прижима щетки
	25 кг
	Обеспечивает эффективное удаление загрязнений.

	Объем бака чистой воды
	50 л
	Емкость для чистящего раствора.

	Объем бака грязной воды
	55 л
	Сбор отработанной жидкости.

	Уровень шума
	~72 дБ
	Комфортный для работы в присутствии людей.

	Максимальный угол подъема
	8%
	Для работы на пандусах.

	Длина сетевого кабеля
	10 м (в комплекте)
	Удлинительный кабель входит в поставку.

	Габариты (Д×Ш×В)
	1290 × 825 × 1055 мм
	Компактные размеры для маневренности.

	Вес нетто
	84–111 кг
	В зависимости от комплектации.


3. Обоснование стоимости

Стоимость Chancee M50 Wired (около 122 900 – 124 100 руб.) обусловлена сетевым питанием, надежной конструкцией и полной комплектацией.

1. Сетевое питание (220 В): Отсутствие аккумуляторной батареи значительно снижает стоимость оборудования по сравнению с аккумуляторными аналогами. Нет необходимости в замене дорогостоящих АКБ каждые 3-5 лет, что сокращает эксплуатационные расходы.

2. Неограниченное время работы: Машина может работать непрерывно, без остановок на зарядку. Это критически важно для объектов с круглосуточным режимом уборки или при работе в несколько смен.

3. Увеличенные баки (50/55 л): Большой объем чистой воды и емкость для грязной позволяют работать длительное время без дозаправки, сокращая простои на обслуживание.

4. Полная комплектация: В стоимость включены дисковая щетка, всасывающая балка и удлинительный кабель (10 м). Покупатель получает готовое к работе оборудование без необходимости докупать аксессуары.

4. Области применения

Chancee M50 Wired оптимальна для объектов площадью до 2000 м² с возможностью подключения к электросети.

· Торговые объекты: Небольшие магазины, бутики, аптеки, салоны связи.

· Общественное питание: Кафе, рестораны, столовые, бары (обеденные залы и кухни).

· Учреждения: Школы, детские сады, вузы, больницы, поликлиники.

· Офисные помещения: Коридоры, холлы, зоны ресепшн, open-space.

· Бытовое использование: Частные дома, коттеджи (гаражи, мастерские, подвалы).

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Производительность 2 800 м²/ч позволяет вымыть стандартное помещение площадью 500 м² примерно за 10-15 минут. Баков 50/55 л хватает на обработку до 1000-1500 м² без дозаправки.

· Качественный результат: Дисковая щетка диаметром 500 мм и давление прижима 25 кг обеспечивают эффективное удаление загрязнений. Ширина всасывающей балки (825 мм) перекрывает путь щетки, гарантируя сбор грязной воды без разводов.

· Экономическая эффективность: Отсутствие аккумуляторов исключает затраты на их замену и утилизацию. Неограниченное время работы позволяет использовать машину в интенсивном режиме.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина M50 Wired заменяет от 3 до 4 уборщиков с традиционными швабрами и ведрами. Производительность ручного труда составляет около 200-300 м²/ч, что в 9-14 раз ниже.

· Экономия времени: Задача по мытью 500 м², на которую бригаде из 2 человек требуется 1,5-2 часа, выполняется одним оператором за 10-15 минут.

· Снижение нагрузки: Оператор не выжимает тряпку и не таскает тяжелое ведро; усилие сводится к толканию машины весом 84-111 кг на колесах при помощи щетки (усилие толкания составляет всего 2-3 кг).

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Панель управления оснащена кнопками включения щетки, подачи воды и всасывающего двигателя. Управление предельно простое.

· Низкий порог входа: Время освоения базовых операций (залив воды, включение режимов, слив грязи) составляет 15-20 минут. Рулевая рукоятка регулируется по высоте и складывается для хранения.

· Плавный пуск: Система предотвращает резкое вырывание руля из рук при старте.

· Смена оператора: При смене сотрудника повторный инструктаж занимает не более 10 минут.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Баки: Изготовлены из ротационно-формованного полиэтилена, устойчивого к ударам и химическим реагентам.

· Щеточная пластина: Оснащена регулируемой щеткой с индикатором износа, что позволяет вовремя заменять щетку.

· Всасывающая балка: Съемная конструкция, ширина 825 мм, с резиновыми скребками (передний/задний).

· Рукоятка: Эргономичная, складная для удобства хранения, регулируемая по высоте.

· Управление кабелем: Крючок для удобного хранения сетевого кабеля.

Базовая комплектация:
1. Поломоечная машина (основной блок) — 1 шт.

2. Дисковая щетка (500 мм, универсальная) — 1 шт.

3. Всасывающая балка в сборе (резиновые скребки) — 1 шт.

4. Удлинительный кабель (10 м) — 1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Дисковая щетка (500 мм): Подбирается по типу пола (полипропилен для бетона, нейлон для кафеля). Ресурс ~250-350 моточасов. Индикатор износа позволяет своевременно заменять щетку.

· Скребки (резина): Меняются по мере износа (обычно каждые 2-3 месяца при ежедневной работе). Для продления ресурса предусмотрено переворачивание лезвий.

· Фильтр: Защита двигателя всасывания от попадания пены.

· Регламент:
· Ежесменно: Очистка баков от осадка, промывка скребков, проверка уровня воды.

· Ежемесячно: Проверка герметичности шлангов, смазка подшипников колес и поворотных узлов.

· Гарантия: Типичные условия — 12 месяцев на оборудование.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Сетевая, пешего типа (толкаемая)

	Питание
	220 В / 50 Гц

	Производительность
	не менее 2 800 м²/ч

	Рабочая ширина (щетка)
	не менее 500 мм

	Ширина всасывающей балки
	не менее 825 мм

	Объем бака чистой воды
	50 л

	Объем бака грязной воды
	55 л

	Мощность щеточного двигателя
	не менее 550 Вт

	Длина кабеля в комплекте
	не менее 10 м

	Уровень шума
	не более 75 дБ

	Вес (нетто)
	84–111 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Можно ли использовать машину без подключения к сети?
О: Нет. Модель Chancee M50 Wired является сетевой и требует постоянного подключения к розетке 220 В для работы. Время работы не ограничено, но ограничено длиной кабеля (10 м в комплекте, можно использовать удлинители).

В: Подходит ли машина для уборки наклонных поверхностей?
О: Да, максимальный угол подъема составляет 8%, что позволяет использовать машину на пандусах и небольших уклонах.

В: Какова реальная производительность при уборке магазина?
О: Паспортная цифра 2 800 м²/ч — это идеальная скорость движения по прямой (около 3-4 км/ч). С учетом объезда стеллажей, витрин и маневров реальная производительность составит около 1 200-1 500 м²/ч, что все еще в 6-8 раз быстрее ручной уборки.

В: Что означает индикатор износа щетки?
О: Это специальный механизм, который показывает степень износа щетины дисковой щетки. Когда индикатор достигает метки, щетку необходимо заменить. Это позволяет поддерживать максимальную эффективность уборки и предотвращает повреждение пола изношенной щеткой.

В: Насколько тяжело толкать машину?
О: Усилие толкания на ровной горизонтальной поверхности не превышает 2-3 кг благодаря вращению щетки, которая сама "тянет" машину вперед. Оператору нужно лишь направлять оборудование.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя на русском языке входит в комплект поставки при покупке у официального дилера. Оригинальная инструкция на английском языке доступна на сайте производителя.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



