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Поломоечная машина Chancee M60 Plus (90Ач, Gel)
1. Назначение и целевые задачи

Chancee M60 Plus (90Ач, Gel) — это аккумуляторная поломоечная машина экстра-класса (площадь уборки до 5 000 м²) с приводом движения, управляемая пешим оператором. Модель спроектирована для высокоинтенсивной ежедневной уборки различных типов твердых покрытий (керамогранит, бетон, камень, линолеум, плитка).

Ключевые эксплуатационные задачи:

· Влажная и финишная уборка больших площадей.

· Удаление загрязнений (пыль, грязь, следы обуви, технические жидкости, жировые пятна).

· Сушка пола после мойки (сбор грязной воды в бак).

Страна происхождения: Китай. Оборудование находит применение как в коммерческом, так и в промышленном клининге, составляя конкуренцию европейским аналогам среднего ценового сегмента.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на сайте источника.
	Параметр
	Значение

	Тип машины
	Аккумуляторная, пеший оператор с приводом

	Напряжение
	24 В

	Ёмкость АКБ
	90 Ач (гелевые, 2 шт. по 12В)

	Время работы
	~3 часа

	Бак чистой воды
	55 л

	Бак грязной воды
	65 л

	Тип щётки
	Дисковая

	Диаметр щётки / Рабочая ширина
	530 мм

	Производительность
	до 3 000 м²/час

	Габариты (ДхШхВ)
	1290 × 825 × 1055 мм

	Вес (с АКБ)
	154 кг

	Гарантия
	12 мес.


3. Обоснование стоимости 

Стоимость оборудования на рынке РФ составляет ~260 000 – 270 000 рублей . Обоснование цены формируется за счет трех факторов:

1. Энергоэффективность: Использование гелевых АКБ на 90 Ач исключает затраты на обслуживание батарей (в отличие от WET/AGM). Отсутствие кабеля питания и система самохода сокращают физические затраты оператора.

2. Логистика баков: Объем баков грязной воды (65 л) больше объема чистой (55 л). Это технически правильное решение для пенной мойки, предотвращающее перелив и попадание пены на вакуумный двигатель.

3. Окупаемость: Сравнима с моделями Lavor, Comac или IPC начального уровня, но предлагает больший объем баков (обычно в сегменте пеших машин за 300 тыс. рублей баки составляют 40-50 л).

4. Области применения 

Технические характеристики обуславливают использование на объектах с площадью пола от 1 000 до 5 000 м²:

· Торговля: Гипермаркеты, супермаркеты (продовольственные и непродовольственные), ТЦ.

· Логистика: Склады, распределительные центры (особенно актуально для бетонных полов с неровностями — щётка 530 мм адаптивна).

· Общепит и сервис: Крупные пищевые производства, автосервисы и паркинги (устойчива к маслу и техническим жидкостям при использовании спецщеток).

· Социалка: Бизнес-центры, аэропорты, вокзалы, большие коридоры учебных заведений.

5. Результат и замена персонала 

Количество заменяемого оборудования/персонала:

· Ручной инвентарь: Одна машина заменяет бригаду из 4-6 уборщиков с ветошью и отжимными тележками.

· Низкопроизводительные аппараты: Заменяет 3-4 малопроизводительные райдерные машины старого поколения (типа "Керхер") или поломоечные машины без привода.

Экономия времени и трудозатрат:

· Эффективность: При ручной мойке скорость качественной уборки составляет ~200-300 м²/час на человека. M60 Plus выдает 3 000 м²/час.

· Смена воды: При работе на площади 5 000 м² оператор совершит 2 залива и слива (55+65 л). При использовании техники с баками 30/30 литров — 5-6 циклов.

· Физическая нагрузка: Привод движения снимает необходимость толкать 150-килограммовую машину, энергия тратится только на маневрирование.

Качество:

Оборудование обеспечивает чистоту "до блеска" без разводов благодаря системе вакуумного всасывания (ширина захвата 530 мм). Качество выше, чем при мытье шваброй, и сравнимо с райдерами, но с меньшими инвестициями.

6. Обучение персонала

Оценка: Низкий порог входа (Easy-to-Use).
· Время обучения: 30–45 минут практической работы.

· Особенности: Поскольку машина начинает движение автоматически при включении щетки (система прямого привода), оператору не нужно учиться жать на газ. Это исключает рывки.

· Смена оператора: В условиях текучки кадров (ТЦ, клининг) это преимущество. Панель управления имеет минималистичный интерфейс (обычно тумблеры "Щетка/Вода", "Всасывание", потенциометр скорости).

· Риски: Оператору необходимо объяснить порядок действий при опрокидывании (гелевые батареи не текут, но перелив баков возможен).

7. Конструкция и комплектация

Комплект поставки:
1. Поломоечная машина.

2. Дисковая щетка.

3. Всасывающая балка (скребок с резинами).

4. Гелевые аккумуляторы 12В / 90Ач — 2 шт.

5. Зарядное устройство (внешнее, интегрируемое).

Конструктивные особенности:
· Индикатор износа щетки: Регулировка прижима позволяет выровнять щетку по мере старения ворса, продлевая ресурс.

· Раздельные баки: Полиэтиленовый бак для чистой воды расположен сверху, грязной — снизу, что облегчает слив.

· Привод: Тяговый электромотор (бесщеточный, вероятно). Шины — не маркие, подходят для чувствительных покрытий.

8. Эксплуатация, расходники и сервис

Расходники:

· Дисковые щетки (d 530 мм): Полипропилен (стандарт), абразив, щетина (для грязи). Ресурс ~150-250 часов.

· Резины для скребка (ножи): Двусторонние, переворачиваются. Ресурс ~50-80 часов работы в зависимости от пола.

· Гелевые батареи: 90 Ач. Срок службы до 3-4 лет при правильной зарядке (полный цикл заряда без эффекта памяти).

Сервис:

· Гарантия на машину — 12 месяцев.

· Сервисное обслуживание подразумевает ежесменный слив грязной воды и промывку баков.

· Важно: Гелевые АКБ не боятся глубокого разряда так сильно, как WET, но их нельзя заряжать обычными автомобильными зарядками (требуется алгоритм для Gel от комплектного ЗУ).

9. Краткая спецификация (для тендера/ТЗ)

Наименование: Аккумуляторная поломоечная машина для сухой и влажной уборки (тип "пеший оператор").
Требования к параметрам:
1. Тип питания: 24 V DC (Гелевые АКБ).

2. Производительность: не менее 2900 м²/час.

3. Ширина уборки: не менее 520 мм (дисковая щётка).

4. Объем бака чистой/грязной воды: не менее 50 / 60 л.

5. Объем бака для сбора пыли: не требуется (моющий пылесос).

6. Комплектация: щетка, скребок, АКБ, ЗУ в комплекте.

10. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос 1: В чем разница между гелевыми батареями (Gel) и обычными (WET/AGM) в этой модели?
Ответ: Производитель комплектует машину гелевыми батареями (90Ач). Они абсолютно необслуживаемые (не нужно доливать дистиллят), безопаснее при наклоне (гель не вытекает) и имеют больший ресурс циклов заряда-разряда, что критично для ежедневной уборки 5 000 м². Цена оправдана долговечностью.

Вопрос 2: Почему бак для грязной воды (65 л) больше, чем для чистой (55 л)? Это не ошибка?
Ответ: Нет, это правильный инженерный расчет. При уборке в бак с грязной водой попадает не только грязная жидкость, но и воздух, пена и химия. Если бы бак был меньше, он бы переполнялся быстрее, пена попадала бы на двигатель всасывания, вызывая его дорогостоящую поломку. Запас в 10 литров — защита двигателя.

Вопрос 3: Можно ли мыть этой машиной ковровые покрытия?
Ответ: Нет. Это дисковая поломоечная машина для твердых полов. Для ковров используются экстракторы. Использование на ковре разрушит щетку и не обеспечит должного всасывания воды (для ковров нужна высокая подъемная сила, а тут прижим щетки высокий).

Вопрос 4: Где найти инструкцию на русском языке?
Ответ: Официальной ссылки на сайте-источнике нет. Однако, в силу клонирования европейских стандартов, логика управления идентична моделями Lavor / Comac. Запросить инструкцию можно у менеджера при покупке (поставщик "Ru-clean" обязан предоставить буклет). В открытом доступе в РФ встречается документация от похожих моделей бренда "Jinko", так как платформа часто унифицирована.

Вопрос 5: Машина сама едет или её толкать?
Ответ: Установлен электропривод (самоход). Вам не нужно толкать 154 кг. При включении щеток автоматически включается привод. Оператор регулирует скорость ручкой на панели и просто поворачивает руль.
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