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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА COMET CSW 900 B
1. ОБЩИЙ ОБЗОР: КЛАСС И НАЗНАЧЕНИЕ
Comet CSW 900 B — это профессиональная подметальная машина с ручным (пешим) управлением, оснащенная электроприводом на 12 В. Модель производится в Италии и относится к категории тягового (самоходного) оборудования, предназначенного для систематической уборки сухих поверхностей.

Целевые задачи:
Оборудование рассчитано на ежедневный сбор смешанного мусора: от мелкой пыли и песка до более крупных фракций (стружка, окурки, листва, упаковочные материалы). Комбинация центральной щетки и боковой дисковой щетки обеспечивает качественную уборку как на открытых пространствах, так и вдоль бордюров и стен.

Особенность комплектации (критично для закупки):
Поставляется БЕЗ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (АКБ) И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (ЗУ). Это стандартная практика для профессиональной техники, позволяющая покупателю самостоятельно выбрать тип батареи (гелевую или AGM) и зарядное устройство, подходящее под условия эксплуатации.



2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (С ОБОСНОВАНИЕМ)
Данные строго соответствуют спецификации производителя.
	Параметр
	Значение
	Инженерный комментарий

	Производительность
	до 3 700 м²/час
	Теоретическая максимальная. Реальная — 2 500-3 000 м²/ч с учетом маневров.

	Напряжение питания
	12 В (DC)
	Безопасное низкое напряжение, исключающее поражение током.

	Потребляемая мощность
	0,7 кВт (700 Вт)
	Электромотор постоянного тока.

	Ширина центральной щетки
	700 мм (по докум.) / 880 мм (рабочая)
	Эффективная ширина уборки одной центральной цилиндрической щеткой.

	Диаметр боковой щетки
	710 мм
	Дисковая щетка, сметающая мусор с краев на траекторию центральной щетки.

	Объем мусоросборника
	55 л
	Высокая емкость для данного класса, снижает частоту остановок для выгрузки.

	Привод на колеса
	Ременной (механический)
	Самоходная машина — оператор не толкает ее, а только направляет.

	Макс. скорость уборки
	4 км/ч
	Оптимальная скорость для качественного сбора мусора.

	Площадь фильтра
	3,02 м²
	Крупная площадь панельного фильтра снижает потерю всасывания.

	Очистка фильтра
	Электрический встряхиватель (B-версия)
	Электромеханическая система стряхивания пыли, аналог автоматической очистки.

	Масса (без АКБ)
	89 кг
	Высокая масса обеспечивает устойчивость и постоянное давление щеток на пол.

	Габариты (ДхШхВ)
	126 x 83 x 85 см
	Компактные размеры для прохода в стандартные дверные проемы и лифты.

	Уровень шума LpA
	65 дБ (А)
	Низкий уровень звукового давления, позволяет работать в ночные смены без жалоб.




3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Цена оборудования (на рынке РФ от 450 000 руб.) детерминирована следующими факторами:

1. Страна производства (Италия): Высокая стоимость рабочей силы и строгие стандарты качества EN 60335-2-72, что гарантирует надежность электроники и редуктора.

2. Самоходное шасси: Наличие ременного привода на колеса — это усложнение трансмиссии по сравнению с толкаемыми аналогами.

3. Система фильтрации 3,02 м²: Это промышленный показатель для машин такого размера, что требует мощного вентилятора и герметичного корпуса.

4. Электрический встряхиватель: В отличие от ручных аналогов (версия G), версия B оснащена сервоприводом для очистки фильтра, что удорожает конструкцию, но экономит время оператора.



4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Благодаря аккумуляторному питанию и низкому уровню шума (65 дБ), оборудование подходит для использования как внутри, так и снаружи помещений:

· Промышленные склады и логистические центры: Уборка проходов между стеллажами (ширина 83 см позволяет маневрировать).

· Общественные пространства: Вокзалы, аэропорты, крупные ТЦ (ночная уборка).

· Производственные цеха: Удаление стружки, отходов упаковки, пыли.

· Паркинги и прилегающие территории: Сбор песка, листвы и мелкого мусора (благодаря боковой щетке).



5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЗАМЕНА РУЧНОГО ТРУДА
Масштаб и ценность
Машина обеспечивает уборку до 3 700 м² в час. При стандартной 8-часовой смене потенциальный охват составляет ~30 000 м² (с учетом времени на зарядку и выгрузку мусора).

Сравнение с ручным трудом
· Норма ручной уборки метлой: ~200-300 м²/час на человека (с учетом сгребания и совка).

· Норма Comet CSW 900 B: ~3 000 м²/час (эксплуатационная).

· Коэффициент замещения: Один оператор на CSW 900 B заменяет от 10 до 15 уборщиков с ручным инвентарем.
Экономия времени
Для склада площадью 5 000 м²:

· Ручная уборка: 20 человеко-часов (2,5 дня одним сотрудником).

· Comet CSW 900 B: 1,35 часа.

· Экономия времени на смену: ~18,5 часов, которые перераспределяются на другие задачи.



6. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Уровень сложности: Низкий (Интуитивно понятный)
Благодаря минимальному количеству органов управления (рычаг привода, ключ зажигания, кнопка щеток и вибратора) обучение занимает 10-15 минут.

Стандартный протокол ввода в эксплуатацию:
1. Установка щеток: Надевание боковой щетки на шкив и натяжение ремня (делается один раз при монтаже).

2. Запуск: Вставить ключ зажигания, повернуть, нажать рычаг привода (тяга).

3. Очистка фильтра: Нажать кнопку электрического встряхивателя на 4-6 секунд (5-6 раз) до опорожнения бункера.

4. Выгрузка: Вынуть 55-литровый пластиковый ящик, высыпать мусор.

Вывод: При быстрой смене персонала новый оператор выходит на 100% эффективности к концу первой смены.



7. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструктивные особенности:
· Корпус: Ударопрочный инженерный пластик (ABS), устойчивый к коррозии.

· Рама: Самонесущая стальная рама, обеспечивающая жесткость.

· Система щеток: Одна центральная цилиндрическая щетка (истирание + сметание) и одна правая дисковая боковая щетка.

· Фильтрация: Горизонтальный панельный фильтр + электрический встряхиватель (автоматическая очистка от налипшей пыли).

Комплектация поставки (стандарт):
1. Машина Comet CSW 900 B (самоходное шасси).

2. Боковая щетка в сборе (требует установки).

3. Центральная щетка (установлена).

4. Комплект ремней и крепежа.

5. Паспорт и руководство по эксплуатации.
Внимание: АКБ и зарядное устройство приобретаются отдельно.


8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Регламент обслуживания
· Ежесменно: Очистка мусорного ящика мытьем (горячая вода с моющим средством), визуальный контроль щеток и фильтра.

· Каждые 40-70 часов: Проверка и замена пылевого фильтра.

· Каждые 50-60 часов: Мойка накопительного ящика для предотвращения биологического заражения.

Расходники (Оригинальные артикулы Comet):
· Центральная щетка: Ресурс 300-500 часов (зависит от абразива).

· Боковая щетка: Ресурс 200-300 часов.

· Фильтр: Панельный, площадь 3,02 м².

· Ремень привода боковой щетки: Эластичный ремень (требует замены при растяжении).

Сервис
Машина имеет модульную конструкцию. Замена щеток производится без инструмента (быстросъемные винты). Привод центральной щетки — ременной (ремни являются расходниками). Производитель обеспечивает наличие склада запчастей в Европе.



9. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТЗ/ТЕНДЕРА
Для включения в конкурсную документацию:

1. Тип: Подметальная машина, самоходная (пешеходная).

2. Привод: Электрический (12 В DC).

3. Мощность мотора: не менее 0,7 кВт.

4. Производительность: не менее 3 500 м²/ч.

5. Рабочая ширина (с 1 бок. щеткой): не менее 880 мм.

6. Объем бункера: не менее 55 л.

7. Тип очистки фильтра: Электрический встряхиватель.

8. Площадь фильтрации: не менее 3,0 м².

9. Уровень шума: не более 70 дБ (А).

10. Страна происхождения: Италия.

11. Комплект поставки: Без АКБ и ЗУ (предусмотрена возможность установки гелевых батарей).



10. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
Вопрос 1: Почему в комплекте нет аккумулятора и зарядки?
Ответ: Это стандартная инженерная практика для «сухих» закупок (dry purchase). Покупатель сам выбирает тип батарей (гелевые для интенсивной работы или AGM для экономии) и зарядное устройство с нужным током. Это снижает конечную цену при тендере, если у заказчика уже есть ЗУ.

Вопрос 2: Чем отличается версия «B» от версии «G»?
Ответ: Версия «B» (Battery) — аккумуляторная с электрическим встряхивателем фильтра и индикатором заряда. Версия «G» (Gasoline) — бензиновая с ручным механическим встряхивателем.

Вопрос 3: Можно ли ездить на ней по мокрому полу?
Ответ: Не рекомендуется. Это сухая подметалка. Переключатель всасывания должен быть выключен при движении по влажным участкам, чтобы не забивать фильтр грязью и не вывести из строя вентилятор.

Вопрос 4: Как часто нужно стряхивать фильтр?
Ответ: Электрический встряхиватель необходимо включать перед каждым опорожнением мусорного бункера или при видимом падении интенсивности всасывания (удерживать кнопку 4-6 секунд, 5-6 раз).

Вопрос 5: Правда ли, что она итальянская?
Ответ: Да, производитель — Comet S.p.A. (Парма, Италия). Машина проектировалась и собирается на мощностях компании в ЕС.
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