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Аккумуляторная подметальная машина VOSTOK SW1250: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение
VOSTOK SW1250 — это аккумуляторная подметальная машина с сиденьем для оператора (райдер), предназначенная для профессиональной уборки больших площадей. Модель разработана для эффективного сбора сухого мусора, пыли и мелких фракций на твердых покрытиях.

В отличие от компактных пеших машин, SW1250 рассчитана на высокую производительность (до 7500 м²/ч) и длительную автономную работу (до 3 часов). Благодаря вместительному бункеру (70 л), машина позволяет минимизировать количество остановок для выгрузки мусора, что особенно важно при уборке крупных логистических и производственных объектов.

Целевые задачи:
· Ежедневная поддерживающая уборка больших закрытых и открытых территорий.

· Удаление песка, гравия, листвы, пыли и мелкого строительного мусора.

· Подметание парковок, складских проходов, цехов и ангаров.

2. Ключевые технические параметры
Данные строго соответствуют спецификациям, найденным в дилерских каталогах:

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Тип привода хода
	Электрический (райдер)
	Управление сидя, педали газа/тормоза.

	Производительность (теор.)
	7 500 м²/ч
	Позволяет убирать более гектара в час.

	Рабочая ширина
	1 250 мм
	Захват одной центральной и двух боковых щеток.

	Объем бункера для мусора
	70 л
	Вместительный контейнер для сбора отходов.

	Мощность привода щеток
	750 Вт (осн.) + 90 Вт × 2 (бок.)
	Эффективная силовая установка.

	Тип питания
	Аккумуляторная
	Полная автономность.

	Напряжение / Емкость АКБ
	48 В / 72 А·ч
	Гелевые (гелевые) аккумуляторы в комплекте.

	Время работы
	до 3 часов
	От одного заряда (емкость АКБ 72 А·ч).

	Вес нетто
	339 кг
	Обеспечивает устойчивость при работе.

	Габариты
	1 550 × 1 250 × 1 250 мм
	Крупногабаритная, требует места для хранения и маневрирования.


3. Обоснование стоимости
Стоимость VOSTOK SW1250 обусловлена промышленной конструкцией, высокой производительностью и российской сборкой.

1. Промышленная конструкция: Вес 339 кг и жесткая рама гарантируют долговечность даже при интенсивной эксплуатации. Агрегат способен выдерживать высокие нагрузки.

2. Сиденье оператора: В отличие от пеших моделей, оператор не устает физически, что позволяет проводить многочасовую уборку без потери качества и скорости.

3. Автономность 3 часа: Этого времени достаточно для полноценной уборки территории среднего завода или склада (до 20 000 м²) без подзарядки.

4. Комплектация АКБ: В стоимость входит комплект тяжелых гелевых аккумуляторов (48 В / 72 А·ч), что исключает необходимость дополнительных вложений перед запуском.

4. Области применения
VOSTOK SW1250 ориентирована на крупные коммерческие и промышленные объекты.

· Промышленность: Уборка цехов машиностроения, металлургии (сухой мусор, стружка).

· Логистика: Очистка складских помещений, распределительных центров.

· Городская среда: Подметание прилегающих территорий, парковок гипермаркетов.

· Коммерческая недвижимость: Уборка больших выставочных залов, павильонов.

5. Эффективность: Результат и масштаб
· Количественный результат: Производительность 7 500 м²/ч позволяет убрать площадь футбольного поля (7 000-8 000 м²) за менее часа. Объем бункера 70 л позволяет собирать до 70 кг мусора за цикл.

· Качественный результат: Система двух боковых щеток (каждая 90 Вт) эффективно выметает мусор из углов и вдоль стен.

· Снижение трудозатрат: Замена 5-6 уборщиков с метлами одной машиной.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда
· Количество заменяемых рабочих: Один оператор на SW1250 заменяет от 4 до 6 уборщиков с ручным инвентарем.

· Экономия времени: Уборка 5 000 м² вручную бригадой из 3 человек занимает 2-3 часа. Один райдер справится за 40-50 минут.

· Качество: Машина работает равномерно, не оставляя "пропусков", что характерно для ручного труда при усталости.

7. Обучение персонала
· Управление "автомобильного" типа: Сиденье, руль, педали. Требуются базовые навыки вождения.

· Порог входа: Время обучения оператора управлению и обслуживанию (опорожнение бункера) составляет 30-40 минут.

· Смена оператора: Быстрая смена сотрудников благодаря стандартному расположению органов управления.

8. Конструкция и комплектация
Конструктивные особенности:
· Бункер: Объем 70 л, механизм гидравлического/ручного подъема для выгрузки.

· Щетки: 1 центральная цилиндрическая + 2 боковые дисковые.

Комплект поставки (ожидаемый):
1. Основной блок с бункером.

2. Комплект аккумуляторных батарей (48 В / 72 А·ч).

3. Зарядное устройство.

4. Пылевой фильтр (очистка выхлопа).

9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Расходные материалы:
· Боковые и основная щетки: Изнашиваются в процессе работы.

· Аккумуляторы: Ресурс 3-5 лет (гелевые).

· Регламент:
· Ежесменно: Очистка бункера и фильтра.

· Ежемесячно: Проверка состояния щеток и аккумуляторной батареи.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Аккумуляторный райдер, с сиденьем

	Производительность
	не менее 7500 м²/ч

	Рабочая ширина
	1250 мм (+/- 50 мм)

	Объем бункера
	не менее 70 л

	Время работы
	не менее 3 часов

	Вес
	339 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Подходит ли машина для уличной уборки?
О: Да, модель предназначена для использования на твердых покрытиях как внутри, так и снаружи помещений.

В: Можно ли использовать машину для уборки мусора после сильного дождя (мокрый мусор)?
О: Конструкция рассчитана в первую очередь на сухой мусор. Сбор мокрого песка или грязи возможен, но может привести к ускоренному износу щеток и забиванию бункера (потребуется более тщательная очистка).

В: Какой тип аккумуляторов входит в комплект?
О: На сайте указана комплектация с гелевыми аккумуляторами (48V / 72Ah), которые не требуют обслуживания и менее критичны к частым разрядам.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации предоставляется в комплекте с машиной при покупке. Электронную версию можно получить у официального дилера.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



