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ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС VOSTOK ZVMEX


1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
VOSTOK ZVMEX — промышленный взрывобезопасный пылесос, предназначенный для работы в потенциально опасных зонах с риском воспламенения пыли или паров (ATEX-зоны).

Модель используется для:

· удаления взрывоопасной пыли (мука, сахар, алюминий, уголь);

· очистки оборудования в химической и фармацевтической промышленности;

· эксплуатации на пищевых производствах;

· сбора мелкодисперсных веществ с высокой летучестью;

· работы в зонах с требованиями ATEX.

Это специализированное решение для предприятий с повышенными требованиями к промышленной безопасности.



2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
(по типовым данным линейки взрывозащищённых пылесосов VOSTOK и европейских ATEX-решений)

Энергопитание
· Тип привода: электрический (взрывозащищённое исполнение) или пневматический (в зависимости от конфигурации)

· Напряжение: 220 / 380 В (или сжатый воздух для EX-версий)

Производительность
· Воздушный поток: ≈250–350 м³/ч
· Разрежение: ≈200–300 мбар
Фильтрация
· Тип фильтра: антистатический (звёздчатый или картриджный)

· Площадь фильтрации: увеличенная

· HEPA-фильтр: опционально

· Эффективность: до 99,9%
Пылесборник
· Объём бака: ≈50–80 л
· Исполнение: антистатическое

· Возможность герметичной утилизации

ATEX и безопасность
· Исполнение: взрывозащищённое (ATEX)
· Антистатические компоненты

· Система заземления

· Искробезопасная конструкция

Конструкция
· Корпус: нержавеющая сталь (AISI 304)

· Промышленная рама

· Мобильное исполнение



3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость VOSTOK ZVMEX обусловлена:

ATEX-исполнением
· защита от искрообразования;

· антистатические материалы;

· сертификация для опасных зон.

Специализированной фильтрацией
· удержание взрывоопасной пыли;

· предотвращение вторичного пылеобразования.

Промышленной конструкцией
· корпус из нержавеющей стали;

· устойчивость к агрессивной среде;

· длительный ресурс.

Универсальностью применения
· работа в различных отраслях;

· возможность интеграции в технологические процессы.



4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· пищевая промышленность (мука, сахар);

· химическая промышленность;

· фармацевтика;

· металлургия (алюминиевая пыль);

· деревообработка;

· производство порошковых материалов.



5. РЕЗУЛЬТАТ И ЦЕННОСТЬ
Масштаб
· очистка производственных зон до 500–1000 м²;

· работа в многосменном режиме;

· эффективный сбор мелкодисперсной пыли.

Практический эффект
· снижение риска взрыва и пожара;

· повышение промышленной безопасности;

· стабильная работа без накопления пыли;

· соответствие требованиям проверяющих органов.



6. ЗАМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКОНОМИЯ
· Заменяет:
· стандартные пылесосы (не допускаемые в ATEX-зонах);

· ручную уборку;

· часть стационарных аспирационных систем.

Экономия:
· снижение трудозатрат на 40–60 %;

· сокращение персонала на 1–2 человека;

· снижение рисков аварий (критический экономический фактор).



7. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
· базовое обучение: 1–2 часа;

· обязательный инструктаж по ATEX-безопасности;

· простая эксплуатация;

· быстрая замена оператора.



8. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция
· взрывозащищённый двигатель/пневмопривод;

· антистатическая фильтрация;

· корпус из нержавеющей стали;

· заземляющая система;

· промышленная рама.

Комплектация
· антистатический шланг;

· металлические трубки;

· насадки (щелевая, напольная);

· фильтр;

· документация.



9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Эксплуатация
· использование только в соответствии с ATEX-регламентом;

· обязательное заземление;

· контроль состояния фильтра.

Расходники
· антистатические фильтры;

· HEPA-фильтры (при необходимости);

· аксессуары EX-исполнения.

Сервис
· регулярная проверка заземления;

· контроль герметичности;

· плановое обслуживание.



10. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ)
· Тип: взрывобезопасный промышленный пылесос

· Исполнение: ATEX

· Воздушный поток: до 350 м³/ч

· Разрежение: до 300 мбар

· Объём бака: до 80 л

· Фильтрация: антистатическая + HEPA (опция)

· Корпус: нержавеющая сталь

· Режим работы: непрерывный



11. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Подходит ли для взрывоопасной пыли?

Да, модель разработана для таких условий и соответствует требованиям ATEX.

Можно ли использовать обычные аксессуары?

Нет, только антистатические и сертифицированные EX-компоненты.

Требуется ли заземление?

Да, обязательно для безопасной эксплуатации.

Можно ли использовать в обычных условиях?

Да, но экономически оправдано применять в опасных зонах.
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