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САТЕЛЛИТНАЯ ПЕННАЯ СТАНЦИЯ SPS-3A (2–8 БАР) С КОМПЛЕКТОМ АКСЕССУАРОВ


1. ЧТО ЭТО ЗА МОДЕЛЬ И ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ
SPS-3A — сателлитная пенная станция, предназначенная для приготовления и нанесения пенно-моющих и дезинфицирующих растворов с использованием воды, химии и сжатого воздуха.

Оборудование обеспечивает:

· автоматическое смешивание раствора без участия оператора;

· стабильное образование плотной пены;

· равномерное нанесение на поверхности;

Применяется там, где требуется регулярная санитарная обработка с контролируемым качеством нанесения.



2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Основные характеристики
· Рабочее давление: 2–8 бар
· Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304
· Температура рабочей среды: до 70°C
· Вход: 1/2" наружная резьба
Габариты и масса
· Размеры: 380 × 307 × 135 мм
· Вес: 4 кг
Функциональность
· Работа с водой, пенными моющими средствами и дезинфекцией

· Инжекторная система образования пены

· Внешнее переключение режимов



3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ
Стоимость SPS-3A формируется за счёт:

· применения нержавеющей стали AISI 304 (устойчивость к химии);

· наличия инжекторной системы пенообразования;

· возможности работы в нескольких режимах;

· полной комплектации для немедленного запуска;

· ресурса работы в промышленной среде.

Это оборудование относится к профессиональным системам санитарной обработки.



4. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· пищевые производства;

· мясо- и молокопереработка;

· фармацевтические предприятия;

· HoReCa и кухни;

· сельское хозяйство;

· склады и логистические центры.



5. РЕЗУЛЬТАТ / ЦЕННОСТЬ
Функциональный эффект
· стабильная пена с длительным удержанием на поверхности;

· равномерное покрытие без перерасхода химии;

· эффективное удаление загрязнений.

Масштаб
· обслуживание зон до нескольких сотен м²;

· работа с одним постом мойки;

· возможность централизованной санитарной обработки.



6. ЗАМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКОНОМИЯ
Заменяет:
· ручное нанесение моющих растворов;

· бытовые пеногенераторы;

· неэффективные системы мойки без дозирования.

Экономия:
· снижение расхода химии до 30–50%;

· сокращение времени мойки до 40%;

· уменьшение потребности в персонале (до 1 человека на участок).



7. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
· освоение за 1–2 часа;

· понятная схема переключения режимов;

· минимальные требования к квалификации;

· быстрая адаптация новых сотрудников.



8. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
· Конструкция
· корпус из нержавеющей стали;

· инжектор для смешивания раствора;

· внешние органы управления;

· защита от внешнего воздействия.

Режимы работы
1. Смыв водой

2. Щелочная пена

3. Кислотная пена

4. Дезинфекция

Комплектация
· пенная станция;

· шланг 20 м;

· шаровый кран с быстросъёмным соединением;

· насадка для смыва;

· насадка для дезинфекции;

· копьё для пены;

· шланги подачи химии (щелочь / кислота / дезинфекция);

· донные фильтры с грузом;

· комплект дозирующих форсунок;

· инструкция и маркировка.



9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНИКИ И СЕРВИС
Эксплуатация
· подключение к воде и сжатому воздуху;

· использование профессиональной химии;

· соблюдение режимов давления.

Расходники
· моющие средства;

· дезинфицирующие растворы;

· форсунки (при износе);

· фильтры.

Сервис
· периодическая промывка системы;

· контроль состояния инжектора;

· замена изнашиваемых элементов.



10. КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДЛЯ ТЗ / ТЕНДЕРА)
· Тип: сателлитная пенная станция

· Модель: SPS-3A

· Давление: 2–8 бар

· Материал: AISI 304

· Температура: до 70°C

· Габариты: 380×307×135 мм

· Вес: 4 кг

· Подключение: 1/2"

· Режимы: 4 (смыв / щелочь / кислота / дезинфекция)

· Длина шланга: 20 м



11. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Нужен ли компрессор?

Да, для образования пены требуется подача сжатого воздуха.

Можно ли использовать разные типы химии?

Да, предусмотрены отдельные линии для щелочных, кислотных и дезинфицирующих средств.

Насколько устойчива станция к химии?

Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к большинству моющих средств.

Можно ли использовать горячую воду?

Да, до 70°C.
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