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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС Дастпром ПП-220/52.3-3,6


1. Что это за модель и для каких задач
Дастпром ПП-220/52.3-3,6 — универсальный промышленный пылесос циклонного типа, предназначенный для уборки больших объемов мелкодисперсной пыли, мусора и технологических отходов в производственных и строительных условиях. Он спроектирован как стационарный или передвижной агрегат для эффективного удаления пыли после шлифовальных, сверлильных и других производственных операций.

Модель способна работать в паре с электроинструментом и может быть интегрирована в стационарные системы трубопроводной уборки на предприятиях с несколькими рабочими точками.



2. Ключевые технические параметры
	Параметр
	Значение

	Питание
	Электрическое, 220 В

	Суммарная мощность
	3,6 кВт

	Количество турбин
	3 (по 1200 Вт каждая)

	Объём пылесборника
	52 л (40 + 12 л)

	Разрежение
	≈320 мбар

	Поток воздуха
	≈436,2 м³/ч (≈121,2 л/с)

	Тип фильтра
	HEPA многоразовый

	Система фильтрации
	2-ступенчатая вихревая + воздушная

	Уровень шума
	≈65 дБ(A)

	Диаметр шланга
	50 мм


	Габариты
	≈1070 × 660 × 924 мм

	Вес
	≈56,8 кг

	Класс защиты
	IP32

	Режим работы
	Непрерывный

	Страна производства
	Россия




3. Обоснование стоимости
Стоимость модели формируется за счёт:

· Трёх турбин мощностью 1200 Вт каждая, обеспечивающих высокий расход воздуха и разрежение.

· Циклонной системы фильтрации с дополнительной воздушной ступенью и HEPA-фильтром для высокой эффективности очистки.

· Двойного бака (40 + 12 л), позволяющего реже прерывать работу на опорожнение.

· Корпуса из металла на манёвренной раме с тормозами, что важно для эксплуатационной стабильности.

· Возможности сборки жидкости, масел и технологических отходов без сменных мешков.

Такие параметры делают его полноценным промышленным инструментом, а не бытовой техникой.



4. Области применения
Основные области эксплуатации:
· Производственные цеха и мастерские

· Строительные площадки

· Деревообрабатывающие предприятия

· Металлообработка

· Клининговые и сервисные службы

· Автосервисы

Модель эффективно справляется с сухой и влажной пылью, мелкими и крупными отходами, жидкостями и эмульсиями.



5. Какой результат / ценность (количество / масштаб)
Производительность и масштабы:
· ≈121 л/с воздушного потока обеспечивает глубокое очищение больших участков пола за короткое время.

· Разрежение ≈320 мбар позволяет собирать густые облака мелких частиц, которые часто остаются после шлифовки и резки материалов.

· Объём баков 52 л снижает частоту обслуживания во время непрерывной работы.

Практический эффект:
· Уменьшение запылённости помещения

· Снижение износа дорогого оборудования

· Улучшение условий труда и промышленной гигиены



6. Замещение оборудования и экономия труда
Заменяет:
· Несколько бытовых или маломощных пылесосов (3–5 единиц)

· Ручные методы уборки (метлы, швабры)

Экономия труда:
· Сокращение времени уборки до 50–70 %

· Один оператор может управлять задачами уборки, которые ранее требовали 2–3 человек

· Уменьшение времени простоя оборудования, занятого уборкой



7. Обучение персонала
· Управление интуитивно понятное

· Подготовка к работе занимает 1–2 часа
· Очистка фильтров и обслуживание не требуют узкоспециализированных навыков

· Быстрая смена оператора без потери качества работ



8. Конструкция и комплектация
Конструкция
· Три независимые турбины

· Металлический корпус

· Циклонные баки 40 л + 12 л

· Маневренная рама с колёсами и стопорами

· Система защиты турбин от перегрева

Комплектация
· Гибкий всасывающий шланг (5 м)

· Стальная удлинительная трубка

· Насадка для пола

· Щелевая насадка

· HEPA-фильтр тонкой очистки

· Фильтр охлаждения турбин

· Инструкция по эксплуатации



9. Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· Подключение к однофазной сети 220 В
· Возможность подключения стационарно через трубопровод

· Подходит для сухой и влажной уборки (кроме взрывоопасных сред)

Расходники
· Моющиеся/сменные HEPA-фильтры

· Уплотнители и резиновые элементы

· Насадки и шланги по износу

Сервис
· Плановое обслуживание согласно инструкции

· Замена фильтров по мере загрязнения

· Ремонт турбин через сервисные центры



10. Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
· Тип: промышленный циклонный пылесос

· Питание: 220 В

· Мощность: 3,6 кВт

· Турбины: 3

· Поток воздуха: ≈436,2 м³/ч / ≈121,2 л/с

· Разрежение: ≈320 мбар

· Объём пылесборника: 52 л (40 + 12)

· Фильтрация: HEPA

· Уровень шума: ≈65 дБ(A)

· Габариты: ≈1070×660×924 мм

· Вес: ≈56,8 кг



11. Часто задаваемые вопросы
Можно ли собирать жидкости?
Да, модель поддерживает сбор влажного мусора и негорючих жидкостей.

Есть ли встроенная розетка для электроинструмента?
Нет, встроенной розетки нет — требуется внешнее подключение инструментов.

Какой уровень фильтрации?
HEPA-фильтр обеспечивает очистку мелких частиц до 0,3 микрон.
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