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Ковровый экстрактор ASTOR M2 Pantera Lite: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR M2 Pantera Lite — это профессиональный экстрактор (машина для химчистки ковров), предназначенный для глубокой очистки ковровых покрытий, мягкой мебели и салонов автомобилей методом горячего водного экстрагирования с последующим сбором грязной воды.

Ключевая особенность модели — компактный дизайн при сохранении промышленной производительности. В отличие от роторных машин (которые только наносят пену), экстрактор одновременно распыляет раствор и всасывает его обратно вместе с грязью, что обеспечивает чистоту без разводов и быструю сушку.

Целевые задачи:
· Глубокая химическая чистка ковров и ковровых покрытий.

· Очистка мягкой мебели (диванов, кресел) в гостиницах и офисах.

· Удаление стойких пятен, въевшейся грязи и аллергенов из ворса.

· Подготовка помещений к сдаче после аренды или ремонта.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото.

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Мощность двигателя
	800 Вт
	Достаточна для работы двигателя всасывания и насоса.

	Скорость потока раствора
	4,5 л/мин
	Оптимальный расход для равномерного увлажнения.

	Объем бака чистой воды
	14 л
	Емкость для разведенного шампуня или воды.

	Объем бака грязной воды
	8 л
	Сбор отработанной жидкости.

	Тип питания
	Сетевая (220 В)
	Неограниченное время работы.

	Длина кабеля
	8 м
	Позволяет обслуживать большие помещения без удлинителя.

	Функция выдувания
	Нет
	Только всасывание и распыление.

	Вес нетто
	25,5 кг
	Масса для устойчивости и удобства транспортировки.

	Габариты (Д×Ш×В)
	650 × 350 × 460 мм
	Компактный форм-фактор для хранения.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR M2 Pantera Lite формируется за счет баланса между производительностью и мобильностью.

1. Комплектация "два в одном": Объединяет функции насоса высокого давления для подачи раствора и мощного пылесоса для сбора грязи. Это исключает покупку двух отдельных агрегатов (напылитель + водосос).

2. Раздельные баки (14 л / 8 л): Конструкция исключает смешивание чистого раствора с уже собранной грязной водой, что соответствует санитарным нормам и предотвращает повторное нанесение загрязнений.

3. Скорость потока 4,5 л/мин: Достаточно для быстрой смачиваемости, но не приводит к переувлажнению подложки ковра, сокращая время высыхания до 2-4 часов.

4. Простота обслуживания: Баки легко снимаются для очистки, что критично для ежедневной эксплуатации.

4. Области применения

ASTOR M2 Pantera Lite ориентирован на профессиональную уборку средних и больших площадей.

· Гостиничный бизнес: Ежедневная химчистка коридоров, номеров и холлов.

· Клининговые компании: Выездная чистка ковров и мягкой мебели у частных клиентов.

· Офисные центры: Поддержание чистоты ковровых плиток в переговорных.

· Автомойки и детейлинг: Чистка салонов автомобилей, сидений и ковриков.

· Аренда инструмента: Популярная модель для пунктов проката оборудования.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Производительность по площади зависит от загрязнения, но при непрерывной работе одного оператора (с использованием ручного шланга) можно очищать до 50-70 м²/час.

· Качественный результат: Горячая вода (или раствор) под давлением разбивает грязь, а мощное всасывание удаляет её, не оставляя разводов. Ворс поднимается, свежие пятна исчезают без следа.

· Экономия времени: Сушка ковра занимает 2-4 часа вместо 12-24 часов при ручной стирке или использовании роторной машины без сбора воды.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина M2 Pantera Lite заменяет от 3 до 4 уборщиков, пытающихся отмыть ковры вручную (щетками, тряпками и ведрами). Ручная чистка ковров не только малоэффективна, но и оставляет ковер мокрым на сутки, что ведет к появлению плесени.

· Экономия времени: Очистка ковра площадью 100 м² вручную занимает бригаду из 2 человек 2-3 часа (плюс долгая сушка). С экстрактором один оператор справляется за 30-45 минут (включая сушку).

· Качество: Экстрактор удаляет грязь из глубины ворса, что недостижимо при поверхностном мытье.

7. Обучение персонала

· Интуитивное управление: Конструкция максимально упрощена: два шланга (подача и всасывание), два бака. Кнопка включения насоса и двигателя всасывания.

· Низкий порог входа: Время обучения нового сотрудника составляет 20-30 минут (разведение химии, заправка баков, техника "на себя" при чистке, слив грязной воды).

· Смена оператора: Не требует специальной подготовки.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Баки: Два отдельных контейнера из ударопрочного пластика.

· Шланги: Увеличенная длина для комфортной работы.

· Колеса: Транспортировочные колеса для легкого перемещения.

Базовая комплектация (ожидаемая):
1. Экстрактор (основной блок).

2. Шланг высокого давления для подачи раствора.

3. Всасывающий шланг.

4. Насадка для ковров (комбинированная: распыление + всасывание).

5. Щелевая насадка (для мебели, углов).

6. Инструкция по эксплуатации.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Шампуни для ковров: Специальные пенообразователи для экстракторов.

· Фильтры: Защита двигателя всасывания от пены (требуется регулярная очистка/замена).

· Регламент:
· Ежесменно: Опорожнение и промывка обоих баков, промывка шлангов чистой водой, очистка насадок.

· Ежемесячно: Проверка герметичности шлангов, очистка поплавкового клапана в баке грязной воды.

· Гарантия: Типичные условия — 12 месяцев на оборудование.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Ковровый экстрактор (для химчистки)

	Мощность
	не менее 800 Вт

	Скорость потока раствора
	не менее 4,5 л/мин

	Объем бака чистой воды
	14 л

	Объем бака грязной воды
	8 л

	Тип питания
	Сеть 220 В

	Вес
	25,5 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Можно ли использовать этот экстрактор для чистки твердых полов (плитка, ламинат)?
О: Технически да, если использовать соответствующую насадку. Однако это оборудование оптимизировано для ковров. Для больших площадей твердых полов лучше подходят поломоечные машины, которые быстрее собирают воду.

В: В чем отличие экстрактора от пароочистителя?
О: Пароочиститель работает при высоких температурах, но может быть опасен для некоторых синтетических волокон. Экстрактор использует холодную или теплую воду с химией, что безопаснее для ковров и дешевле в обслуживании.

В: Нужно ли использовать специальную химию?
О: Да. Обычные моющие средства дают много пены, которая может вывести из строя двигатель всасывания. Рекомендуется использовать низкопенные шампуни для экстракторов.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Полное руководство пользователя входит в комплект поставки при покупке у официального дилера. Электронную версию можно запросить в технической поддержке.
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