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Механическая подметальная машина ASTOR Z1 Teddy: Техническая презентация
1. Обзор модели и целевое назначение

ASTOR Z1 Teddy — это механическая (ручная) подметальная машина для пешего оператора, предназначенная для сбора сухого мусора с твердых покрытий. Модель относится к классу профессионального оборудования начального уровня, не требующего подключения к электросети или зарядки аккумуляторов.

Принцип действия основан на классической схеме подметания: вращающиеся дисковые и цилиндрические щетки сметают мусор, который затем попадает в бункер-накопитель. Модель является полностью механической — движение задается оператором, а вращение щеток обеспечивается через передачу от колес.

Целевые задачи:
· Ежедневная уборка небольших и средних площадей от сухого мусора (бумага, пыль, песок, мелкая упаковка).

· Поддержание чистоты в помещениях, где использование электрического оборудования ограничено или невозможно.

· Быстрая ликвидация локальных загрязнений на объектах с высокой проходимостью.

2. Ключевые технические параметры

Данные строго соответствуют спецификации на фото и официальному сайту производителя :

	Параметр
	Значение
	Технический комментарий

	Рабочая ширина
	920 мм
	Суммарный захват всех щеток (350 мм + 480 мм + центральная роликовая).

	Тип щеток
	Цилиндрические + дисковые
	Комбинированная система для максимального сбора мусора.

	Ширина дисковой щетки
	350 мм
	Боковая щетка для сметания мусора с краев и углов.

	Ширина цилиндрической щетки
	480 мм
	Основная роликовая щетка для подметания.

	Объем бункера для мусора
	55 л
	Вместительный пластиковый контейнер для сбора отходов.

	Тип привода
	Ручной (толкаемый)
	Оператор задает движение физически.

	Управление
	Пеший оператор
	Без сиденья.

	Способ сбора мусора
	В бункер
	Без использования воды и всасывания.

	Габариты (Д×Ш×В)
	1300 × 920 × 1035 мм
	Компактные размеры для маневренности.

	Вес
	23 кг
	Низкая масса для легкого толкания и транспортировки.


3. Обоснование стоимости

Стоимость ASTOR Z1 Teddy (43 100 ₽ ) формируется за счет сочетания профессиональной эффективности и простоты механической конструкции .

1. Отсутствие эксплуатационных расходов: Машина не требует зарядки, топлива или подключения к сети. Нет затрат на электроэнергию, аккумуляторы или их замену. Единственные расходы — периодическая замена щеток.

2. Простота и надежность: Механическая конструкция с закрытыми подшипниками минимизирует риск поломок . Отсутствие электродвигателей, контроллеров и сложной электроники делает машину практически вечной при соблюдении регламента обслуживания.

3. Эффективная ширина уборки (920 мм): Позволяет одному оператору обрабатывать площадь в 3-4 раза быстрее, чем обычной метлой.

4. Герметичный бункер 55 л: Большой объем мусоросборника сокращает количество остановок для высыпания мусора. Бак устойчив к коррозии и легко снимается для очистки .

5. Эргономика и удобство хранения: Складная рукоятка облегчает хранение и транспортировку, а регулировка высоты ручек позволяет настроить машину под рост оператора .

4. Области применения

ASTOR Z1 Teddy оптимальна для объектов, где требуется регулярная сухая уборка без использования электричества.

· Торговля: Небольшие магазины, бутики, аптеки, павильоны.

· Общественное питание: Кафе, столовые, рестораны (обеденные залы).

· Офисные помещения: Коридоры, холлы, зоны ресепшн.

· Образовательные и медицинские учреждения: Школы, детские сады, поликлиники (коридоры и холлы).

· Склады и производство: Уборка проходов между стеллажами, удаление пыли и мелкого мусора.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Рабочая ширина 920 мм позволяет оператору убирать до 3000-4000 м² в час (при скорости движения около 4 км/ч). Объем бункера 55 л достаточен для сбора мусора на площади до 2000-3000 м² без опорожнения.

· Качественный результат: Комбинация боковой дисковой щетки (350 мм) и центральной цилиндрической щетки (480 мм) обеспечивает эффективный сбор мусора как в центре прохода, так и у стен.

· Ценность для объекта: Отсутствие шума (по сравнению с электрическими пылесосами) позволяет проводить уборку в присутствии посетителей без создания дискомфорта.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Одна машина Z1 Teddy заменяет от 3 до 4 уборщиков с обычными метлами и совками. Ширина уборки 920 мм в 3-4 раза превышает ширину захвата стандартной метлы (200-300 мм).

· Экономия времени: Уборка помещения площадью 500 м² вручную занимает у одного уборщика 40-60 минут. С машиной тот же объем выполняется за 10-15 минут.

· Снижение физической нагрузки: Оператор не выполняет сметающих движений — достаточно толкать машину. Мусор собирается автоматически в бункер.

7. Обучение персонала

· Предельная простота: Управление машиной интуитивно понятно — её нужно просто толкать перед собой. Регулировка высоты щеток выполняется простым механизмом .

· Низкий порог входа: Время обучения нового сотрудника составляет 5-10 минут. Не требуется инструктаж по технике безопасности, связанный с электричеством или химическими реагентами.

· Смена оператора: При смене сотрудника передача оборудования не требует дополнительного обучения.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Рама: Высокопрочный пластик, устойчивый к коррозии и деформации .

· Бункер: Герметичный, объемом 55 л, легко снимается для очистки, устойчив к коррозии .

· Щеточная система: Две боковые дисковые щетки (350 мм) для сметания мусора с краев и центральная роликовая щетка (480 мм) для подметания .

· Трансмиссия: Закрытые подшипники для бесшумной и плавной работы .

· Рукоятка: Гибкая складная конструкция, регулируемая по высоте, облегчает хранение и адаптируется под рост оператора .

Базовая комплектация :
1. Цилиндрическая щетка — 1 шт.

2. Боковые дисковые щетки — 2 шт.

3. Рукоятка для движения — 1 шт.

4. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Дисковые щетки (350 мм): Изнашиваются при контакте с бордюрами и стенами. Ресурс зависит от интенсивности использования и типа поверхности.

· Цилиндрическая щетка (480 мм): Основной рабочий элемент. Требует замены по мере износа щетины.

· Регламент:
· Ежесменно: Опорожнение бункера, визуальный осмотр щеток на предмет намотки ниток, волос или веревок (удалить при наличии).

· По мере необходимости: Регулировка высоты щеток для компенсации износа.

· Гарантия: 36 месяцев (3 года) на оборудование от производителя .

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение

	Тип
	Механическая, ручная (пешего оператора)

	Рабочая ширина
	не менее 920 мм

	Объем бункера для мусора
	не менее 55 л

	Тип щеток
	Цилиндрическая + дисковые

	Тип привода
	Ручной (толкаемый)

	Способ сбора мусора
	В бункер

	Вес
	23 кг


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Нужно ли подключать машину к электричеству или заряжать аккумуляторы?
О: Нет. ASTOR Z1 Teddy является полностью механической . Вращение щеток обеспечивается через механическую передачу от колес при движении машины. Электричество не требуется.

В: Можно ли использовать машину для уборки влажного мусора или жидкостей?
О: Нет. Модель предназначена только для сухой уборки . Система распыления воды отсутствует, а конструкция не предусматривает сбора жидкостей. Для влажной уборки необходимо использовать поломоечные машины.

В: Как регулируется высота щеток?
О: Конструкция машины предусматривает механическую регулировку высоты щеток в зависимости от типа пола и количества мусора. Это позволяет достичь наилучшего результата очистки при минимальных затратах усилий .

В: Удобно ли хранить машину в подсобном помещении?
О: Да. Рукоятка машины имеет складную конструкцию, что позволяет уменьшить габариты для хранения и транспортировки .

В: Какой вес машины и легко ли её перемещать?
О: Вес машины составляет всего 23 кг . Это позволяет оператору легко толкать машину и маневрировать, а также переносить её при необходимости.

В: Где найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке входит в комплект поставки . Электронную версию можно запросить у официальных дилеров бренда ASTOR в РФ.
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